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	分析项目
	          样品编号

点位

单位           名称


	K-LX-26-044-

DX-02-001
	标准

限值

	
	
	02哈头才当
	

	色度
	度
	5
	/

	臭和味
	/
	无
	/

	浊度
	NTU
	2.7
	/

	肉眼可见物
	/
	无
	/

	pH值
	无量纲
	7.8
	/

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	224
	/

	溶解性总固体
	mg/L
	285
	/

	硫酸盐
	mg/L
	6.52
	/

	氯化物
	mg/L
	11.3
	/

	铁
	mg/L
	0.02L
	/

	锰
	mg/L
	0.326
	/

	铜
	μg/L
	0.08L
	/

	锌
	μg/L
	0.67L
	/

	铝
	mg/L
	0.07L
	/

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	/

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	/

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.7
	/

	氨氮
	mg/L
	0.311
	/

	硫化物
	mg/L
	0.003L
	/

	钠
	mg/L
	24.2
	/

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	1
	/

	细菌总数
	CFU/mL
	8
	/

	备注
	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.003L。


填表人：                      复核人：                     审核人：
日期：     年    月   日     日期：    年   月    日      日期：    年    月   日
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	分析项目
	          样品编号

点位

单位          名称


	K-LX-26-044-

DX-02-001
	标准

限值

	
	
	02哈头才当
	

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003L
	/

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.223
	/

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	/

	氟化物
	mg/L
	0.265
	/

	碘化物
	mg/L
	0.002L
	/

	汞
	μg/L
	0.04L
	/

	砷
	μg/L
	2.2
	/

	硒
	μg/L
	0.4L
	/

	锑
	μg/L
	0.15L
	/

	镉
	μg/L
	0.05L
	/

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	/

	铅

铅
	μg/L
	0.09L
	/

	氯仿
	μg/L
	1.4L
	/

	四氯化碳
	μg/L
	1.5L
	/

	苯
	μg/L
	1.4L
	/

	甲苯
	μg/L
	1.4L
	/

	总α放射性
	Bq/L
	0.075
	/

	总β放射性
	Bq/L
	0.141
	/

	萘
	μg/L
	0.012L
	/

	蒽
	μg/L
	0.004L
	/

	荧蒽
	μg/L
	0.005L
	/

	苯并（b）荧蒽
	μg/L
	0.004L
	/

	苯并（a）芘
	μg/L
	0.004L
	/

	2,4,6三氯酚
	μg/L
	1.2L
	/

	五氯酚
	μg/L
	1.1L
	/

	备注
	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。


填表人：                   复核人：                  审核人：
日期：     年   月   日    日期：     年   月   日   日期：     年   月   日
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	分析项目
	          样品编号

点位

单位          名称


	K-LX-26-044-

DX-02-001
	标准

限值

	
	
	02哈头才当
	

	邻苯二甲酸二

(2-乙基己基)酯*
	μg/L
	2.2
	/

	2,4-滴
	μg/L
	0.15L
	/

	呋喃丹
	μg/L
	0.125L
	/

	涕灭威*
	μg/L
	0.22L
	/

	敌敌畏
	mg/L
	0.00005L
	/

	甲基对硫磷
	mg/L
	0.0001L
	/

	马拉硫磷
	mg/L
	0.0001L
	/

	乐果
	mg/L
	0.0001L
	/

	阿特拉津
	μg/L
	0.08L
	/

	草甘膦
	μg/L
	2L
	/

	氯乙烯
	μg/L
	1.5L
	/

	1,1-二氯乙烯
	μg/L
	1.2L
	/

	二氯甲烷
	μg/L
	1.0L
	/

	1,2-二氯乙烯
	μg/L
	1.1L
	/

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/L
	1.4L
	/

	1,2-二氯乙烷
	μg/L
	1.4L
	/

	三氯乙烯
	μg/L
	1.2L
	/

	1,2-二氯丙烷
	μg/L
	1.2L
	/

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/L
	1.5L
	/

	四氯乙烯
	μg/L
	1.2L
	/

	氯苯
	μg/L
	1.0L
	/

	备注
	1.邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯和涕灭威由包头分站实验室分析。

2.方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.0001L。


填表人：                      复核人：                        审核人：
日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日

HJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表
任务名称：哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（7月）      采样时间：2026年7月1日   第4 页

任务编号： K-LX-26-044               样品种类：地下水    分析时间：2026年7月1-8月6日  共5 页
	分析项目
	          样品编号

点位

单位          名称


	K-LX-26-044-

DX-02-001
	标准

限值

	
	
	02哈头才当
	

	乙苯
	μg/L
	0.8L
	/

	间，对-二甲苯
	μg/L
	2.2L
	/

	邻-二甲苯
	μg/L
	1.4L
	/

	苯乙烯
	μg/L
	0.6L
	/

	溴仿
	μg/L
	0.6L
	/

	1,4-二氯苯
	μg/L
	0.8L
	/

	1,2-二氯苯
	μg/L
	0.8L
	/

	1,2,4-三氯苯
	μg/L
	1.1L
	/

	1,2,3-三氯苯
	μg/L
	1.0L
	/

	2,6-二硝基甲苯
	μg/L
	0.05L
	/

	2,4-二硝基甲苯
	μg/L
	0.05L
	/

	百菌清
	μg/L
	0.07L
	/

	毒死蜱
	mg/L
	0.002L
	/

	六氯苯
	μg/L
	0.043L
	/

	七氯
	mg/L
	0.0002L
	/

	镍
	μg/L
	2.27
	/

	钼
	μg/L
	0.94
	/

	钴
	μg/L
	0.12
	/

	铊
	μg/L
	0.02L
	/

	备注
	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.002L。


填表人：                      复核人：                        审核人：
日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月   日
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	分析项目
	          样品编号

点位

单位          名称


	K-LX-26-044-

DX-02-001
	标准

限值

	
	
	02哈头才当
	

	铍
	μg/L
	0.04L
	/

	钡
	μg/L
	70.6
	/

	银
	μg/L
	0.04L
	/

	硼
	mg/L
	0.4L
	/

	甲体六六六
	μg/L
	 0.01L
	/

	乙体六六六 
	μg/L
	 0.01L
	/

	丙体六六六 
	μg/L
	 0.01L
	/

	丁体六六六
	μg/L
	 0.02L
	/

	p，p’-DDE 
	μg/L
	0.02L
	/

	p，p’-DDD 
	μg/L
	0.02L
	/

	o，p’-DDT 
	μg/L
	0.02L
	/

	p，p’-DDT 
	μg/L
	0.02L
	/

	多

氯

联

苯

(总

量)
	PCB 28
	ng/L
	1.8L
	/

	
	PCB 52
	ng/L
	1.7L
	/

	
	PCB 101
	ng/L
	1.8L
	/

	
	PCB 118
	ng/L
	2.1L
	/

	
	PCB138
	ng/L
	2.1L
	/

	
	PCB 153
	ng/L
	2.1L
	/

	
	PCB 180
	ng/L
	2.1L
	/


填表人：                      复核人：                        审核人：
日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日
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