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	分析项目
	          样品编号
点位
单位           名称

	K-LX-25-101-
DX-02-001
	标准限值

	
	
	02哈头才当
	

	色度
	度
	5
	/

	臭和味
	-
	无
	/

	浊度
	NTU
	2.9
	/

	肉眼可见物
	-
	无
	/

	pH值
	-
	7.1
	/

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	214
	/

	溶解性总固体
	mg/L
	326
	/

	硫酸盐
	mg/L
	7.94
	/

	氯化物
	mg/L
	11.7
	/

	铁
	mg/L
	0.02L
	/

	锰
	mg/L
	0.284
	/

	铜
	μg/L
	0.96
	/

	锌
	μg/L
	0.67L
	/

	铝
	mg/L
	0.07L
	/

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	/

	阴离子洗涤剂
	mg/L
	0.05L
	/

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.65
	/

	氨氮
	mg/L
	0.316
	/

	硫化物
	mg/L
	0.003L
	/

	钠
	mg/L
	24.9
	/

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	<1
	/

	细菌总数
	CFU/mL
	3
	/
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	分析项目
	          样品编号
点位
单位          名称

	K-LX-25-101-
DX-02-001
	标准限值

	
	
	02哈头才当
	

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003L
	/

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.179
	/

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	/

	氟化物
	mg/L
	0.322
	/

	碘化物
	mg/L
	0.002L
	/

	汞
	μg/L
	0.04L
	/

	砷
	μg/L
	3.0
	/

	硒
	μg/L
	0.4L
	/

	镉
	μg/L
	0.05L
	/

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	/

	铅
	μg/L
	0.09L
	/

	氯仿
	μg/L
	1.4L
	/

	四氯化碳
	μg/L
	1.5L
	/

	苯
	μg/L
	1.4L
	/

	甲苯
	μg/L
	1.4L
	/

	总α放射性
	Bq/L
	0.083
	/

	总β放射性
	Bq/L
	0.226
	/
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