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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	康巴什新区第四中学（康一中北校区）建设项目

	项目代码
	/

	建设单位

联系人
	张震
	联系方式
	13948173150

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区博雅街12号 

	地理坐标
	（ 109 度 45 分 2.399 秒， 39 度 37 分 17.237 秒）

	国民经济

行业类别
	P8331 普通初中教育
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业—

110、学校、福利院、养老院

（建筑面积5000平方米及以上的）—新建涉及环境敏感

区的；有化学、生物实验室

的学校

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	鄂尔多斯市发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	鄂发改发〔789〕号

	总投资

（万元）
	9848.0
	环保投资

（万元）
	72.0

	环保投资占比（%）
	0.73
	施工工期
	28个月

	是否开工建设
	(否
(是：是。康巴什新区第四中学（康一中北校区）建设项目于2011年4月开工建设，2013年9月主体工程全部建设完成，投入运行。根据《关于建设项目未批先建违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）：未批先建违法行为的行政处罚追溯期限自建设行为终了之日起计算，超过二年未被发现的，环保部门应不予行政处罚。本项目自建设行为终了之日起计算已超过两年追溯期，故未进行行政处罚。           

	用地面积（m2）
	52745.0

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1。土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。专项评价一般不超过两项，印刷电路板制造类建设项目专项评价不超过三项。
表1  专项评价设置原则表

专项评价的类别
设置原则

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
海洋

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目为学校建设项目，排放废气主要为实验过程中的少量硫酸雾、盐酸雾、非甲烷总烃、NH3，不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，故无需设置大气专项评价；本项目生活污水由化粪池沉淀后排入市政污水管网，实验室废水经酸碱中和后由化粪池沉淀最终排入市政污水管网，故不涉及地表水专项评价；本项目药品间贮存的盐酸、硫酸等实验药品，危废库贮存过期药品、实验废液、实验残渣、实验室废弃器材、废包装瓶等实验室危险废物均低于临界量，故不设置环境风险专项评价；本项目不涉及生态及海洋。

	规划情况
	规划文件：鄂尔多斯市康巴什区人民政府关于印发《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》的通知

发布文号：鄂康政发〔2024〕17号

发布机构：康巴什区人民政府

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》的符合性分析

本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区博雅街12号。本项目与《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》的相符性见表1。

表1-1  本项目与《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》

的符合性分析
《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》相关内容摘录
本项目建设情况
符合性
1.科学规划教育布局及投入。科学优化学校结构和布局，扩大优质教育规模。继续深化与北京师范大学合作办学，探索九年一贯、合作办学、民办公助等办学模式，扩大优质教育资源覆盖面。加强学位紧缺区域的学校规划建设，推进落实教育配套设施，实现标准化班额。加大教育经费投入，健全财政教育投入持续稳定增长的长效机制，确保“一个不低于”“两个只增不减”。积极扩大社会投入，完善社会捐赠收入财政配比政策，充分发挥教育基金会作用，鼓励捐资助学和民间资金投资教育。优化教育经费支出结构，加大教育领域综合改革投入力度。加强对公共教育经费的预算管理和财政监督，及时发现问题，切实督促解决。
本项目所处区域学位紧缺，项目的建设落实了教育配套设施的建设。
符合
2.扎实落实立德树人根本任务。强化德育落实。进一步强化国家基础教育优秀成果推广应用示范区成果推广力度，构建新时代德育工作体系，推进幼小初高课内课外德育一体化建设，落实“十化”（工作机制创新化、队伍建设专业化、养成教育标准化、主题活动课程化、课题研究精准化、课程建设系统化、校内校外融合化、学生评价多元化、家校共育常态化、心理健康专业化）合育体系。健全家校政社协同育人机制。创新育人模式，着力提升青少年学生的人文科学素养，传承优秀中华传统文化，厚植爱国主义情怀。德育工作的时代性、科学性、创造性走在全国前列，德育一体化构建工作示范项目取得新成果，努力争取2022年全国基础教育优秀成果奖。
提升智育水平。以“基础教育课程改革实验区”建设为契机，利用好实验区优质资源，设计基于地方特色、学校办学理念、培养目标、学情状况的特色精品课程，构建结构完善、思路完整、学段衔接，并能与学科课程、实践课程等进行有机融合的一体化课程体系，做强国家课程、做实地方课程、做精校本课程，丰富学生生命体验，提升学生综合素养。关注学生核心素养，聚焦深度学习，推进“二轮”课改，在落实学科核心素养、课标精准解读、目标清晰表达上下功夫。探索有利于个性发展的人才培养模式，着力培养学生的认知能力，促进学生思维发展，突出学生主体地位，注重保护学生好奇心、想象力、求知欲，激发学习兴趣，提高智育水平。加强体育工作。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》......
本项目提供多样化教室，包括普通教室、专业教室及其配套附属用房，满足不同班级规模和教学形式。配置专业实验室、计算机房等，适配理工科、艺术类等专业实践教学需求。容纳学校行政部门、院系办公室，方便教学管理和师生沟通；并包含后勤服务区域，如医务室、心理咨询室、文具店、休息空间等，满足师生日常需求。促进学生德智体美劳全面发展。
符合
3.大力推进基础教育高质量发展，义务教育优质均衡发展。实施标准化学校建设工程，加大中小学校建设力度，严格落实《内蒙古自治区中小学校办学条件标准》，保证辖区内中小学建设安全达标，全部建成标准化学校，在3-5年实现教育部优质均衡发展评估验收。深化基础教育课程改革，严格执行国家课程与地方课程，并开发可供学生自主选择的校本课程，满足学生的个性化学习需求，做到开齐国家课程、开好地方课程，校本课程优质多元......
本项目校园规划功能齐全，布局合理，分区明确，建设多样化教室，包括普通教室、专业教室及其配套附属用房，满足不同班级规模和教学形式。配置专业实验室、计算机房等，适配理工科、艺术类等专业实践教学需求，义务优质教育均衡发展。
符合
4.科学规划学校建设布局。加强区域整体的综合资源开发机制建设，利用康巴什体量小的优势，把全区的教育资源盘活，统筹学校、家庭、社会教育，形成政府主导，全社会关心、参与、支持教育的新的育人格局。按照我市“十三五”期间新生人口数量及在我区的其他旗区、市外人口比例实际，参照国家人口政策，“十四五”期间，计划新建、续改建学校17所，其中中学4所：鄂尔多斯市康巴什区高级中学（鄂尔多斯市第一中学东校区）、第二中学（教学楼和公寓扩建）、第四中学、第五中学；小学5所：第九小学、第七小学、第十小学（高新区）、第十一小学（原北师大高中北校区）、第十二小学；幼儿园6所：第十五幼儿园、第十六幼儿园、第十七幼儿园、第十八幼儿园、第十九幼儿园、第二十幼儿园；九年一贯制学校1所：满世九年一贯制特色学校；实践基地1处：鄂尔多斯青少年综合实践基地。
本项目为规划中第四中学，现为康巴什区第一中学北校区。
符合
综上所述，本项目建设符合《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》要求。

	其他符合性

分析
	2、产业政策符合性分析
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类及淘汰类，属于公共基础服务设施——教育设施的建设，为允许类建设项目，且根据《鄂尔多斯市发展和改革委员会关于康巴什新区第四中学（康一中北校区）建设项目可行性研究报告的批复》（鄂发改发〔2011〕789号），同意建设该项目，因此该项目符合国家产业政策。

3、生态环境分区管控符合性分析

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。
（1）生态保护红线
鄂尔多斯市生态空间总面积为54408.94km2，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81km2，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13km2，占全市国土面积的36.27%。生态空间面积根据国家和自治区最新批复动态调整。全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元，实施分类管控。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

项目不在当地饮用水源、风景名胜区、森林公园、重要湿地、自然保护区等生态保护区内，不涉及康巴什区功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。
（2）环境质量底线
本项目位于鄂尔多斯市康巴什区，根据内蒙古自治区生态环境厅于2025年5月29日公布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，属于环境空气质量达标区。根据现状检测结果分析，本项目所在区域环境空气质量因子—非甲烷总烃满足《环境空气质量   非甲烷总烃限值》（DB13/1577－2012）中标准限值；氨、氯化氢及硫酸雾满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

本项目运营期实验室废气通过教学楼内置通风橱、引至楼顶的排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值要求。生活污水经化粪池收集后，排入市政排污管道；实验室废水经预处理后，排入化粪池，收集后排入市政排污管道排放；食堂废水经隔油池预处理后，排入化粪池，收集后排入市政排污管道排放。噪声经过墙体隔声和绿化降噪等降噪措施后，西南侧、西北侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类功能区标准，东南侧、东北侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区标准。生活垃圾、隔油池浮油、隔油池底泥及化粪池底泥，定期清理收集后由环保部门统一处置；危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。污染物采取一定的环保措施后，对周围环境影响很小，不会突破项目所在地的环境质量底线。
（3）资源利用上线

本项目运营过程中将消耗一定的水、电等资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，同时符合清洁生产中能源消耗相关要求。本项目运营过程中主要为日常生活用水及实验室用水。本项目占地已取得建设项目用地预审与选址意见书，项目规划用地为中学用地，因此本项目符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

对照《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目环境管控单元属于康巴什区城镇边界，环境管控单元编码为ZH15060320008，属于重点管控单元，本项目与单元管控要求的符合性分析如下。

表1-2  本项目与单元管控要求的符合性分析表
单元
管控要求
本项目

符合性

康巴什区城镇边界

单元编码：ZH15060320008
空间布局约束
1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。
3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。
1.本项目采暖由市政供热管网及空调等提供，不新建锅炉。

2.本项目为学校建设项目，不属于生产型企业，正常运营情况下不会对土壤造成污染。

3.本项目供水由市政供水管网提供，不新建水井。
符合

污染物排放管控
1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改造、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。
本项目生活污水排入化粪池处理后排入市政污水管网，食堂污水经隔油池+化粪池收集后排入市政污水管网；实验室废水经中和预处理后，排入化粪池收集，最终排入市政污水管网；实验废液集中收集后定期委托有资质单位处理，不外排。
资源利用效率要求
1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。
3.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。
本项目供水由市政供水管网提供，不新增采用地下水。

综上所述，本项目的建设符合生态环境分区管控要求，项目选址不涉及生态保护红线，项目运营产生的污染物在采取环评要求的治理措施后能够达标排放，可确保生态环境功能不降低，项目建设符合重点管控单元的管控要求，符合鄂尔多斯市生态环境分区管控政策要求。

4、选址合理性分析
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区（北区北纬二路东南经二路东北的控编编号为G-05-10地块内），根据《康巴什北区控制性详细规划修编》及建设项目用地预审与选址意见书，项目规划用地为中学用地。本项目为康巴什新区第四中学（康一中北校区）建设项目，符合国土空间规划和用途管制要求。根据内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询数据，本项目不涉及鄂尔多斯市生态保护红线范围，不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感区域，满足生态分区管控要求。经工程分析项目建成投运后产生的各类污染物均能达标排放、固废均可合理处置，对周围环境影响较小。

综上所述，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目基本情况
康巴什新区第四中学（康一中北校区）建设项目于2011年4月开工建设，2013年9月主体工程全部建设完成，并于2013年秋季建成并正式开学，学校名称为北京师范大学附属中学（高中部），该学校于2024年8月搬迁至康巴什区东部区域并更名为鄂尔多斯市第一中学东校区。

2022年开始，随着康巴什区集团化办学策略的推进，康巴什区成立康巴什第一中学教育集团，与区内名校实现“理念共识、管理共融、师资共享、资源共建”，进一步提升办学水平，成立康巴什区第一中学（北校区），该校区建校起2022年8月~2024年7月期间小区借用康巴什区第十八幼儿园校区，2024年8月搬迁至现康巴什区第一中学（北校区），即本项目建设地址。
本项目建设位置位于鄂尔多斯市康巴什区萨拉乌苏路东博雅街南，是康巴什北部区域的核心初中校区，主要招生范围为乌仁都西路以西片区、乌仁都东路以东片区以及康巴什北区新开发楼盘等，学校拥有现代化的教学楼、实验楼、体育馆和图书馆，设计规模为36个教学班，按照每班50人标准计算，总容纳量约1800人。目前，学校设置32个教学班，实际招生数量约1400人。

2、工程组成
康巴什新区第四中学（康一中北校区）建设项目总用地面积52745m2，建筑面积约为31965.76m2，其中地上建筑面积29282.96m2，地下建筑面积2682.8m2（地下停车场）。主要建设内容为教学楼、学生宿舍、教师公寓、食堂及附属配套设施、公辅工程等。项目具体组成内容见表2-1。
表2-1  工程组成一览表
类别

工程名称

建设内容
备注
主体工程

教学楼
采用钢筋混凝土框架结构，面积18142.1m2，“土”字型，共设4层，总建筑高度24.456m。其中实验室、舞蹈教室、书法教室、教学办公用房及其他配套功能用房等设置于教学楼西南区，普通教学教室设置于教学楼东北区。

实验室分布情况为一层2间化学实验室，二层2间物理实验室，三层2间生物实验室。

已建成
食堂
采用钢筋混凝土框架结构，面积4958.7m2，共设3层，总建筑高度22.759m。其中一层、二层主要功能为学生食堂、教职工食堂、厨房，卫生间等；三层主要功能为室内体育运动室。
已建成
学生

宿舍
采用钢筋混凝土框架结构，面积约4405.28m2，共设4层。主要建设各类门厅、宿舍、管理室、配电间、洗衣晾晒间、卫生间、热水间、高位水箱间等。
已建成
教师

公寓

采用钢筋混凝土框架结构，面积约1776.88m2，共设4层。主要建设各类门厅、宿舍、管理室、配电间、洗衣晾晒间、卫生间、热水间、高位水箱间等。
已建成
操场
400m环形标准跑道，占地面积约20000m2。
已建成
公用工程

供水

依托市政给水管网供水。

依托
排水

排水实行雨污分流制，依托市政雨污管网。污水经市政污水管网排至康巴什区污水处理厂。

已建成
供电

依托市政电网供电

依托
供热
依托市政供热系统。
依托
辅助工程

危废暂存间
占地面积8m2，贮存设施地面与裙脚均采取表面防渗措施；采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），并采用托盘等收集措施。库内配置安全照明设施和观察窗口。库内外均设置防爆摄像头。配套灭火器、吸附材料等应急物资。
新建（正在建设中）
药品间
位于一层化学实验室旁，占地面积25m2，贮存设施地面与裙脚均采取表面防渗措施；采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s）。
已建成
环保工程
废气

化学与生物实验室、药品储藏室内置通风橱，排风系统选用轴流排风机，实验室废气 由通风管道引至教学楼楼顶排气筒 ，排气筒总高度为25m。
食堂油烟经油烟净化设施处理后，引至食堂楼顶排气筒排放，排气筒总高度为23m。
已建成（排气筒加高正在建设中）
废水

生活污水：经化粪池（有效容积100m3）收集后排入市政污水管网。
实验室废水：实验废水经中和预处理后，排入化粪池，收集后排入市政污水管网。
食堂废水：食堂废水经隔油池（3.0m3）预处理后，排入化粪池，收集后进入市政污水管网。
已建成
噪声

基础减振、建筑隔声，限速行驶，禁止鸣笛等措施。
已建成
固废
实验室危险废物：过期药品、实验废液、实验残渣、实验室废弃器材、废包装瓶等实验室危险废物暂存于实验室危废暂存间（占地面积8m2），一年周转一次，委托有资质的单位处理。

生活垃圾：分类收集后由当地环卫部门统一处理。
已建成
防渗
危废暂存间及药品间贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），并采用托盘等收集措施。库内配置安全照明设施和观察窗口。库内外均设置防爆摄像头。配套灭火器、吸附材料等应急物资。

新建（正在建设中）
3、项目教学实验及原辅材料消耗一览表
本项目建设物理实验室2间，生物实验室2间，化学实验室2间，物理实验室主要进行一些基本的物理现象验证，实验器材主要为日常的电线、电路板、浮力球等，实验试剂主要用于化学实验，少部分用于生物实验，化学实验以无机化学为主，实验室使用的主要原料及化学试剂见下表。

表2-2  本项目实验内容一览表

实验类别

实验名称

化学实验
粗盐的提纯

氧气的制取与性质

二氧化碳制取与性质

金属的物理性质和某些化学性质

燃烧的条件

一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制

溶液酸碱性的检验实验

酸、碱的化学性质

生物实验

练习使用显微镜

制作并观察植物细胞临时装片

观察人的口腔上皮细胞

绿叶光合作用

馒头在口腔中的变化

物理实验

力学实验

电学实验

光学实验

表2-3  主要原辅材料消耗一览表

序号
名称
性态
规格
年消耗量
来源
用途
1
高锰酸钾

固态

500g/瓶

1.5kg
外购
化学、生物实验
2
盐酸（36%）

液态

500ml/瓶

5L
3
石蕊试液

液态

100ml/瓶

3L
4
硫酸（80%）

液态

500ml/瓶

5L
5
酚酞试液

液态

100ml/瓶

3L
6
氢氧化钠溶液

液态

500ml/瓶

0.15L
7
镁条

固态

100g/瓶

0.15kg
8
锌粒

固态

100g/瓶

0.15kg

9
铝片

固态

100g/瓶

0.15kg

10
铁片

固态

100g/瓶

0.15kg

11
铜片

固态

100g/瓶

0.15kg
12
酒精（95%）

液态

500ml/瓶

10L
13
氯化钠溶液

液态

500ml/瓶

10L
14
硝酸（70%）
液态

500ml/瓶

5L

15
碘液

液态

100ml/瓶

3L
16
碘酒

液态

100ml/瓶

3L
17
氨水（20%）
液态

100ml/瓶

1.5L
表2-4  实验试剂理化性质表

实验

试剂

理化性质及用途

高锰酸钾

是一种强氧化剂，化学式为KMnO4，熔点270℃，密度2.7g/cm3，为黑紫色结晶，带蓝色的金属光泽，无臭，与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。在化学品生产中，广泛用作氧化剂。

盐酸

溶质的化学式为HCl。盐酸是一种无色澄清液体，呈强酸性。属于药用辅料，pH值调节剂，应置于玻璃瓶内密封保存。主要用于实验室制二氧化碳和氢气，除水垢，药用方面主要可以治疗胃酸缺乏症。

石蕊

化学式为(C7H7O4N)n，是一种蓝紫色粉末，是从地衣植物中提取得到的蓝色色素，能部分地溶于水而显紫色。是一种常用的酸碱指示剂，在酸性溶液中呈红色，在碱性溶液中呈蓝色。熔点为502℃

硫酸

纯品为无色油状液体，工业品呈黄、棕等色。与水和乙醇混溶。熔点10℃～10.49℃，沸点290℃；相对密度（水＝1）1.84，相对蒸气密度（空气＝1）3.4，蒸气压0.13kPa(145.8℃)，临界压力6.4MPa，logpow-2.2。

酚酞

是一种有机化合物，化学式C20H14O4，分子量为318.32，为白色至微黄色结晶性粉末，密度为1.386g/cm3，熔点为258~263℃，沸点为557.79℃，几乎不溶于水。其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色，常被人们用来检测酸碱。

氢氧化钠

由氢氧化钠和水配制而成，氢氧化钠为无色透明晶体，熔点318.4℃，沸点1390℃，密度2.13g/cm3。氢氧化钠具有强碱性和很强的吸湿性。对皮肤、玻璃陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。

乙醇

是一种有机化合物，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH，分子式为C2H6O，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，密度0.789g/cm3。在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。

硝酸
纯品为无色透明有刺激性的液体，工业品一般呈黄色。与水混溶，溶于乙醚。熔点-42℃(无水)，沸点83℃(无水)，相对密度（水＝1）1.5(无水)，相对蒸气密度（空气＝1）2～3，蒸气压6.4kPa(20℃)，临界压力6.89MPa，logpow-0.21。

碘液

指含有碘化钾的溶液，是一种黄色轻微刺激性气味的液体，因为遇强光会分解，所以会经常装在深棕色瓶里保存，可溶于水。

碘酒

碘酊又称为碘酒，为红棕色的液体，主要成分为碘、碘化钾。有碘与乙醇特殊气味。色泽随浓度增加而变深。适应症为用于皮肤感染和消毒。

氨水

无色液体，有刺激性臭味。极易挥发出氨气。溶于水、乙醇。熔点-77℃，沸点38℃，相对密度（水＝1）0.91，相对蒸气密度（空气＝1）0.6，蒸气压1.59kPa(20℃)，logpow-2.66。

4、公用工程
4.1 给排水
（1）给水

供水由市政自来水管网直接供给，本项目用水主要为教职工和学生日常生活用水、实验室用水，总用水量为37800m3/a。

a.生活用水：学校师生总计约2000人，根据《行业用水定额》（DB15/T385-2020），中等教育14m3/（人·a），则全校师生总用水量为28000m3/a（140m3/d）。

b.实验室用水：根据《建筑给水排水设计标准》中规定，学校教学、实验楼用水定额为20-40L/人·d，本项目取30L/人·d，每天使用时数为3h，物理实验室、化学实验室及生物实验室共6间，每个实验室可容纳50名学生，则用水量为9m3/d（1800m3/a）。

c.食堂用水
根据《建筑给水排水设计标准》中规定，学生食堂最高日用水量为20～25L/人·次，本项目取20L/人·次计，食堂最大用餐人数按2000人次/d计，则食堂用水量为40m3/d（8000m3/a）。

（2）排水

项目排水主要为教职工和学生生活污水、实验室废水。

a.生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，废水产生量为22400m3/a（112m3/d），生活污水由化粪池沉淀后进入市政污水管道。

b.实验室废水：本项目实验室废水产生量按80%计，则本项目实验室废水产生量为7.2m3/d（1440m3/a），经中和预处理后，排入化粪池，最终与生活污水一同排入市政管网。

c.本项目食堂废水的产生量按用水的80%计，则本项目产生的食堂废水量为32m3/d（6400m3/a），产生的食堂废水经隔油池去除浮油后，进入化粪池，与生活污水排入市政污水管网进行处理。

表2-5  本项目给排水一览表

项目
天数（d）
新鲜水量

损耗量
废水产生量
废水去向
m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
生活用水
200
140
28000
28
19600
112
22400
市政污水管网

实验室用水
9
1800
1.8
360
7.2
1440
食堂用水
40
8000
8
1600
32
6400
合计
189
37800
37.8
21560
151.2
30240
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图2-1  项目水平衡图
4.2 供电
生产用电由市政电网供给。

4.3 供暖

本项目供暖由市政供暖系统提供。
5、平面布置

康巴什区第一中学（北校区）采用“一轴两翼、动静分区”的规划理念，校园整体布局沿南北中轴线对称分布，教学区、运动区、生活区功能明确，既保证了教学的安静环境，又满足了师生的活动需求。

（一）教学区（中轴线东侧）

主教学楼：位于校园中轴线东侧，是学校的核心建筑，共4层，设有标准化教室40间，每间教室配备智能交互黑板、多媒体教学设备及新风系统。

实验综合楼：紧邻主教学楼，设有物理、化学、生物实验室各2间，以及地理、历史专用教室、计算机教室和录播教室，满足各类学科教学需求。

行政办公楼：位于教学区北侧，设有校长室、教务处、德育处等行政办公区域，以及教师备课室和会议室。

（二）运动区（中轴线西侧）

标准运动场：包含400米塑胶跑道、天然草坪足球场、跳远/跳高场地及铅球投掷区，可满足日常体育教学和运动会需求。

室内体育馆：建筑面积约2000平方米，设有篮球场、羽毛球场、乒乓球场及健身器材区，可开展各类室内体育活动。

室外篮球场/排球场：共设有6个篮球场和4个排球场，为师生提供充足的运动空间。

（三）生活区（校园北侧）

学生餐厅：可同时容纳1200人就餐，设有多个窗口提供不同风味的餐食。

学生宿舍：设有4人间和6人间，配备独立卫生间、空调及衣柜，为住校学生提供舒适的住宿环境。

教职工公寓：为外地教师提供住宿，设有单人间和双人间，配套设施齐全。




	工艺流程和产排污环节
	6、施工期工艺流程简述
本项目属于未批先建项目，于2011年4月开工建设，2013年9月建成投运，施工工期28个月。本项目施工期主要包括基础工程建设、主体工程建设、装饰工程、设备安装等建设工序。本项目施工期产生废气、废水、噪声及固体废弃物等污染物。
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图2-1  施工期工艺流程及产排污节点图


	
	7、运营期实验流程简述

本项目运营期间主要为学生学习、生活过程中产生的污染物、教职工教学、生活过程产生的污染物。

（1）常规教学流程
流程：教职工备课（无污染物）→学生入校→教室授课（多媒体教学、互动讨论，N-教学噪声）→学生离校→教室保洁（S-教学垃圾/保洁垃圾）。

说明：教学活动为间歇性运行（周一至周五上课，节假日停运），噪声为低强度间歇性噪声，固废纳入生活垃圾统一处置，无废气、废水产生。

（2）实验教学流程
①物理实验室

物理实验室为普通电路组装实验、电压、电流、电阻等特性测定实验等，不涉及任何具有辐射性质的设备。

②生物实验室

生物实验室主要为观察试验，如种子的发芽、生长等，用显微镜观察植物细胞，不涉及基因工程、病毒等生物技术及可能对生物安全有影响的检测及实验内容，实验过程不涉及化肥、农药和生物制剂的使用等。

③化学实验室

化学实验均为无机实验，实验大多为演示实验，规模小、频率低，且实验室不是连续使用，常用化学仪器为烧杯、烧瓶、玻璃棒等，在化学实验过程中会产生实验室废气，实验过程中冲洗烧杯、玻璃棒等试验器皿会产生冲洗废水，冲洗废水水质简单，主要成分为可溶性盐类，不属于危险废物。

文体教学流程

体育教学（操场运动）→大型运动会（每年2次，有广播/欢呼噪声、生活垃圾）→活动场地清理（无污染物）。

说明：噪声为间歇性强噪声，持续时间短（运动会单日≤8小时），通过远离教学区/宿舍区布局、限制广播音量等措施降低影响。
运营期主要产排污环节：
（1）废气：本项目废气为实验室废气、食堂油烟。

（2）噪声：主要噪声源为排风机、备用发电机等设备运行时产生的噪声，源强约为55～105dB（A）；人群活动、教学及广播产生的噪声，源强约为60～85dB（A）。

（3）废水：教职工和学生日常生活污水、实验室废水、食堂废水。

（4）固体废物：主要为教职工和学生的日常生活垃圾、实验废液、废化学药品包装物、废试剂药品。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目于2013年主体工程建成投运，运行至今，根据现场踏勘情况，本项目化学与生物实验室、药品储藏室内置通风橱，排风系统选用轴流排风机，实验室废气由通风管道引至教学楼外排放，实际排气筒高度为5.5m，废气排放无法满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值要求，现进行排气筒加高施工，施工完成后，排气筒总高度为25m。实验室危险废物，包括过期药品、实验废液、实验残渣、实验室废弃器材、废包装瓶等实验室危险废物贮存不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，现新建一座占地面积8m2的危险废物暂存间，并采取严格的防渗措施。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

1.1 达标区判定
本项目位于鄂尔多斯市康巴什区，根据内蒙古自治区生态环境厅于2025年5月29日公布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，属于环境空气质量达标区。

1.2 其他污染物环境质量现状
本项目特征污染物为非甲烷总烃、氨、氯化氢、硫酸雾，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，特征污染物可引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据。
本次评价引用《康巴什区第七中学新建项目（高中部）建设项目环境影响报告表》委托内蒙古科远环境检测有限公司于2025年9月3日至5日对污染因子进行监测。

（1）引用监测点位布设情况

监测点位见表3-1，监测点位图见图3-1。

表3-1  监测布点情况一览表

监测点

监测点坐标
监测因子
监测时段
与本项目位置关系
康巴什区第七中学新建项目（高中部）建设项目环境影响报告表康和山庄南侧20m处监测点位
E：109.78733886
N：39.63260734″
非甲烷总烃

1h平均
E--2.82km
氨

1h平均
氯化氢

1h平均
硫酸雾

1h平均
（2）监测时间及频次

非甲烷总烃、氨、氯化氢及硫酸雾连续监测3天，其中非甲烷总烃、氨为4次/天，氯化氢、硫酸雾5次/天。同时观测风向、风速、气压、全云量等气象条件。
[image: image9.png]



图3-1  环境空气质量监测点位图
（3）环境空气质量监测分析方法

采样监测分析方法按国家环保总局环境监测技术规范执行，见表3-2环境空气质量监测分析方法。

表3-2  环境空气监测技术依据一览表

序号

检测项目

检测技术依据

1

非甲烷总烃
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017
2
氨
《环境空气和废气  氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009
3
氯化氢
《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》

HJ 549-2016
4
硫酸雾
《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》

HJ 544-2016
（4）监测结果分析
环境空气质量现状监测结果见表3-3。
表3-3  监测结果表

监测点位
监测

项目
评价标准（mg/m3）
监测浓度范围（mg/m3）
最大浓度占标率（%）
超标率（%）
达标情况
康巴什区第七中学新建项目（高中部）建设项目环境影响报告表康和山庄南侧20m处监测点位
非甲烷总烃
2.0mg/m3
0.36-0.58

mg/m3
29
0
达标
氨
1h平均200μg/m3
ND
-
0
达标
氯化氢
1h平均50μg/m3
ND
-
0
达标
硫酸雾
1h平均300μg/m3
ND
-
0
达标
监测结果显示，本项目所在区域环境空气质量因子—非甲烷总烃满足《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577－2012）中标准限值；氨、氯化氢及硫酸雾满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。
2、噪声

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区萨拉乌苏路东博雅街南，周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行声环境质量现状监测及评价。

3、地下水、土壤环境质量现状调查
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

经调查，本项目周围500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等上述要求中的地下水环境保护目标。项目采取了严格的防渗措施，危废暂存间及药品间贮存设施地面与裙脚采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），并采用托盘等收集措施。库内配置安全照明设施和观察窗口。库内外均设置防爆摄像头。配套灭火器、吸附材料等应急物资。因此事故情况下废液能够及时收集清理，不存在污染途径。综合考虑本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测。

	环境

保护

目标
	根据“鄂文旅函〔2026〕33号文件”，项目建设地表无文物遗迹，根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位及水源地保护区。本项目主要环境保护目标见下表。

表3-4  主要环境保护目标

要素

保护对象
位置坐标
保护内容

相对位置/距离
环境保护要求
环境空气
康巴什区第十八幼儿园
109.75614896

39.624343685

学校
NE-340m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

康巴什区实验小学（和雅校区）
109.75008180

39.625556043

学校
N-76m
维邦紫金府
109.74837591

39.626242689

居民区
N-252m
声环境
场界外50m范围内无保护目标

《声环境质量标准》GB3096-2008中1类标准

地下水

厂界外500m范围无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

土壤

环境
厂界外50m范围内土壤环境相关的对象
《土壤环境质量  建设用地土壤环境风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值


	污染

物排

放控

指标
准
	1、废气
项目运营期非甲烷总烃、氯化氢及硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值；氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中标准值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中中型规模排放浓度限值要求。

表3-5  大气污染物综合排放标准

时期

污染

因子

最高允许排放浓度(mg/m3)
最高允许排放速率（kg/h）

无组织监控点浓度限值

标准来源

排气筒高度

二级（折算值）
监控点

浓度mg/m3
运营期

NMHC
120
25
17.5
周界外浓度最高点
4.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

氯化氢
100
25
0.4575
0.20
硫酸雾
45
25
2.85
1.2
备注：排放速率标准值严格50%执行（本项目教学楼周围200m范围内食堂、宿舍等建筑高度与教学楼高度相差小于5m）。
表3-6  恶臭污染物排放标准一览表

污染物
有组织最高允许排放浓度
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度

排放速率

监控点
浓度

氨
25m
7kg/h（折算值）
周界外浓度最高点
1.5mg/m3
表3-7  饮食业油烟排放标准（试行）一览表

污染物
最高允许排放浓度
油烟
2.0mg/m3
2、噪声
项目运营期西南侧、西北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类功能区标准，东南侧、东北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区标准。

表3-8  环境噪声排放标准

时期
执行标准
噪声限值〔等效声级dB(A)〕

标准来源

运营期
1类

昼间

55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

夜间

45
4a类
昼间
70
夜间
55
3、废水排放标准
本项目运营期生活污水经化粪池收集后，排入市政污水管网；食堂废水经隔油池+化粪池收集后，排入市政污水管网；实验室废水经中和预处理后，排入化粪池收集后，最终排入市政污水管网。排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

表3-9  废水排放标准

控制项目
B级
控制项目
B级
水温
40℃
六价铬
0.5mg/L
色度
64倍
总砷
0.3mg/L
易沉固体
10mL（L·15min）
总铅
0.5mg/L
悬浮物
400mg/L
总镍
1mg/L
溶解性总固体
2000mg/L
总铍
0.005mg/L
动植物油
100mg/L
总银
0.5mg/L
石油类
15mg/L
总硒
0.5mg/L
pH
6.5~9.5
总铜
2mg/L
五日生化需氧量

（BOD5）
350mg/L
总锌
5mg/L
化学需氧量（COD）
500mg/L
总锰
5mg/L
氨氮（以N计）
45mg/L
总铁
10mg/L
总氮（以N计）
70mg/L
挥发酚
1mg/L
总磷（以P计）
8mg/L
苯系物
2.5mg/L
阴离子表面活性剂（LAS）
20mg/L
苯胺类
5mg/L
总氰化物
0.5mg/L
硝基苯类
5mg/L
总余氯（以Cl2计）
8mg/L
甲醛
5mg/L
硫化物
1mg/L
三氯甲烷
1mg/L
氟化物
20mg/L
四氯化碳
0.5mg/L
氯化物
800mg/L
三氯乙烯
1mg/L
硫酸盐
600mg/L
四氯乙烯
0.5mg/L
总汞
0.005mg/L
可吸附有机卤化物（AOX，以Cl计）
8mg/L
总镉
0.05mg/L
有机磷农药（以P计）
0.5mg/L
总铬
1.5mg/L
五氯酚
5mg/L
4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。


	总量控制指标
	本项目非甲烷总烃排放量约为7.2×10-5t/a，低于0.1t/a。根据《关于印发<生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施>的通知》（环综合〔2024〕62号）：“氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理”，本项目无需申请总量。

本项目污废水主要是生活污水、实验室废水及食堂废水，生活污水经化粪池收集后，排入市政污水管网；食堂废水经隔油池+化粪池收集后，排入市政污水管网；实验室废水经中和预处理后，排入化粪池收集，最终排入市政污水管网。本项目污废水排入污水处理厂，由于其排放总量已经包含在污水处理厂的总量控制指标中，因此无需申请总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目属于未批先建项目，本次评价对施工期内容进行回顾性分析。

1、废气
本项目施工期废气的主要来源为施工扬尘、运输扬尘和施工机械运行产生的无组织排放的废气，对周围环境空气造成污染，为减少施工扬尘对环境空气造成的影响，施工阶段采取了如下防治措施：

（1）施工工地公示施工负责人、环保监督员、各施工阶段的扬尘污染控制措施、监管单位名称、举报电话等信息；

（2）施工场地周围设置连续、密闭的围挡；

（3）施工场地配备洒水降尘设施；

（4）对易产生扬尘的工程物料、土方进行集中堆放，并覆盖苫布；

（5）限制运输车辆的行驶速度，工地出入口设洗车台；

（6）大风、沙尘天气时，停止土石方施工以及其他产生扬尘污染的施工作业。

通过采取以上措施后，大幅度降低施工造成的大气污染，施工期扬尘基本控制在施工现场范围内。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。因此在采取严格的防尘措施后，施工期间扬尘的影响大大降低，未对周边环境产生明显影响。

2、废水
项目施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。

施工废水包括泥浆废水、设备冲洗废水，这部分废水主要为泥沙。施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀处理后回收利用。施工人员生活污水主要为盥洗水，生活污水经化粪池收集处理后最终排入市政污水管网。

施工单位严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境暂行规定》，对施工废水的排放进行设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境，本项目施工期间生产废水和生活污水未对水环境产生明显影响。

3、噪声
施工现场噪声主要是施工机械的设备噪声。

（1）通过合理安排施工时间制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；

（2）施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声；

（3）加强施工管理，优化施工场地布置；

（4）施工期交通运输噪声对环境影响较大，应尽量减少夜间运输；适当限制大型载重车的车速；对运输车辆定期维修、养护。

通过采取以上措施，施工期产生的噪声对周围环境影响较小。并且施工期噪声影响随着施工期的结束，噪声影响也随之消失。
4、固体废物

施工期产生的固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工过程中产生的建筑垃圾回用于项目建设，不能回用的定期运至政府指定建筑垃圾填埋场所处理。施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门拉运处理。在采取以上措施后，施工期固废均得到妥善处置，未对周围环境产生明显影响。
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	1、废气

1.1 污染源源强核算
（1）实验室废气
实验室设置的实验项目包括物理、化学、生物实验，大多为演示实验，规模小、频率低，且实验室不是连续使用。本项目实验室涉及盐酸、硫酸、硝酸、乙醇、氨水，使用过程中会产生少量硫酸、HCl、VOCs、NH3。

参考同类学校实验室废气排放核算案例及《环境统计手册》《化学试剂挥发特性手册》中的相关蒸发系数，结合项目实验类型（以无机实验为主，含少量加热/放热反应）确定综合挥发系数：①挥发系数：参考《化学试剂挥发特性手册》《环境统计手册》及同类教育项目环评报告及试剂挥发特性数据，结合项目实验频次（年均100天，日均有效实验2小时）、反应条件（加热实验占比约10%，放热反应占比约15%）确定；②稀释倍数：根据《初中化学实验教学规范》（GB/T31987-2015），盐酸、硫酸等强酸试剂常规稀释倍数为1:5~1:10，硝酸为1:6~1:12，氨水为1:8~1:15，取各类试剂稀释倍数均值作为核算依据；③强化系数：参考《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录E，加热实验（温度≥60℃）挥发强化系数取1.8~2.0，放热反应（如酸碱中和）挥发强化系数取1.5~1.6，结合项目实验频次（加热实验占比10%、放热反应占比15%）确定均值。
以项目用量较大、挥发特性显著的盐酸（36%）、硫酸（80%）、乙醇（95%）、氨水（20%）为例，采用“年使用量×综合挥发系数”模式核算，参数选取见表4-1。

表4-1  参数选取一览表
物质名称
年使用量
形态
常规挥发系数（原液）
稀释倍数
稀释后溶液挥发系数
加热/放热占比
强化系数
综合挥发系数
盐酸36%
5L
液态
0.032kg/kg（原液）
1:7
0.018kg/kg（稀释液）
加热10%
1.8
0.021
硫酸80%
5L
液态

0.0005kg/kg（原液）
1:10
0.0003kg/kg（稀释液）
无加热/放热
1.0
0.00035
乙醇（95%）
10L
液态

0.12kg/kg（原液）
1:5
0.08kg/kg（稀释液）
加热10%
1.8
0.092
氨水（20%）
1.5L
液态

0.08kg/kg（原液）
1:8
0.045kg/kg（稀释液）
放热15%
1.5

0.053

注：综合挥发系数=（原液使用量×原液挥发系数+稀释液总量×稀释后挥发系数）×（1+加热/放热占比×（强化系数-1））÷总使用量（质量）；物质密度参考：盐酸1.18g/cm3、硫酸1.84g/cm3、乙醇0.79g/cm3、氨水0.91g/cm3。
由此计算本项目废气污染物产生量见下表。
表4-2  实验室废气产生情况一览表
污染物
产生量/kg/a
产生速率/kg/h
NH3
0.0071
0.0000355

VOCs（以非甲烷总烃计）
0.072
0.00036

HCl
0.68
0.0034

硫酸
0.0026
0.000013

实验室设通风橱或操作台上方设集气罩收集实验废气，收集效率90%，安装风量为2000m3/h的风机，经过管道引至高于楼顶排放（排气筒距地面高约为25m）。本项目的实验室废气产生排放情况见下表：

表4-3  实验室废气产生排放情况一览表
污染物
排放方式
排放情况
排放量/kg/a

浓度/mg/m3
速率/kg/h

NH3
有组织

0.00639
0.015975
0.00003195
无组织

0.00071
/
0.00000355
VOCs(以非甲烷总烃计)
有组织

0.0648
0.162
0.000324
无组织

0.0072
/
0.000036
HCl
有组织

0.612
1.53
0.00306
无组织

0.068
/
0.00034
硫酸
有组织

0.00234

0.00585

0.0000117

无组织

0.00026

/

0.0000013

（2）食堂油烟
食堂油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物等，根据《中国居民膳食指南》，食用油用量平均按0.03kg/（人•天）计，本项目食堂烹饪过程中油烟产生量根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域）》推荐的参数计算，油烟产生系数为3.815kg/t油。
根据提供资料，日常就餐总人数按2000人次计，项目年运行200天，日均烹饪时间约3小时。学校食堂设8个基准灶头，排风量约10000m3/h。则本项目年油烟产生量为0.05t/a（0.08kg/h），采用专用厨房油烟净化装置（去除率85%）净化油烟，油烟排放量为7.5×10-3t/a（0.012kg/h），排放浓度为1.2mg/m3，本项目油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）标准。
1.2 废气治理措施及可行性分析
实验室废气的来源主要是在进行化学和生物实验时产生的少量废气，主要包括乙醇、氨气等有机废气，盐酸、硫酸等溶液挥发产生的酸碱性气体等，产生量极少，且产生时间不稳定。实验室废气中VOCs（以非甲烷总烃计）、氨、HCl、硫酸等由集气罩收集后，引至楼顶排气筒排放（距地面高约为25m）。

实验室废气NH3排放速率为0.00003kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求；VOCs（以非甲烷总烃计）排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.162mg/m3；HCl排放速率为0.00306kg/h，排放浓度为1.53mg/m3；硫酸排放速率为0.0000117kg/h，排放浓度为0.00585mg/m3；非甲烷总烃、氯化氢及硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值，实验室废气均可达标排放。本项目食堂油烟采用专用厨房油烟净化装置（去除率85%）净化后排放，油烟排放量为7.5×10-3t/a（0.012kg/h），排放浓度为1.2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）标准。
本项目所在区域环境质量现状六项污染物全部达标，所在地区为达标区。根据工程分析可知，本项目各废气排放源均满足达标排放要求。综上，本项目大气环境影响可接受。

2、废水

本项目运营期生活污水产生量为22400m3/a（112m3/d），各污染物浓度为：COD400mg/L，BOD5200mg/L，NH3-N25mg/L，SS180mg/L，生活污水由化粪池沉淀后进入市政污水管道；食堂废水量为32m3/d（6400m3/a），各污染物浓度为：COD2000mg/L，BOD5800mg/L，NH3-N50mg/L，动植物油400mg/L，总磷25mg/L，产生的食堂废水经隔油池去除浮油后，进入化粪池，与生活污水排入市政污水管网进行处理。
本项目初中实验室为初中教学阶段安排设置的化学实验，产生废水的实验室主要是化学实验室。实验用到的药品主要为酸，碱，无机盐，及少量的有机物。实验室产生的废水主要是多余溶液、实验残液、清洗仪器时的废液等。实验室废水产生量为5.22m3/a（0.0261m3/d），污染物产生浓度分别为pH：6.5~7.5；COD：280mg/L；BOD5：80mg/L；SS：100mg/L；氨氮：25mg/L。实验室废水经中和预处理后，排入化粪池收集，最终排入市政污水管网。本项目废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

本项目营运期废水均可实现达标排放，对周围环境影响较小。
3、噪声

3.1 噪声源及采取的措施分析
本项目内主要为教学、生活，无其他商业引入，因此运营期商业噪声很小，可以不考虑。项目噪声主要来源于进出车辆交通噪声、社会生活噪声（教学生活噪声、大型运动会、广播噪声）和设备噪声。

1）车辆交通噪声

交通噪声源强为60-75dB（A）；项目营运期间，应加强对进出车辆的管理，禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声10～15dB（A），再加上有公共绿地，可以有效降低车辆噪声，实现达标排放。

2）社会生活噪声

师生生活噪声较小，约50-60dB（A）；教学上下课间铃声及课间操广播声音约在70~9050-60dB（A）；运动会和文娱活动时的主要噪声源为人群呼声和广播声，其变化幅度较大，类比分析，看台处测得人群欢呼声最高可达95dB（A），广播声在看台处测得最高为85dB（A）；学校内正常进行教学区、住宿区产生的生活噪声较小，教学活动、运动场噪声属于间歇噪声，避免使用高音喇叭可有效降低噪声影响且该部分噪声不连续产生，在举行大型运动会时会产生社会噪声、广播噪声，但大型活动举行一般为一年2次，这部分噪声为间歇产生。

3）设备噪声

项目运营期间，主要设备噪声源为水泵、通风设备、电机等，噪声源强在65-90dB（A）之间。项目对以上设备进行了以下隔声、减振措施：

①本项目实验室设有排风机、电机等，为减轻设备噪声对周边环境的影响，采取的措施包括：选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声并加强维护管理。

②水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵振动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减振吊架。
3.2 噪声预测
本项目区噪声主要来自汽车行驶的交通噪声、实验室通风橱及食堂油烟净化设施等设备运行产生的噪声等。通过对类似工程噪声源源强类比结果，本项目主要噪声源声级见表4-4。

表4-4  项目噪声源平均声级

噪声源
噪声级dB（A）
防治措施
处理后噪声级dB（A）
汽车
70
限速行驶、禁止鸣笛
60
通风橱（风机）
80
室内隔声
65
油烟净化设备
80
室内隔声
65
本项目采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中工业声源室外声源预测模式进行计算。声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

（1）室内声源等效室外声源声压级
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。
若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式近似求出：
Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
（2）多源叠加模式
在预测过程中，根据实际情况把具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下：
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式中：

L——某点噪声总叠加值，dB（A）； 
Li——第i个声源的噪声值，dB（A）；
n——声源个数。
（3）噪声衰减模式
Lp=Lpo－20lg(r/r0)－ΔL
式中：

Lp——距声源r米处声压级，dB（A）；
Lpo——距声源r0米处的声压级，dB（A）；
r——距声源的距离，m；
r0——为距声源1m；
ΔL——为各种衰减量，dB（A）。

本项目预测计算结果见表4-5。
表4-5  预测结果表
预测点位
贡献值dB（A）
标准限值dB（A）
东南厂界
26.6
昼间60
夜间50

西南厂界
26.4
西北厂界
34.1
东北厂界
32.6
3.3 噪声治理措施可行性分析

本项目营运期教学活动、演播活动、室外活动、实训等产生的噪声，拟通过采用减振、隔声、消声、吸声等措施进行治理。水泵、通风机等通过采用选取低噪声设施等措施。室内外易造成超标噪声污染通过采取设置消声器或消声百叶等措施。教学活动、运动场噪声属于间歇噪声，避免使用高音喇叭，交通噪声通过限速行驶、禁止鸣笛及加强交通管理等措施。通过采取上述措施后，本项目运营期噪声在西南侧、西北侧厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类功能区标准，东南侧、东北侧能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区标准要求，且周边50m范围内无声环境敏感点，故项目产生的噪声对周围声环境影响较小。

4、固体废物

4.1 固废产生情况分析
项目产生的固体废物主要为教职工和学生的日常生活垃圾、实验废液、废化学药品包装物、废试剂药品及食堂隔油池底泥、化粪池底泥及隔油池浮油。

（1）生活垃圾
本项目师生总容纳量2000人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，学校上学天数按200天计。生活垃圾产生量为200t/a，经垃圾桶收集后由保洁人员按时安排清运，送至环卫部门指定地点合理处置。
（2）实验室危废

实验室危废主要包括

①过期药品（产生量约为0.01t/a）属于《国家危险废物名录（2025版）》中危险废物，废物代码HW03废药物、药品，900-002-03，非特定行业中“销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药”；

②实验废液（产生量约为0.5m3/a），属于《国家危险废物名录（2025版）》中危险废物，废物代码HW49其他废物，900-047-49，非特定行业中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”。

③实验残渣（产生量约为0.01t/a），属于《国家危险废物名录（2025版）》中危险废物，废物代码HW49其他废物，900-047-49。

④实验室废弃器材（产生量约为0.01t/a），属于《国家危险废物名录（2025版）》中危险废物，废物代码HW49其他废物，900-047-49。

⑤废包装瓶（产生量约为0.01t/a），属于《国家危险废物名录（2025版）》中危险废物，废物代码HW49其他废物，900-047-49。

实验室危废经分类后单独贮存于密闭设施，暂存于危废暂存间，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。并且委托有资质单位进行统一收集处理。

（3）隔油池底泥、化粪池底泥及隔油池浮油
根据建设单位提供资料，本项目隔油池底泥、化粪池底泥及隔油池浮油定期清掏，产生量约为0.3t/a，定期清理，不暂存，清理后送至环卫部门指定地点合理处置。
4.2 固体废物暂存管理措施
本项目产生的实验室危险废物暂存于危废暂存间，分区贮存。危废暂存间占地面积为8m2，设置液体泄漏收集托盘。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，危废暂存间地面、裙脚防渗工程采取了防渗措施：采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），并采用托盘等收集措施。库内配置安全照明设施和观察窗口。库内外均设置防爆摄像头。配套灭火器、吸附材料等应急物资。
本项目危险废物的转移应严格执行《危险废物转移管理办法》，同时按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物识别标志，并根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定危险废物管理计划和管理台账、申报危险废物。
通过上述分析，固体废物若严格按照上述处理方案执行，能得到妥善处理处置，对环境影响不大。
5、地下水、土壤

本项目危废暂存间及药品间采取了严格的防渗措施，危废暂存间及药品间贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），并采用托盘等收集措施。危废暂存间西北角设置0.04m3事故废液收集池。发生泄漏时，事故废水经导流沟收集至事故废液收集池，并存储于防腐防渗容器中，交由有资质单位处置。库内配置安全照明设施和观察窗口。库内外均设置防爆摄像头。配套灭火器、吸附材料等应急物资。经采取以上措施，正常情况下不会发生污染物渗漏。化粪池、隔油池及实验室为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于10-7cm/s。同时本项目将编制突发环境事件应急预案，配置应急设施，制定地下水污染应急响应制度，明确污染状况下采取的控制措施、切断污染源的途径等。
项目采取以上防渗措施，正常情况下，危废暂存间不会造成地下水、土壤的污染；非正常情况下（地面防渗层破裂），由于项目无隐蔽工程，一旦发生泄漏，第一时间可被发现并采取措施将泄漏的危险废物转移收集，不会对地下水、土壤产生影响；另外，地面一旦发生破损，建设单位应及时对其进行修补，以杜绝非正常泄漏的发生。综上，项目通过源头控制措施和防渗措施，完全可以杜绝危废泄漏污染土壤和地下水，其产生的影响可控可接受。
6、环境风险
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本项目内设实验室，故针对所涉及的化学药品安全进行分析。

6.1 环境风险潜势初判

本项目风险源主要为化学药品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
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式中：

q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，···，Qn-与各种危险物质相对应的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表4-6  项目涉及风险物质情况一览表

药品名称
年用量
最大储存量
临界量

Q值
硫酸

1.5L
0.00276t

10t
0.000276
盐酸

1.5L
0.00177t
7.5t
0.000236

硝酸

1.5L
0.0021t

7.5t
0.00028
氨水

2kg
1kg

10t
0.0001

酒精（乙醇95%）
55kg
10kg
500t
0.00002

合计
0.000912
经上表计算，本项目涉及的危险物质ΣQ值=0.000912＜1，因此不需开展环境风险专项评价。

6.2 环境风险分析
项目风险物质存在于药品室，各实验室的试剂柜、危废暂存间等处。可能影响的途径为：

①化学药品泄漏，引起人员中毒。

②危险废物泄漏，污染环境空气、地表水、土壤；危险废物转移过程泄漏，污染环境空气、土壤或地表水。

③化学药剂燃烧会引发二次污染物或伴生污染物排放，造成大气污染。
6.3 环境风险防范措施

①有毒有害药品风险防范措施

A.建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度至关重要。落实事故风险负责人配备专职实验室安全员，落实到人，检查排除事故风险隐患。

B.实验室安全运行标准化。主要是要制订以实验室安全运行为目标，详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。

C.实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作为建设和检查的依据。

D.实验室安全操作标准化。主要针对实验室的每个实验过程制订操作程序和动作标准，实现标准化操作。

E.药品贮存做好防渗、防火、防爆设计。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。化学品分开存放，切忌混储。应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

F.规范有毒有害药品的使用，药品收集容器随附登记表，标明相关信息，如药品使用人、使用日期、使用量等；实验室加强通风，防止中毒事件发生。

②危险废物污染环境风险防范措施

危险废物的收集、储存、运输、处理处置过程中，若管理不严或处置不当，如果造成实验试剂、废液的洒落、泄漏等会造成环境污染。为解决危险废液对环境的污染，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行规范操作和管理。

A.危险废物使用专用容器存放，存放于危废暂存间内，最终由有资质单位定期回收处置。

B.危险废物暂时贮存柜（桶）必须与生活垃圾存放地分开，并有防雨淋、防扬散措施，同时符合消防安全要求；将分类储存的实验废液、废药品等储存在专用贮存柜（桶）中。柜（桶）应密闭并采取安全措施，如加锁和固定装置，做到无关人员不可移动，外部应按照要求设置警示标识。

C.危废暂存间进行地面硬化、防渗处理，防止危险废物临时存放造成泄漏污染周围环境。

D.危险废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。

E.建设单位应制定危险废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。危险废物暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（桶）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。

③运输储存风险防范措施

A.危险化学品由供货商定期运送，运输过程中应小心谨慎，确保安全，为此注意以下几点：

ⅰ 合理规划运输路线及运输时间。

ⅱ 参照危险化学品的运输要求严格按照国家有关规定进行管理，对承运单位资质、运输人员资质、货物装载、运输线路等严格把关，减少风险发生的因素。

ⅲ 在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告环保等有关部门，并积极采取相应措施，使损失降低到最低范围。

B.危险化学品贮存过程中应加强管理工作；

ⅰ 加强危险化学品管理，危险化学品由实验室集中采购、储存和供应，未经批准，不得随意采购和储存。

ⅱ 建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。

ⅲ 科学管理危险化学品，应根据危险化学品性能，分区、分类存放，并做标识，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。

ⅳ 药品室地面要进行硬化和防渗处理。

C.危险化学品使用过程中应注意以下几点：

ⅰ 化学品使用过程中应轻拿轻放。实验室内严禁吸烟，使用一切加热工具均应严格遵守操作规程。

ⅱ 实验室应装有换气设备，并设有集气罩，实验过程中确保集气罩正常开启。

ⅲ 实验结束后，实验废液和危险废弃物应单独收集，定期交由有资质单位处理，不能倒入水槽内；

ⅳ 剩余的危险化学品必须回收。

D.实验室应尽量采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；尽可能减少危险化学品的使用，必须使用的，应采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。

E.实验室应制定严格的实验操作规程，对实验员进行必要的安全培训，且进行有毒药品的实验，必须佩戴必要的防护措施，实验室内必须配备常用的医疗急救用品等。

F.应设置单独的危险废物暂存地点，该地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要符合危险废物的要求；危险废物应暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；固体废物暂存场所地面硬化处理。一旦出现盛装液态、固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复并更换破损容器。地面残留液用抹布擦拭干净，出现泄漏事故及时向有关部门通报。

G.实验室应具备灭火器等用品，并定期检查灭火器状态及其有效期等。

H.定期进行安全环保宣传教育和紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

④火灾风险及防范措施

项目在严格按照防火规范要求设计，切实落实各项防火措施和制度，建立严格安全防护措施和预警方案的基础上，将风险事故造成的危害降至最低。

本项目遇到热源（明火或高温）可能会引发火灾，危及财产与生命安全，建议加强防火管理，配置灭火器等消防器材，加强运行期间的日常监督，定期对原辅料储存进行安全检查，同时加强职工的岗位操作培训，增强职工的安全意识和风险防范能力。

⑤实验室安全管理

为确保实验室正常运行和科研工作的顺利进行，需要加强实验室安全工作管理，根据重点实验室的工作特点，制定安全制度。进入实验室前，熟悉安全事故的紧急应对措施、紧急信号及逃生线路。清楚紧急电话、紧急洗眼机、紧急冲洗花洒及灭火装置的位置及其正常操作程序。本项目的实验区和药品室均应指定专人负责安全工作，在其所管辖的范围内，必须加强四防（防火、防盗、防毒、防爆），并严格履行下列安全管理事项：

A.检查、督促各个区域的门、窗、水、电，做到人离开时关闭门、窗、水龙头和电灯，必要时切断电源。实验过程中产生的废物，必须清扫干净，消除隐患。

B.使用易燃、易爆、自燃、氧化、过氧化、有毒和腐蚀等危险化学品的实验室要严格执行危险化学品安全管理办法，严禁烟火。

C.随时检查实验室的电源线和消防器材，确保电源线不得有任何裸露和破损，消防器材完好无损，周围不得堆放杂物，随时加强检查，发现问题及时报告处理。

D.以下操作过程严禁离人，必须守在现场：使用没有自动进样器的仪器，用酸消解样品的操作，加热、加压的操作过程，使用煤气的操作。

E.定期对进出实验室的员工进行“防火、防盗、防毒、防爆”安全教育，增强自我防范意识和遵纪守法观念，确保各项工作能够正常、有序地进行。

F.尽量避免直接接触有毒有害气体、烟雾、气雾及会产生上述挥发性物质的化学试剂。

G.实验操作过程中严格遵循实验操作规程及各项安全措施；实验室内禁止吸烟、使用化妆品或饮食；实验室冷柜严禁存放食物饮品；穿实验服进实验室；在实验室使用危险化学品，必须戴上适当的护目镜；在实验室内，应把长发或宽松衣服束起，切勿穿着拖鞋、凉鞋或过度暴露的着装进入实验室。

H.实验室必须配备符合本室条件的消防器材，消防器材要摆放在明显、易于取用的位置，并定期检查，确保完好有效，严禁将消防器材移作别用。

I.实验室内使用的化学试剂应有专人保管，分类存放（如酸碱试剂必须分开存放），并定期检查使用及保管情况。实验室内保存的少量易燃、易爆物品必须符合安全存放的要求，通常存放在远离实验室的阴凉通风橱内，建立管理制度。挥发性强的试剂必须在通风橱内取用，并远离火源。

J.试剂应由专人保管。使用时，至少有两人共同称量，登记用量。

K.建立完善的安全检查制度，国家法定节假日前，实验室应进行安全检查，平时进行不定期的安全检查，并做好记录。

6.4 结论
综合以上分析，本工程的环境风险措施切实可行。在落实风险防范措施后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，项目的环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，环境风险可以接受，因而从风险角度分析本项目是可行的。

表4-7  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目

名称
康巴什新区第四中学（康一中北校区）建设项目
主要危险物质及分布
实验设备装置区、药品库、危废暂存间
环境影响途径及危害后果

*因不可抗拒因素或操作失误，引起实验药品破碎、泄漏，从而进入周围环境，对实验室周边设施、环境造成腐蚀污染，甚至造成人员受伤。

*有毒试剂在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄漏，会对周围环境产生影响。特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成较严重的环境污染，但一般情况下此类物质采用特制容器密闭包装，包装破损的可能性较小。

*有毒试剂接触引发人身损伤。

*发生火灾会带来重大损失，危及生命和财产的安全。

风险防范措施要求
加强管理，对各类危险化学品严格管控，实验操作过程标准化要求，制定突发事故应急预案。
7、环保投资
本项目总投资9848万元，其中环保投资为72万元，环保投资占总投资的0.73%。环保投资估算明细表见下表。

表4-8  环保投资一览表

项目
污染源
内容

投资（万元）

废气

实验室废气

集气罩+排气筒
20
食堂油烟
油烟净化设施+排气筒
15
废水

生活污水

100m3化粪池

10
实验室冲洗

废水

0.1m3中和水池
2
食堂废水
3m3隔油池
2
噪声

用低噪声设施、基础减振。

2
固体废物

生活垃圾

生活垃圾桶*40个
1
实验室废液

8m2危废暂存间。

20
废化学药品包装物

废试剂药品

防渗
/
危废暂存间及药品间贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），并采用托盘等收集措施。库内配置安全照明设施和观察窗口。库内外均设置防爆摄像头。配套灭火器、吸附材料等应急物资。

合计

/

72



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	实验室废气
	NH3、VOCs、HCl、硫酸
	实验室设通风橱或操作台上方设集气罩收集实验废气后经过管道引至楼顶排放（排气筒高度25m）
	NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准限值要求；VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl、硫酸执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值

	地表水

环境
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮
	生活污水由化粪池沉淀后排入市政污水管网
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	
	实验室废水
	
	实验室废水经酸碱中和后由化粪池沉淀最终排入市政污水管网
	

	声环境
	活动、设备、教学及广播等噪声
	噪声
	用低噪声设备，建筑隔声，加强管理，来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛
	西南侧、西北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类功能区标准，东南侧、东北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	生活垃圾设垃圾箱收集后定期由当地环卫部门集中清运；

实验室危废主要包括过期药品、实验废液、实验残渣、实验室废弃器材、废包装瓶经分类后单独贮存于密闭设施，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间及药品间贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），并采用托盘等收集措施。库内配置安全照明设施和观察窗口。库内外均设置防爆摄像头。配套灭火器、吸附材料等应急物资。满足《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	1、配备实验室管理人员，对试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏造成环境污染。实验废液定期交由资质单位处置，减少在危废暂存库内的存量。实验试剂，按需采购，减少存量。

2、禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、易制毒化学品的，试剂存放点设置安全柜，设置双人双锁、标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄漏外流。

3、危险废物分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置储漏盘，防止泄漏。危废暂存库进行防渗处理。危险废物暂存时，应符合相关要求。

4、按照要求设置防火设施，防止发生燃烧、爆炸事故，危险化学品泄漏或发生火灾时，及时采取措施防止事故进一步扩大。

5、实验室内建立防火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时扑灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污染环境。加强区域环境风险联防联控，及时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。

6、实验室配备必要的应急设施，如收集用铲子、容器、吸附设施等。

7、应编制环境风险应急预案。

8、禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。

	其他环境管理要求
	1、环境管理

为全面贯彻和落实国家及地方环境保护政策、法律法规，加强企业内部环境管理和污染物排放监督控制，保证各环保设施正常运行，污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构和制度。

环境管理工作应实行企业法人负责制，建设单位设有专门的环保管理机构，配置2名专职管理人员，负责日常环境管理工作、污染源监测及污染治理设施维护等具体工作，确保各项环保措施及环保制度的贯彻落实。同时应制订基本的环境管理制度如下：《环境保护管理制度》《环境管理岗位责任制》《环境保护台账管理制度》《环境管理档案制度》等。

2、竣工验收
项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。

表5-1  建设项目环境保护“三同时”验收一览表
类型

污染工序

验收内容

验收标准

废气

实验室废气
排气筒
非甲烷总烃、氯化氢及硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值；氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中标准值
食堂油烟

经油烟净化器净化后经屋顶排放

满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟排放限值≤2.0mg/m3的要求；

废水

职工办公区

隔油池、化粪池

《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的B等级标准

实验室废水

0.1m3中和池

噪声

活动、设备、教学及广播等噪声
低噪、隔声、减振、消声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）1类、4a类标准

固废

生活垃圾、餐厨垃圾

固定垃圾收纳箱，环卫清运

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）

实验室固废

暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位处理

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2025）

3、监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等，通过针对性监测，验证生活污水、噪声等污染物达标排放情况，跟踪周边环境质量变化，确保环保措施持续有效，保障校园及周边生态环境安全。本项目监测计划见表5-2。
表5-2  监测计划一览表
项目
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
生活污水
项目化粪池出口（市政污水管网接入点）

pH、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH3-N）、动植物油

每季度监测1次，每次监测2天，每天采样1次。

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

噪声
厂界西南侧
等效连续A声级（Leq）

半年监测1次，每次监测1天，昼间、夜间各监测1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4a类功能区标准
厂界西北侧
厂界东南侧
厂界东北侧
大气
因大气污染物排放量极低（如盐酸雾年排放量仅为0.6kg/a）、浓度远低于排放标准（如非甲烷总烃排放浓度10.5mg/m3，仅为标准限值120mg/m3的8.75%），对环境影响极小，无需开展常规大气监测。




六、结论
	根据本项目建设情况及环境影响分析，在采取本环评提出的污染控制措施后，正常情况下可确保各项污染物达标排放，项目对当地环境产生的影响可接受。综上，从环境保护角度来看本建设项目是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	0.0071kg/a
	/
	0.0071kg/a
	+0.0071kg/a

	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	0.072kg/a
	/
	0.072kg/a
	+0.072kg/a

	
	HCl
	/
	/
	/
	0.68kg/a
	/
	0.68kg/a
	+0.68kg/a

	
	硫酸
	/
	/
	/
	0.0026kg/a
	/
	0.0026kg/a
	+0.0026kg/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	实验室废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	食堂废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	过期药品
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	实验废液
	/
	/
	/
	0.5m3/a
	/
	0.5m3/a
	+0.5m3/a

	
	实验残渣
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	实验室废弃器材
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废包装瓶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1  地理位置图
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附图2  生态环境分区管控单元位置图（图）
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附图3  平面布置图
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附图4  环境保护目标图


附图5  声功能区划图
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	实验室（实验室排气筒正在加高建设中，建成后排气筒高度为25m）
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附图6  现状情况

附件1  委托书
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附件2  立项文件
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附件3  用地文件
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附件4  文物查询文件
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附件5  检测报告（引用《康巴什区第七中学新建项目（高中部）建设项目环境影响报告表》监测数据）
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