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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鄂尔多斯市中心血站建设项目

	项目代码
	2511-150603-04-01-271220

	建设单位联系人
	华冠宇
	联系方式
	18647716977

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什北区苏伦噶大街以南、哈达街以北、青春山路以东、团结路以西G-04-03a(A5)地块。

	地理坐标
	（109度44分9.977秒，39度38分50.347秒）

	国民经济
行业类别
	8435采供血机构服务
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十九、卫生 84、采供血机构服务 8435-其他（住院床位20张以下的除 外）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	鄂尔多斯市发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	鄂发改审批发〔2025〕38号

	总投资（万元）
	10000
	环保投资（万元）
	239.45

	环保投资占比（%）
	2.39
	施工工期
	18

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地面积（m2）
	24125

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中表1专项评价设置原则表，本项目不涉及表中所列情形，因此，本项目不需要开展大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价工作，具体对照分析见表1-1。
表1-1项目专项评价设置情况判定表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目排放废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水经科室预处理设施、污水处理站处理后，排入城市污水管网，最后进入康巴什污水处理厂集中处理

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目危险物质存储量小于临界量

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及河道取水

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目位于鄂尔多斯市康巴什区，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需开展地下水专项评价工作。

	规划情况
	规划名称：《康巴什北区控制性详细规划修编》；
审批机关：鄂尔多斯市人民政府；
审批文件名称及文号：《康巴什北区控制性详细规划修编》(鄂府发〔2021〕107号)；

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	本项目位于康巴什北区苏伦噶大街以南、哈达街以北、青春山路以东、团结路以西G-04-03a(A5)地块。根据《康巴什北区控制性详细规划修编》(鄂府发〔2021〕107号)，项目所在位置用地性质为规划中的医疗用地。本项目为鄂尔多斯市中心血站建设项目，鄂尔多斯市中心血站承担全市33家医疗机构血液供应工作，保证了鄂尔多斯市采供血需要，项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（见附件3）。因此，本项目的建设符合《康巴什北区控制性详细规划修编》。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为鄂尔多斯市中心血站建设项目，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康-1．医疗服务设施建设”。本项目于2025年12月12日取得鄂尔多斯市发展和改革委员会出具的《鄂尔多斯市发展和改革委员会关于鄂尔多斯市中心血站建设项目可行性研究报告的批复》(项目代码2511-150603-04-01-271220)。项目的建设符合国家产业政策要求。
2、生态环境分区管控符合性分析
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。
（1）生态保护红线
本项目位于鄂尔多斯市康巴什区，环境管控单元为康巴什区城镇边界-环境管控单元编码ZH15060320008，属于重点管控单元，且本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区范围内，本项目不涉及生态保护红线（见附件4），符合生态保护红线管控要求。
（2）资源利用上限
本项目运营过程中主要消耗电和水，供水为市政管网供水，电能为市政供给，项目运营过程中所需的水、电资源较少，本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例较少，不会突破资源利用上线。
（3）环境质量底线
根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标，项目所在区域为达标区。根据现状监测数据可知，评价范围内大气现状监测指标基本满足，满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）过渡阶段二级浓度限值要求。厂界及敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类标准。本项目的各类污染物在采取有效的环保措施后，废气和噪声可实现达标排放，废水和固体废物能够合理处置，对周围环境影响较小，不会降低当地的环境质量，不会对环境质量现状造成冲击，符合环境质量底线要求。因此，本项目的建设不会突破环境质量底线。
（4）生态环境准入清单
根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知以及内蒙古自治区生态环境厅“生态环境分区管控公众端应用平台”查询结果，本项目位于重点管控单元：康巴什区城镇边界（环境管控单元编码ZH15060320008），本项目与该管控单元管控要求符合性分析见下表，本项目在鄂尔多斯市生态环境管控单元图中位置见附图2。本项目在“生态环境分区管控公众端应用平台”研判智能分析结果图见附图3。
表1-2本项目与管控单元符合性分析一览表
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	康巴什区城镇边界-环境管控单元编码（ZH15060320008）
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成士壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新(改、扩)建涉重金属及恶臭气体排放企业。
3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。
	1. 本项目不新建燃煤锅炉
2. 本项目为中心血站建设项目，不属于土壤污染建设项目，本项目南侧为市疾控，东西两侧现状为空地，北侧为道路及公园，不属于人口聚居区域内新(改、扩)建涉重金属及恶臭气体排放企业。
3. 本项目供水为市政供水，不涉及取用地下水。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”
	1.本项目经科室预处理设施、污水处理站处理后，经管网排入康巴什区污水处理厂
	符合

	
	
	资源开发效率
	1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。
2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。
	1. 本项目供水为市政供水管网统一供水
2. 本项目不涉及采用地下水。
	符合


综上所述，本项目符合生态环境分区管控的要求。
3、 选址合理性分析
本项目选址位于鄂尔多斯市康巴什北区苏伦噶大街以南、哈达街以北、青春山路以东、团结路以西G-04-03a(A5)地块。
项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（见附件3），用地性质医疗用地，项目的建设符合《康巴什北区控制性详细规划修编》要求。根据《鄂尔多斯市自然资源局康巴什区分局关于市中心血站拟建用地核实空间规划是否在生态保护红线范围内情况的复函》（附件4），本项目不涉及生态保护红线；根据《鄂尔多斯市林业和草原局康巴什区分局关于市中心血站拟建用地核实情况的复函》（附件5），项目占地不涉及基本草原和自然保护区；《康巴什区农牧和水利局关于市中心血站拟建用地核实占用水源地情况的复函》、《鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局关于鄂尔多斯市中心血站建设项目是否占用水源地情况的函》（附件6），项目占地不在水源地保护区范围内；根据《鄂尔多斯市康巴什区文化和旅游局关于拟建设用地再次申请核实占用文物保护区的复函》（附件7），项目用地范围内未涉及已登记公布的文物保护单位，地表亦未发现明显文物遗存。同意该项目的选址方案。
项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、生态红线、自然公园、基本草原、饮用水水源保护区及文物保护单位等特殊保护目标。本项目运营期内产生的废气、废水等在采取切实可行的环境保护措施后均可达标排放，产生的固废合理处置，本项目设备噪声采取减振措施，经过建筑隔声、距离衰减后，厂界噪声能够达标排放，敏感点处噪声预测值可满足《声环境质量标准》1类标准要求。不会对现有区域的环境质量和环境功能区造成较大的影响。
因此，从环保角度分析本项目选址可行。
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	4、 与相关条例、规范的符合性分析
（1）与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）符合性分析
根据建设单位提供资料，本项目实验室生物安全防护级别为BSL-2，主要是进行血型检测、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、输血相关传染病标志物（乙型肝炎病毒检测、丙型肝炎病毒检测、人类免疫缺陷病毒检测、梅毒螺旋体检测）血清学和核酸检测。本项目与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）相关要求符合性分析见下表。
表1-3与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）符合性分析
	序号
	实验室生物安全通用要求
	本项目情况
	符合性

	1
	实验室设计原则及基本要求
	5.1 实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。 
	5.1项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（见附件3），项目用地性质为医疗用地，本项目的建设符合《康巴什北区控制性详细规划修编》要和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。
	符合

	
	
	5.2 实验室的防火和安全通道设置应符合国家的消防规定和要求，同时应考虑生物安全的特殊要求；必要时，应事先征询消防主管部门的建议。
	5.2根据本项目设计资料，所有通风、空调管道及设备均采用不燃材料制作。防排烟、供暖、通风和空调系统中的管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处采取防火保护措施，防火墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块墙体，耐火极限超过3.00h。血站业务楼地上设有2部封闭疏散楼梯间，地下设有2部封闭疏散楼梯间；保障用房设有2部开敞疏散楼梯间。本项目按照《建筑设计防火规范》《建筑防火通用规范》等国家的消防规定和要求进行建设。
	符合

	
	
	5.3实验室的安全保卫应符合国家相关部门对该类设施的安全管理规定和要求。
	本项目安全防护均按照《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）要求建设。本项目建立健全安全保卫制度，采取安全保卫措施；设置视频安防监控系统、出入口控制系统；入侵报警及紧急报警系统（包含无障碍卫生间报警求助系统）、停车库管理系统；电子巡查系统、无线对讲系统、安全防范综合管理系统等安全系统等。本项目实验室的安全保卫符合卫生主管部门等国家相关部门对该类设施的安全管理规定和要求。
	符合

	
	
	5.4实验室的建筑材料和设备等应符合国家相关部门对该类产品生产、销售和使用的规定和要求。
	项目施工、采购单位所选建筑材料和设备等必须符合国家相关部门对该类产品生产、销售和使用的规定和要求。
	符合

	
	
	5.5实验室的设计应保证对生物、化学、辐射和物理等危险源的防护水平控制在经过评估的可接受程度，为关联的办公区和邻近的公共空间提供安全的工作环境，及防止危害环境。
	本项目业务楼与保障用房分别为单独的建筑，实验室有出入控制，实验室的设计充分考虑和评估了生物、化学、辐射和物理等危险源的防护水平，为关联的办公区和邻近的公共空间提供安全的工作环境。
	符合

	
	
	5.6实验室的走廊和通道应不妨碍人员和物品通过。
	设置献血者、工作人员、访客独立出入口，避免聚集与交叉；设置血液制品、物料、医疗废物专用通道和电梯，单向流动，不回流。实验室走廊及通道满足人员和物品通过要求。
	符合

	
	
	5.7应设计紧急撤离路线，紧急出口应有明显的标识。
	本项目设计有紧急撤离路线，血站业务楼首层设有直接对外的疏散出口，血站业务楼设2部疏散楼梯，均为封闭楼梯间。地下设2部疏散楼梯，均为封闭楼梯间。保障用房首层设有直接对外的疏散出口，设2部疏散楼梯，均为开敞楼梯间，并且首层距离疏散出口不大于15米。紧急出口设有明显的标识
	符合

	
	
	5.8房间的门根据需要安装门锁，门锁应便于内部快速打开。
	实验室设有门禁监控系统，配置指纹验证、人脸识别等多种验证方式，门锁便于内部快速打开。
	符合

	
	
	5.9需要时（如：正当操作危险材料时），房间的入口处应有警示和进入限制。
	实验室设有警示和非工作人员禁止进入限制
	符合

	
	
	5.10应评估生物材料、样本、药品、化学品和机密资料等被误用、被偷盗和被不正当使用的风险，并采取相应的物理防范措施。
	本项目采取了相应的物理防范措施，采用防盗设备，建设了专门的档案室。
	符合

	
	
	5.11应有专门设计以确保存储、转运、收集、处理和处置危险物料的安全。
	本项目设有医疗废物暂存间，危废定期交由资质单位处置；医疗废物暂存间应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）相关要求进行建设。严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》。
	符合

	
	
	5.12实验室内温度、湿度、照度、噪声和洁净度等室内环境参数应符合工作要求和卫生等相关要求。
	本项目实验室内温度、湿度、照度、噪声和洁净度等室内环境参数符合工作要求和卫生等相关要求
	符合

	
	
	5.13实验室设计还应考虑节能、环保及舒适性要求，应符合职业卫生要求和人机工效学要求。
	本项目实验室设计考虑了节能、环保及舒适性要求，符合职业卫生要求和人机工效学要求。
	符合

	
	
	5.14实验室应有防止节肢动物和啮齿动物进入的措施。
	实验室设有防止节肢动物和啮齿动物进入的措施，如设有驱鼠设备等措施。
	符合

	2
	实验室设施和设备要求（BSL-2实验室）
	6.2.1 适用时，应符合6.1的要求。 
6.2.2实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。 
6.2.3实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。 
6.2.4应在实验室工作区配备洗眼装置。 
6.2.5应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备，所配备的消毒灭菌设备应以风险评估为依据。 
6.2.6应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。 
6.2.7应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。 
6.2.8应有可靠的电力供应。必要时，重要设备（如：培养箱、生物安全柜、冰箱等）应配置备用电源。
	6.2.1本项目符合《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）6.1的要求。
6.2.2本项目实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门可自动关闭；实验室主入口的门设置有进入控制措施。
6.2.3本项目实验室工作区域外设计有存放备用物品的条件。
6.2.4本项目在实验室工作区均配备洗眼装置
6.2.5本项目在实验室内配备高压蒸汽灭菌器，所配备的消毒灭菌设备可满足风险评估要求
6.2.6本项目在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜
6.2.7本项目按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。生物安全柜使用管道排风，通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出
6.2.8本项目用电引入北侧苏伦嘎大街10KV电源，电力供应可靠，可满足本项目用电需求，并配置柴油发电机作为备用电源。
	符合

	3
	废物处置
	7.19.1实验室危险废物处理和处置的管理应符合国家或地方法规和标准的要求，应征询相关主管部门的意见和建议。 
7.19.2 应遵循以下原则处理和处置危险废物： 
a）将操作、收集、运输、处理及处置废物的危险减至最小； 
b）将其对环境的有害作用减至最小； 
c）只可使用被承认的技术和方法处理和处置危险废物； 
d）排放符合国家或地方规定和标准的要求。 
7.19.3应有措施和能力安全处理和处置实验室危险废物。 
7.19.4应有对危险废物处理和处置的政策和程序，包括对排放标准及监测的规定。 
7.19.5应评估和避免危险废物处理和处置方法本身的风险。 
7.19.6应根据危险废物的性质和危险性按相关标准分类处理和处置废物。 
7.19.7危险废物应弃置于专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不能超过建议的装载容量。 
7.19.8锐器（包括针头、小刀、金属和玻璃等）应直接弃置于耐扎的容器内。 
7.19.9应由经过培训的人员处理危险废物，并应穿戴适当的个体防护装备。 
7.19.10不应积存垃圾和实验室废物。在消毒灭菌或最终处置之前，应存放在指定的安全地方。 
7.19.11不应从实验室取走或排放不符合相关运输或排放要求的实验室废物。 
7.19.12 应在实验室内消毒灭菌含活性高致病性生物因子的废物。 
	7.19.1本项目医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）相关要求建设和运行。
7.19.2本项目医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设和运行。并执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求
7.19.3本项目危险废物灭菌袋密封，经高压蒸汽灭菌器消毒灭菌后，暂存在医疗废物暂存间，交由资质单位处理。
7.19.4本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）相关要求进行处理和处置，建设单位应建立危险废物处理和处置的政策和程序。
7.19.5医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）相关要求建设和运行。执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求。
7.19.6本项目各类医疗废物在医疗废物暂存间内分区暂存后，定期交由有资质单位进行处理。
7.19.7本项目危险废物均弃置于专门设计的、专用的和有标识的用于处置危险废物的容器内，装量不超过建议的装载容量
7.19.8本项目废弃的锐器直接弃置于耐扎的容器内。
7.19.9本项目由经过培训的人员处理危险废物，并应穿戴适当的个体防护装备
7.19.10不积存垃圾和实验室废物，在消毒灭菌后暂存医疗废物暂存间，交由有资质单位处置
7.19.11不得从实验室取走或排放不符合相关运输或排放要求的实验室废物。
7.19.12本项目采用消毒、高压灭菌等措施消毒灭菌实验室内可能含病原微生物的废物。
	符合


（2）与《病原微生物实验室生物安全管理条例》符合性分析 
本项目与《病原微生物实验室生物安全管理条例》（2024年修订）中相关生物安全管理条例符合性分析见下表。
表1-4《病原微生物实验室生物安全管理条例》（2024年修订）符合性分析
	序号
	病原微生物实验室生物安全管理条例
	本项目情况
	符合性

	1
	第十六条 实验室在相关实验活动结束后，应当依照国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定，及时将病原微生物菌(毒)种和样本就地销毁或者送交保藏机构保管。
	实验室在相关实验活动结束后，依照国务院卫生主管部门的规定，及时将病原微生物菌(毒)种和样本就地销毁。
	符合

	2
	第二十一条 从事病原微生物实验活动应当在相应级别的实验室进行。实验室从事病原微生物实验活动，其级别应当不低于病原微生物目录规定的该项实验活动所需的实验室级别。一级、二级实验室仅可从事病原微生物目录规定的可以在一级、二级实验室进行的高致病性病原微生物实验活动。
	本项目实验室生物安全防护级别为BSL-2，主要是进行血型检测、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、输血相关传染病标志物（乙型肝炎病毒检测、丙型肝炎病毒检测、人类免疫缺陷病毒检测、梅毒螺旋体检测）血清学和核酸检测。根据建设方提供资料及“人间传染的病原微生物目录”乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体危害程度分类为第三类，人类免疫缺陷病毒危害程度分类为第二类，项目进行的实验活动为人间传染的病原微生物目录中未经培养的感染材料的操作、灭活材料的操作和无感染性材料的操作；符合从事病原微生物实验活动应当在相应级别的实验室进行的要求。本项目实验室从事病原微生物实验活动，其级别不低于病原微生物目录规定的该项实验活动所需的实验室级别。本项目为二级实验室，仅从事病原微生物目录规定的可以在一级、二级实验室进行的高致病性病原微生物实验活动。
	符合

	5
	第三十四条 实验室或者实验室的设立单位应当每年定期对工作人员进行培训，保证其掌握实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能，并进行考核。工作人员经考核合格的，方可上岗。从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室，应当每半年将培训、考核其工作人员的情况和实验室运行情况向省、自治区、直辖市人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门报告。
	本项目建设单位每年定期对工作人员进行培训，保证其掌握实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能，并进行考核，工作人员经考核合格的，方可上岗。本项目实验室应当每半年将培训、考核其工作人员的情况和实验室运行情况向自治区人民政府卫生主管部门报告。
	符合

	6
	第三十六条 在同一个实验室的同一个独立安全区域内，只能同时从事一种高致病性病原微生物的相关实验活动。
	本项目在同一个实验室的同一个独立安全区域内，只同时从事一种高致病性病原微生物的相关实验活动。
	符合

	7
	第三十七条 实验室应当建立实验档案，记录实验室使用情况和安全监督情况。实验室从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验档案保存期，不得少于20年。
	实验室建立实验档案，记录实验室使用情况和安全监督情况。实验室从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验档案保存期不得少于20年。
	符合

	8
	第三十八条 实验室应当依照环境保护的有关法律、行政法规和国务院有关部门的规定，对废水、废气以及其他废物进行处 置，并制定相应的环境保护措施，防止环境污染。
	实验室依照环境保护的有关法律、行政法规和国务院有关部门的规定，对废水、废气以及其他废物进行处置，并制定相应的环境保护措施，防止环境污染。实验室废气采用生物安全柜配，生物安全柜配置“负压+高效空气过滤器”，处理后废气经25.25m高排气筒排放；污水处理站废气污水处理站各构筑物加盖密闭，并定期喷洒除臭剂；备用柴油发电机废气采用烟道引至地面排放；汽车尾气地上停车位为露天停车场，汽车尾气自然扩散。在地下车库设置机械抽排风系统，将地下水车库汽车尾气引至地面排风口处排放，尾气排放后经空气扩散稀释及绿化吸收。生活污水与实验室产生的废水分流；由化粪池收集的生活污水和纯水制备浓水进入本项目新建的污水处理站处理；实验室产生的特殊性质废水经科室预处理设施消毒（紫外线消毒）处理后进入本项目新建的污水处理站处理，污水处理站处理规模12m3/d，污水处理站采用“集水池+粗、细格栅+化粪池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒”工艺进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理排放标准，排入市政污水管网，最终进入康巴什区污水处理厂。
	符合

	9
	第四十二条 实验室的设立单位应当指定专门的机构或者人员承担实验室感染控制工作，定期检查实验室的生物安全防护、病原微生物菌(毒)种和样本保存与使用、安全操作、实验室排放的废水和废气以及其他废物处置等规章制度的实施情况。负责实验室感染控制工作的机构或者人员应当具有与该实验室中的病原微生物有关的传染病防治知识，并定期调查、了解实验室工作人员的健康状况。
	本项目实验室指定专门的人员承担实验室感染控制工作，定期检查实验室的生物安全防护、病原微生物菌(毒)种和样本保存与使用、安全操作、实验室排放的废水和废气以及其他废物处置等规章制度的实施情况。负责实验室感染控制工作的人员具有与该实验室中的病原微生物有关的传染病防治知识，并定期调查、了解实验室工作人员的健康状况。
	符合







二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目背景
在医疗体系高效运转的背后，血液供应犹如一条隐形的生命线，时刻维系着无数患者的健康与希望。鄂尔多斯市，作为区域发展的核心地带，医疗需求随着人口增长、医疗技术进步以及民众健康意识提升而持续攀升，对血液的需求量也与日俱增。保障鄂尔多斯市中心血站持续稳定的供血能力，已成为关乎全市医疗救治工作顺利开展、民众生命健康得以保障的重大任务。
鄂尔多斯市中心血站是鄂尔多斯市卫生健康委员会下属的全市唯一采供血服务机构，承担全市33家医疗机构血液供应工作，自1995年经原伊克昭盟行政公署办公室批准成立至今，是不以盈利为目的的公益性事业单位，2005年实现血液100%来自无偿自愿献血者。血站于 2011 年搬迁至康巴什区市卫生健康大厦，其主要职责是：（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；（三）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；（四）承担卫生行政部门交办的任务。
现由于业务用房严重不足，开展业务受限，功能布局不合理，流程交叉混乱，配套设施缺失等原因，建设单位拟在鄂尔多斯市康巴什北区苏伦噶大街以南、哈达街以北、青春山路以东、团结路以西G-04-03a(A5)地块建设本项目。血站建设可充分满足当前及未来鄂尔多斯市临床用血增长需求、有效提升血液应急保障能力、保障全市人民用血安全与及时、支撑医疗卫生事业高质量发展。
本项目通过新建标准化中心血站，科学规划献血服务、血液制备、质量检测、仓储等功能区域，实现人流物流分道、洁污区域分离、业务流程闭环，构建与城市发展相匹配的现代化采供血服务体系，为保障临床用血安全、提升应急保障能力奠定坚实基础。
本项目实验室生物安全防护级别为BSL-2，主要是进行血型检测、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、输血相关传染病标志物（乙型肝炎病毒检测、丙型肝炎病毒检测、人类免疫缺陷病毒检测、梅毒螺旋体检测）血清学和核酸检测。
本次评价不包括辐射评价，运营期产生的辐射影响另行评价。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环境影响评价文件类别属于“四十九、卫生84-108采供血机构服务8435”的“其他（住院床位20张以下的除外）”项目，应编制环境影响报告表；“四十三、水的生产和供应业-95污水处理及其再生利用”的“其他（不含提标改造项目；不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用；不含仅建设沉淀池处理的）”项目，应填报环境影响登记表；本项目生物安全防护级别：BSL-2，为P2生物安全实验室，根据“四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发（试验）基地”的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，第四条中“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”的规定，本项目编制环境影响报告表。建设单位委托内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司开展本项目环境影响评价工作。我公司根据相关导则、标准及行业规范要求编制了《鄂尔多斯市中心血站建设项目环境影响评价报告表》。现报告已编制完成，呈生态环境保护主管部门审查。
二、本项目基本情况
（1）本项目概况
项目名称：鄂尔多斯市中心血站建设项目
建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区
建设性质：迁建（新建）
建设单位：鄂尔多斯市中心血站
项目占地：本项目总用地面积为24125m2。
项目投资：项目总投资10000万元，其中环保投资239.45万元，占总投资的2.39%。
（2）建设规模及建设内容
项目占地面积为24125m2，地上建筑主要包括业务用房、保障用房，设备购置工程等，地下建筑主要包括人防工程，消防及配电设施，同时建设给排水、电力、采暖、通信、硬化、绿化等配套工程。项目工程内容见下表。
表2-2项目建设内容一览表
	工程分类
	项目
	建设内容
	备注

	主体工程
	血站业务楼
	血站业务楼总建筑面积9558.73m2，占地面积2899.53m2，地下一层、地上四层，建筑高度23.25m。
	新建

	
	
	地上一层
	主要入口处设有大堂及值班室，通过大堂衔接各个功能区。储发血科主要房间：发血室、包装室、发血值班室、速冻解冻室、血液辐照室、取血室、储发血科库房等。成分科主要房间：成分血分离室、物料库、成分科库房、洗消间、医废暂存区等体采科主要房间：采血接待大厅、科普馆、体检室、初筛室、采血大厅、观察室、休息室、资料室、返血室、体采科库房等。办公区：应急值班室、办公室等。附属用房主要房间：消防控制室、卫生间、配电间、弱电间、空调机房等。
	

	
	
	地上二层
	主要设置有物料库、试剂库/耗材库、样本接受室、微生物实验室、百级净化间、生化检测区、血小板研究室及血型研究室、试剂准备、样品制备、核酸扩增、库房、消毒灭菌间等。附属用房：更衣间、淋浴间、卫生间、空调机房等。
	

	
	
	地上三层
	主要设置有试剂库、血型检测区、标本保存、制水间、试剂准备、样品制备、核酸扩增、洗消间、高压灭菌间等。办公区：应急值班室、示教室、资料室及报告发放室等。附属用房：更衣间、淋浴间、卫生间、空调机房等。
	

	
	
	地上四层
	主要设置有应急值班室、托育中心、财务科、办公室、站领导办公室、职工之家、后勤保障科、党员之家、综合保障中心、培训电教室、阅览室、业务综合档案室、服务器机房、信息化管理机房、多功能应急调度指挥中心等附属用房主要房间：卫生间、空调机房等。
	

	
	
	地下一层
	为汽车库及设备用房以及人防工程。
	

	
	保障用房
	保障用房占地面积980.32m2，建筑面积1334.99m2，地上二层，建筑高度11.55m；
	新建

	
	
	地上一层
	主要布置有采血车库房及车辆清洗间、职工餐厅、献血者配餐间、厨房、库房、卫生间及设备用房等。
	

	
	
	地上二层
	主要布置为献血者关爱室、无人机操作机房、晾晒间、洗衣房及进风机房等。
	

	辅助工程
	污水处理站
	占地面积为46.19m2，半地下式，污水处理站主要处理经科室预处理设施处理后的实验室废水和纯水设备浓水、生活污水，污水处理站处理规模12m3/d，采用“集水池+粗、细格栅+化粪池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒池”工艺进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准后排入市政污水管网，最终进入康巴什区污水处理厂。
	新建

	
	停车位
	停车位共138个，其中地下25个，地上113个。
	新建

	公用工程
	供水
	本项目供水由市政供水管网供给，由北侧苏伦嘎大街市政管网接入2路水源，可满足本项目需求。本项目所用纯水采用纯水机设备制取。纯水设备采用反渗透工艺，纯水机的制备率按75%计。规模为1t/h。
	新建

	
	供电
	本项目用电由北侧苏伦嘎大街10KV电源引入，可满足本项目用电需求。设置1台柴油发电机作为备用电源。
	新建

	
	供热
	本项目热源由项目区北侧苏伦嘎大街的供热管网接入本项目换热站供给散热器。
	新建

	
	制冷系统
	本项目制冷系统采用制冷剂为环保冷媒R410a。
	新建

	
	消毒工程
	血站采用的消毒灭菌方法有紫外线消毒、含氯消毒剂消毒、医用酒精消毒以及高压蒸汽灭菌法；并在业务楼设置有消毒灭菌间。
	新建

	环保工程
	废气
	实验室废气
	采用生物安全柜配，生物安全柜配置“负压+高效空气过滤器”，处理后废气经25.25m高排气筒排放
	新建

	
	
	污水处理站废气
	污水处理站各构筑物位于污水处理间内，污水处理间为全封闭结构，并定期喷洒除臭剂
	新建

	
	
	备用柴油发电机废气
	采用0#柴油作为燃料，废气采用专用烟道引至地面排放。
	新建

	
	
	汽车尾气
	地上停车位为露天停车场，汽车尾气自然扩散。地下停车位汽车尾气采用非歧视专用烟道引至建筑物顶部排放。
	新建

	
	废水
	实验室废水、纯水设备浓水、生活污水
	生活污水与实验室产生的废水分流；由化粪池收集的生活污水和纯水制备浓水进入本项目新建的污水处理站处理；实验室产生的特殊性质废水经科室预处理设施消毒（紫外线消毒）处理后进入本项目新建的污水处理站处理，污水处理站处理规模12m3/d，污水处理站采用“集水池+粗、细格栅+化粪池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒池”工艺进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理排放标准，排入市政污水管网，最终进入康巴什区污水处理厂。
	新建

	
	噪声
	选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声和消声等综合降噪措施。加强车辆管理，设置限速和禁止鸣笛标志。
	新建

	
	固废
	生活垃圾
	分类收集于加盖垃圾桶内交由当地环卫部门统一清运；
	新建

	
	
	医疗废物
	暂存于医疗废物暂存间（23.65m2），定期交由有资质单位处置；
	

	
	
	污水处理过程栅渣、污泥
	污水处理过程栅渣和污泥，经石灰消毒和离心式脱水机机械脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准值，交由有资质单位处置。
	

	
	
	废实验样品
	废实验样品主要为废弃的血液等，经过消毒灭菌后暂存于医疗废物暂存间（23.65m2），定期交由有资质单位处理。
	

	
	
	废实验用具
	实验用具主要为包括一次性材料、器械、试剂及试剂瓶等，经过消毒灭菌后暂存于医疗废物暂存间（23.65m2），定期交由有资质单位处理
	

	
	
	微生物培养基
	暂存于医疗废物暂存间（23.65m2），定期交由有资质单位处理
	

	
	
	高效过滤器废滤芯
	高效过滤器废滤芯暂存于医疗废物暂存间（23.65m2），定期交由有资质单位处理
	

	
	
	废紫外灯管
	暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置。
	

	
	
	废反渗透膜
	纯水设备产生的废反渗透膜交由厂家回收处置
	

	
	
	废包装物
	垃圾桶收集后由环卫部门清运处理；
	

	
	防渗
	重点防渗区：医疗废物暂存间、污水处理站各构筑物池体及废水管道为重点防渗区，危废暂存间的建设和运行执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：业务楼（业务楼内除医疗废物暂存间外的区域），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；
简单防渗区：主要是指除重点防渗区外等无污染产生的区域，一般地面硬化。
	新建

	
	绿化
	绿化面积为8445m2。
	新建


（3）原辅材料消耗
表2-3原辅材料消耗
	名称
	年用量
	用途
	存放位置

	84消毒液
	15瓶*500ML/瓶
	消毒
	质控科

	金星Ⅰ号
	10瓶*500ML/瓶
	消毒（含氯消毒剂）
	

	消毒片
	2瓶*100片/瓶
	消毒（含氯消毒剂）
	

	血浆游离血红蛋白测定试剂
	2盒
	血液质控
	

	血浆亚甲蓝测定试剂
	12盒
	血液质控
	

	甘油测定试剂
	2盒
	血液质控
	

	总蛋白测定试剂
	2盒
	血液质控
	

	血细胞分析仪用试剂
	4套
	血液质控
	

	营养琼脂培养基
	2盒
	血液质控
	

	PH值检测试剂
	2盒
	血液质控
	

	纤维蛋白原（FIB）测定试剂
	2盒
	血液质控
	

	Ⅷ因子活性测定试剂
	2盒
	血液质控
	

	微量蛋白检测试剂
	2盒
	血液质控
	

	核酸检测试剂
	约30000人份
	病毒核酸筛查
	检验科

	酶免试剂
	约190000人份
	病毒血清学筛查
	

	ALT检测试剂
	约20000人份
	血清ALT检测
	

	84消毒液
	400瓶*500ML/瓶
	消毒
	

	84消毒液
	20瓶*500ML/瓶
	消毒
	体采招募科

	消毒片
	120瓶*100片/瓶
	消毒（含氯消毒剂）
	

	血细胞分析仪试剂
	4套
	质控
	

	75%医用酒精
	20瓶*100ML/瓶
	消毒
	

	次氯酸钠
	0.15t/a（有效氯含量15%）
	污水处理
	污水处理站


（4）项目主要设备
本项目所需设备清单见下表
表2-4本项目主要设备一览表
	序号
	名称
	规格/型号
	数量（台/套/枚/件/个/m3）

	一、智慧档案馆设备

	1
	智慧档案综合管理平台
	智慧档案馆库房综合管理平台
	1

	2
	密集架
	电动密集架（明轨）、财务密集架
	267.08

	3
	RFID系统产品
	档案标签、层架标签、一体式馆员工作站、手持盘点机、标签打印机
	41486

	4
	RFID干部人事柜系统
	RFID信创档案柜（主柜/55）、RFID干部人事柜（副柜/55）、档案标签（高频）、简版馆员工作站（高频）
	203

	5
	智慧档案馆库十防子系统
	温湿度监测
	温湿度传感器
	5

	
	
	温度控制
	空调控制器、3P天花机
	10

	
	
	恒湿净化
	恒湿一体机-120L+移动扩容水箱、恒湿一体机-90L+移动扩容水箱
	6

	
	
	空气净化
	空气健康洁净机、
	5

	
	
	区域漏水监测
	驱鼠漏水检测仪、漏水监测绳、防水堰
	33

	
	
	空气质量监测
	空气质量传感器（检测库房内的空气质量）
	3

	
	
	红外报警监测
	红外探测器、声光报警器
	4

	
	
	消防监测
	70L柜式灭火装置、150L柜式灭火装置、灭火控制器、气体释放灯、启停按钮、声光报警器、离子烟感探测器、定温温感探测器、探测器通用底座、输入/输出模块、智能电源箱、泄压口0.07㎡、泄压口0.25㎡、电线
	542

	
	
	中心平台
	服务器（国产化）、数据汇集箱、国产化服务器操作系统、国产数据库、可视化一体机、HDMI信号放大装置、多功能打印机
	11

	
	
	视频监控
	400万白光全彩海螺型网络摄像机、16路硬盘录像机(8盘位)、8T硬盘、16口POE交换机、24口千兆交换机、32U机柜（服务器柜）
	22

	
	
	门禁监控
	双门门禁控制器、单门门禁控制器、人脸识别终端、双门电磁锁、单门电磁锁、出门按钮、门禁控制箱、ID卡、线材、管材
	26

	二、污水处理设备

	1
	污水处理设备
	格栅井1.6m3、化粪池20m3、调节池20m3、厌氧池10m3、缺氧池20m3、好氧池45m3、MBR池10m3、消毒池16m3
	1

	三、一体化机房设备

	1
	一体化机房
	列头柜（配电柜）、空调（精密空调）、机柜及附件、封闭通道组件、动环监控系统、消防系统、UPS、网络机房配套
	若干

	2
	超融合集群服务器
	超融合服务器、超融合授权、存储及业务交换机、管理交换机
	5

	四、智能血液存储系统设备
	

	1
	智能分拣装筐传输系统
	
	/

	2
	成品血液冷藏库
	制冷方式为风冷式
	14

	3
	成品血液冷冻库
	制冷方式为风冷式
	26.8

	4
	待检血液冷藏库
	制冷方式为风冷式
	15.5

	5
	血浆速冻待检库
	/
	33.2

	6
	成品库自动出入库传输系统和智能发血平台
	/
	/

	7
	全温控数字化血浆解冻仪
	/
	/

	五、检验（设备利旧）
	

	1
	全自动酶免系统
	FAME24/20
	1

	2
	酶标仪
	MK3-353、ST-360
	3

	3
	电热恒温水浴箱
	HHW.21-600
	2

	4
	帕斯蒂卡纯水机
	PSDK2-10-B
	1

	5
	大容量离心机
	DD6
	1

	6
	生物安全柜
	BSC-1500ⅡA2-X、HR900-Ⅱ B2、HFSAFE-1200LC
	3

	7
	平板（立式）医用空气消毒机
	YKX/G-120
	2

	8
	移动式医用空气消毒机
	YKX/G-120
	4

	9
	药品保存箱
	HYC-326A
	1

	10
	医用冷藏箱
	MPR-710、HYC-610、HYC-310、HYC-118A、HYC-198S、YC-626
	7

	11
	转换型冷冻冷藏箱
	BD/BC-190、BD/C-478
	2

	12
	星星牌变温冷冻冷藏箱
	BD/BC518B
	1

	13
	微量振荡器
	WZS-ⅢA型
	1

	14
	污水处理预处理设施(紫外线消毒）
	/
	1

	15
	全自动血型分析仪
	PK7300、Metis  200-8S
	2

	16
	全自动生化分析仪
	AU480、AS-1250M
	2

	17
	STAR
	STAR-8CH
	1

	18
	检验分析用纯水设备
	TCHS-10RC/100F
	1

	19
	UPS1（480/7300）
	CASTLE10KS
	1

	20
	UPS2(酶免区冰箱)
	EA903
	1

	21
	热合机
	SE260
	1

	22
	松井加湿器
	ST-01、LY-01S
	2

	23
	立式压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-75L
	1

	24
	免疫血液学用离心机
	KA-2200
	1

	25
	加样枪
	4500型
	8

	26
	Microlab STAR IVD
	1850005
	1

	27
	实时荧光定量PCR仪
	7500
	1

	28
	生物清洁工作台
	BCM-1300A
	1

	29
	SIGMA(PCR离心机)
	4-16KS
	1

	30
	微型离心机
	MINI-6K
	2

	31
	微孔板离心机
	MINIP-2500
	1

	32
	加样枪
	10ul、50ul、200ul、1000ul
	12

	33
	前处理装置
	Cascada PT
	1

	34
	Laboratory water purification system实验室水纯化系统
	Cascada III_I 20
	1

	35
	海尔牌YKJX-Y500型医用空气净化消毒器
	YKJX-Y5000、YKJX-Y500
	3

	36
	医用冷藏冷冻箱
	HYCD-282A
	5

	37
	点动小精灵
	MIX-28
	2

	38
	混匀小精灵
	MIX-3000
	1

	39
	全自动试管开盖机
	KJ-12L、APS-D
	2

	40
	星星牌变温商用食品冷柜
	BD BC-518A
	1

	41
	UPS4(188)
	EA903H
	1

	42
	UPS3（华益美设备）
	CASTLE3KS
	1

	43
	AE188全自动酶免系统
	URANUS AE 188
	1

	44
	Platemax封膜机
	HS1230
	1

	45
	SSS留样保存系统
	SRF-1281FC
	2

	46
	全自动真空采血管封口机
	SEALING
	1

	47
	立式自动脱帽离心机
	DL-5M
	1

	48
	全自动污水处理仪
	XY-1600
	1

	49
	全自动核酸检测分析仪
	9120900000
	1

	50
	真空采血管开盖机
	PLUGGO BOX7025
	1

	51
	医用低温保存箱
	DW-40L348J、DW-30L1280F
	2

	52
	全自动试管加盖机
	APS-C PLUS
	2

	53
	贝菱加湿器
	XH-M4000
	1

	54
	试剂孵育器
	RPI 250
	1

	55
	UPS5电源（STAR，FAME）
	EA9010H
	1

	56
	消毒罐
	HRLM-80
	1

	57
	全自动洗板机
	AK-C13A
	1

	58
	低速台式冷冻离心机
	CH12R
	1

	59
	UPS不间断电源（酶免设备）
	EA9010H
	1

	60
	UPS不间断电源（华益美冰箱)
	EA903H
	1

	61
	全自动化学发光分析仪（Wan200+）
	S1A1 Wan200+分析单元 Wan200+
	1

	62
	AUCMA低温保存箱（-80℃）
	DW-86L290
	1

	63
	肯格王牌YKX-Y-800型医用空气消毒机
	YKX-Y-800、YKX-Y-1300
	2

	64
	纯水机
	CCH-M60
	1

	65
	全自动加样系统
	AusSTARlet 8CH
	1

	66
	全自动酶联免疫分析仪
	FAME    24/20
	1

	67
	全自动样品处理系统
	Master   1000
	2

	68
	全自动传输流水线系统
	AK-L15A
	1

	69
	全自动样品处理系统（Master1201 CAS）
	Master   1201 CAS
	1

	70
	UPS（通信交流不间断电源）
	EA9930
	1

	71
	医用离心机（小辫）
	SP-120
	1

	72
	医用血液冷藏箱
	HXC-608
	1

	六、体采（设备利旧）
	

	1
	微电脑采液控制器
	CZK-IIC1207098、CZK-IIC0910091、CZK-II1707071、CZK-II1707073、CZK-II1707074、CZK-IICZ2C1911494W、CZK-IICZ2C1911495W、CZK-IICZ2C1911496W、CZK-IICZ2C1911497W、CZK-IICZ2C1911498W、CZK-IICZ2C1911499W、CZKC2206537T、CZK-IICTCZ2C2206540T、CZK-IICTCZ2C2206541T、CZK-IICZ2C2206542T、CZK-IICTCZ2C2209518T
	16

	2
	血细胞分离机
	Trima(1T03766)、Amicus(D1112M4492、Trima(1T07095)、Amicus(6R4580/WC08086)、Amicore(6R880022ACA0092
	5

	3
	血液成分分离机
	NGLXCF300023129001、NGLXCF300023129001、NGLXCF300022114015、NGLXCF300022114002、NGLXCF300022114019、NGLXCF300022114004
	6

	4
	全自动血液分析仪
	XS-800i(28D2X00027000011、XS-500ixA0、BC-5180RG-36106173、XS-500iA2310
	4

	5
	干式生化分析仪
	C100(SN196D0001350)、C100(SN196D00018E7)、C100(SN196D00018F0)
	3

	6
	小型干式生化分析仪
	C-300296D000197C、C-300296D0001991、C-300296D0001971、C-300296D000198E、C-300296D0001995、C-300296D0001A5D
	6

	7
	立式医用空气消毒机
	YKX/G-120(A1103310905B4B)、YKX/G-120(A1101211005B3B)
	2

	8
	移动医用空气消毒机
	YKX/G-120(A1104280911B5)、YKX/G-120(A1104280912B5)
	2

	9
	肯格王牌YKX-B-100医用消毒机
	YKX-B-1000A230818092812-009、YKX-B-1000A2407120919012-003
	2

	10
	储血冰箱
	CY110003WG-YBX-1
	1

	11
	储血冰箱（采血车）
	BE06L001T00B2D5UQHW6
	1

	12
	医用血液冷藏箱
	HXC-279BEOHB00QJP7QMHAE、HXC-279BEOHOOAXOQJP7CFNAO、HXC-106BE02TA0100QEQ7QL3RM
	3

	13
	储血冰箱
	HXC-258
	1

	14
	立式圆弧透明门冷藏柜
	BC-99A
	1

	15
	医用离心机
	KH8R-17216070126、KH8R-17216070127、KH8R-17216040075、KH8R-17216080153
	4

	16
	高速冷冻离心机
	HMAK2987
	1

	17
	医用离心机
	TDL-3602405658
	2

	18
	不间断电源（UPS)
	EA902H、EA906H
	2

	19
	血红蛋白分析仪
	HB301121823/2113821352、HB301121823/2113821355、HB301121823/2113821394、HB3011211823/21138211346、HB3011211823/2246821384、HB301121823/2246821383、HB301121823/2311821223
	8

	20
	立式高压灭菌器
	MOST-L2022H583
	1

	21
	智能采血预登记系统
	Z21W-QODP、JY01H0030119、Z21W-QODP、JY01H0030121、Z21W-QODP、JY01H0030356、Z21W-QODP、JY01H0030355、Z21W-QODP、JY01H0030357、Z21W-QODP、JY01H0030354
	6

	22
	PDA
	C80220305695/865039044557801、C80220305677/865039044557447、C80220305689/865039044557462、C80220305689/865039044557686、C80220305696/865039044557827、C80220305703/865039044557967、C80220305681/865039044557520、C80220305554/865039044554980、C80220305701/865039044557826、C80220305684/865039044557587
	10

	23
	智能工业级手机（PDA )
	S/N:C80230209712、S/N:C80230209728、S/N:C80230209664、S/N:C80230209706、S/N:C80230209683、S/N:C80230208710、S/N:C80230209686、S/N:C80230209775、S/N:C80230209769、S/N:C80230209752
	9

	24
	智能采血系统
	AT-IBCS02D2331002、AT-IBCS02D2331004、AT-IBCS02D2321010、AT-IBCS02D2331005、AT-IBCS02D2321009
	5

	25
	血小板恒温保存箱
	MDC-10190221801
	1

	26
	霸王树空气净化器
	SLS-1901、SLS-1901、SLS-1901
	3

	27
	快速温度筛查仪
	HLC-86AJL20112598、HLC-86AJL20112599
	2

	28
	迷你离心机
	HC-2109280102
	1

	29
	微型离心机
	Mini-4K/DQB022BA
	5

	30
	体重称
	RGZ-120-RT型
	1

	31
	电子体重称
	A1
	1

	七、质检（设备利旧）
	

	1
	照度计
	ST-80C
	1

	2
	数字风速仪
	QDF-6
	1

	3
	转速仪
	RM-723
	1

	4
	数位温度计
	308090300506
	3

	5
	酸度计
	B338802274
	1

	6
	显微镜
	CH20
	1

	7
	激光尘埃粒子计数器
	Y09-301
	1

	8
	冰柜
	BD/C-108
	1

	9
	恒温水浴箱
	BHW2-1
	1

	10
	医用空气消毒机
	YKX/G-120
	1

	11
	电子天平
	ML204/02
	1

	12
	亚甲蓝萃取设备
	DOA-F504-BN
	1

	13
	温度计
	棒式-20～50℃、0～100℃
	2

	14
	砝码
	10g-200g
	1

	15
	加样器
	40-200ul、E84244、40-200ulE34948、5-40ulF49194
	3

	16
	污水处理预处理设施(紫外线消毒）
	/
	2

	17
	血液保存箱
	MBR—304DR、09060019
	1

	18
	药品保存箱
	HYC-326A、BE07K001T00B2C36Z5MD
	1

	19
	热合机
	GZR-II自动高频热合机
	1

	20
	加样器
	BIO-DL 100-1000ul
	1

	21
	半自动生化分析仪
	4040
	1

	22
	全自动微生物培养系统
	BD BACTEC™ FX40
	1

	23
	BE全自动血凝仪
	COMPACT_X  、018016-00158
	1

	24
	血库专用离心机
	TD4XK020181114005
	1

	25
	UPS电源
	EA-900 EA903HRT、900031707040125
	1

	26
	残余白细胞计数仪
	ADAM-rWBC、CRCLD1906-025
	1

	27
	电热恒温培养箱
	HDPF-8807222223
	1

	28
	血液质量生化分析系统
	WTS-9300T、2028263159Z\T1881C4721566
	1

	29
	电子计重秤
	JZC-TSE-031
	1

	30
	SUNE
	SUNNE
	1

	31
	PUCHUNJE系列电子天平
	JE1002
	1

	32
	温湿度记录仪
	GP-8G
	2

	33
	全自动血液细胞分析仪
	BC-5180、RG-36106173
	1

	八、储发血（设备利旧）

	1 
	医用血液冷藏箱
	HXC-429TR、HXC-629ZZ
	12

	2 
	医用低温保存箱
	DW-40L508
	1

	3 
	血小板恒温震荡保存箱
	BSHZ-Ⅰ12
	1

	4 
	医用冷藏保存箱
	2401000102MPC-5H30C(AB)
	4

	5 
	医用低温保存箱
	DW—40L508、DW-30L1280FT
	5

	6 
	医用超低温保存箱
	MDF-U792HI
	1

	7 
	医用低温冰箱
	MDF-539
	1

	8 
	医用低温箱
	MDF-C630
	4

	9 
	超低温保存箱
	DW-86L626
	1

	10 
	卧室低温冷柜
	DW-25W518
	2

	11 
	冰冻血浆解冻箱
	KJX-ⅠAⅡ型
	1

	12 
	血小板恒温振荡器
	XHZ—IB
	1

	13 
	血浆速冻机
	MBF-21
	1

	14 
	血液批量交接舱
	HC-MD-RCP01
	1

	15 
	美菱冰箱
	BC -151
	1

	16 
	肯格王牌医用消毒机
	YKX/G-120（A1104281003B4B）
	5

	17 
	便携式智能采集终端
	HC-MP-MT01
	3

	18 
	血小板恒温摆动保存箱
	JXH-18L
	4

	19 
	血液运输箱
	JXH-P1008、JXH-P2017、6L、25L
	16

	20 
	血小板恒温保存箱
	MDC-10
	2

	21 
	平板式血浆速冻机
	BSSD-Ⅱ-01
	1

	22 
	智能化血浆解冻仪
	BSJD-T-01
	1

	23 
	普通卧室压力蒸汽灭菌器
	XG1.CD-135
	1

	24 
	低温保存箱
	DW-25W525、DW-86L1099
	2

	25 
	恒温转运箱
	HZY-35BA
	4

	26 
	条码打印机
	CL4NX  Plus-C
	2

	27 
	X射线血液辐照仪
	RS3400
	1

	28 
	智能血液物联网平台
	85R5  LU55C8
	1

	29 
	桌面式射频扫描记录仪
	HC-FD-RDSR
	2

	30 
	智能贴签包装系统
	AipackⅡ
	1

	九、成分制备（设备利旧）
	

	1
	大容量低温离心机
	贺利氏6000i
	1

	2
	立式冷藏陈列柜
	LSC-266
	1

	3
	医用病毒灭活箱
	HDME-1AV
	2

	4
	泰尔茂无菌接管机
	TSCD-11
	1

	5
	全自动细胞处理系统
	ACP215
	1

	6
	数字控制水浴式血浆融化箱
	CT-4T6C
	1

	7
	大容量低温离心机
	贺利氏6000i
	2

	8
	立式医用空气消毒机
	YKX/G-120
	5

	9
	医用污水处理器
	/
	1

	10
	封管热合器
	SE250(2527657)
	1

	11
	微电脑配平议
	WG-PPY-Ⅳ
	2

	12
	天马电子天平
	TD5002C
	1

	13
	血液成分分离机
	G56CPT1879、G56CPT1763、G56CPT1887、G56CPT1878
	4

	14
	无菌接管机
	CompoDock6CDT
	2

	15
	低温操作柜
	WG-CZG
	1

	16
	海尔医用血液冷藏箱
	HXC-258
	1

	17
	晶迪立式高频热合机
	JD-168(170531)
	1

	18
	普通卧式压力蒸汽灭菌器
	XG1.C2022J435
	1

	19
	冷沉淀凝血因子制备仪
	ZBK-LCD-A1LCD23004
	1

	20
	低速冷冻离心机
	DR-800R2307024
	1

	21
	红细胞处理仪
	NGLBBS92622017007
	1

	22
	血小板恒温震荡保存箱
	BSHZ-I12
	1

	23
	全自动全血成分分离机
	Aisep100
	2

	24
	医用血浆病毒灭活柜
	ZBK-YBM-02
	2

	25
	封管热合机
	S3-16010443、S3-16010441、S3-16010442、S3-16010438
	4

	26
	血液批量交接舱
	HG-MD-RCP01
	1

	27
	便携式智能采集终端
	HC-MP-MT01
	1

	28
	混合摇摆仪
	LTNYB-654
	2


注：血站含辐射的各类设备不在本次评价范围之内，含辐射设备产生的辐射、放射性影响评价后续单独评价。
（5）公用工程
1、给水
本项目供水由市政供水管网供给，由北侧苏伦嘎大街市政管网接入2路水源，可满足本项目需求。本项目所用纯水采用纯水机设备制取。
本项目用水主要是生活用水、实验室用水和绿化用水。其中实验室用水主要是实验仪器清洗用水、实验检测用水、高压蒸汽灭菌器用水，实验室用水采用纯水，由纯水设备提供。
①生活用水 
职工生活用水：本项目劳动定员95人，血站职工生活用水按100L/人计，则生活用水量为9.5m3/d（3467.5m3/a）。
献血人员用水：预计每日接待献血人次约为55人，献血人员用水参照《行业用水定额》（DB15/T385-2025）-医院门诊，血站献血用水按20L/（人·次）计，则献血人员用水量为1.1m3/d（401.5m3/a）。
托育人数一般不超过15人，参照《行业用水定额》（DB15/T385-2025）-托儿所服务，托育用水按30L/（人·d）计，则托育用水量为0.45m3/d（164.25m3/a）。
②实验室用水
本项目实验室用水主要是实验仪器清洗、实验检测用水和高压蒸汽灭菌器用水；
实验室检验过程中需对实验器皿、仪器进行清洗。清洗时先用自来水清洗5次，再用纯水清洗一遍，自来水用水量为120.45t/a（0.33m3/d）；实验仪器清洗、实验检测用水和高压蒸汽灭菌器用水为纯水，由纯水设备制备，根据建设单位提供资料，新鲜水用量为30t/a（0.08m3/d），纯水机的制备率按75%计，纯水用量约为22.5t/a（0.06m3/d）。本项目实验室用水总量为150.45t/a（0.41m3/d）。
③绿化用水
本项目绿化面积8445m2，绿化用水量按1.1L/（m2·d）计，则绿化用水量为9.29m3/d，绿化用水按200d/a计，则用水量为1858m3/a。
2、排水
本项目运营过程中产生的废水主要为实验废水、纯水制备浓水、生活污水。本项目排水情况见下表。
①生活污水
本项目生活污水产污系数按80%计，则职工生活污水产生量为7.6m3/d（2774m3/a），献血人员生活污水产生量为0.88m3/d（321.2m3/a），托育生活污水产生量为0.36m3/d（131.4m3/a）。本项目生活污水与实验室产生的废水分流，生活污水由化粪池收集处理后排入本项目新建污水处理站处理，经污水处理站处理后污水出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准限值后排入市政管网，最终排入康巴什区污水处理厂。
②实验废水
本项目为血站项目，根据建设单位提供资料，本项目不涉及洗相污水，不设置口腔科，不产生口腔污水，血站运行过程中原辅料的使用不涉及重金属。
本项目血站主要是进行血型检测、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、输血相关传染病标志物（乙型肝炎病毒检测、丙型肝炎病毒检测、人类免疫缺陷病毒检测、梅毒螺旋体检测）血清学和核酸检测。检验检测过程中可能会检测出带有传染性的病原微生物。因此，本项目实验室产生的废水主要是特殊性质废水，特殊性质废水主要是传染性污水。本项目实验室自来水用水量为120.45t/a，纯水用量约为22.5t/a。本项目实验室废水产生量按用水量的90%计，则废水产生量为128.655m3/a（0.35m3/d）。实验室特殊性质废水经规模为0.5m3/d的各科室预处理设施消毒（紫外线消毒）处理后，排入本项目新建污水处理站处理；经污水处理站处理后出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准限值后经市政污水管网最终排入康巴什区污水处理厂。
③纯水制备浓水
实验室用水为纯水，由纯水机制备，纯水机的制备率按75%计，则本项目纯水制备浓水产生量为用水量的25%，则纯水制备排水产生量为0.02m3/d（7.5m3/a），排入污水处理站，经污水处理站处理后经市政污水管网最终排入康巴什区污水处理厂。
表2-6本项目用排水量表
	序号
	用水项目
	用水量(m3/d)
	排水量(m3/d)
	备注

	1
	职工生活用水
	9.5
	出水
	7.6
	生活污水与实验室产生的废水分流，生活污水由化粪池收集处理后，排入本项目新建污水处理站处理后排入市政管网，最终排入康巴什区污水处理厂。

	
	
	
	损耗
	1.9
	

	2
	献血人员用水
	1.1
	出水
	0.88
	

	
	
	
	损耗
	0.22
	

	3
	托育
	0.45
	出水
	0.36
	

	
	
	
	损耗
	0.09
	

	4
	实验室用新鲜水
	0.41
	浓水
	0.02
	纯水制备浓水排入污水处理站；实验室特殊性质废水经科室预处理设施处理后排入污水处理站；经污水处理站处理后经市政污水管网最终排入康巴什区污水处理厂。

	
	
	
	实验室废水
	0.35
	

	
	
	
	损耗
	0.04
	

	5
	绿化用水
	9.29
	损耗
	9.29
	蒸发损耗

	总计
	20.75
	20.75
	/


本工程预计日污水量约：Q=9.21m3/d。生活污水与实验室产生的废水分流，由化粪池收集的生活污水和纯水设备浓水排入本项目新建污水处理站处理后排入市政管网，最终排入康巴什区污水处理厂。实验室产生的特殊性质废水经规模为0.5m3/d的各科室预处理设施消毒（紫外线消毒）处理后排入本项目新建污水处理站处理；本项目新建1座处理量约12m3/d的污水处理站，新建污水处理站工艺为“集水池+粗、细格栅+化粪池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒池”，出水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准后排入市政排水管网最终排入康巴什区污水处理厂。污水处理过程栅渣和污泥，经石灰消毒和离心式脱水机机械脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准值，交由有资质单位处置。生活用水
生活污水
化粪池
11.05
11.05
8.84
损耗2.21
新鲜水
实验室用水
绿化用水
0.02
0.41
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0.35
9.29
损耗9.29
0.02
本项目新建污水处理站
康巴什区污水处理厂
预处理设施
纯水制备浓水
损耗0.04
8.48
生活用水
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化粪池
10.6
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8.48
损耗2.12
新鲜水
实验室用水
绿化用水
0.02
0.41
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损耗9.29
0.02
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康巴什区污水处理厂
预处理设施
纯水制备浓水
损耗0.04
8.48










图2-1本项目水平衡图（单位：m3/d）

3、供电
本项目用电由北侧苏伦嘎大街10KV电源引入，可满足本项目用电需求。设置1台柴油发电机作为备用电源。
4、供热
本项目热源由项目区北侧苏伦嘎大街的供热管网接入本项目换热站后供给散热器。
（七）劳动定员及工作制度
鄂尔多斯市中心血站建成以后预计员工数95人，年工作365天，日工作8小时，血库24小时运行。
（八）平面布置
项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什北区苏伦噶大街以南、哈达街以北、青春山路以东、团结路以西G-04-03a(A5)地块。项目总用地面积为24125m2，本项目业务用房呈“L”形、设置在项目区北侧、保障用房位于南侧，建筑物四周布置绿化、北侧、南侧、西侧均布置停车位。平面布置图见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程简述（图示）：
（一）施工期
项目施工过程主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工程，而这些工序中将产生噪声、扬尘、废水、建筑垃圾等污染物，项目施工期主要工艺流程及产排污节点见下图。
[image: $MA1}~9F43JY6$`SVLGI@11]
图1施工期工艺流程及产污环节图
主要污染工序：
1、 废气：土建施工、建筑材料堆放和运输过程中产生的扬尘，各类施工机械和运输车辆所排放的废气。
2、 废水：废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。
3、噪声：主要为施工机械的运转噪声及运输车辆噪声。
4、固废：主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。
（二）运营期工艺流程图
献血人员
发放献血证和纪念品
采血
献血人员休息
健康检查
接受咨询
初筛化验
出示身份证、填表
血液检测
血液存储
血液成分制备
废气、废水、噪声、固废








图2运营期工艺流程及产污环节图
（1）血站运营期工艺流程
健康检查：按照《献血者健康检查要求》（GB18467-2011）的规定，对具有献血意向的潜在献血者进行健康检查，对检查结果进行综合分析和判断，做出是否适合献血的结论，保障献血者健康和安全。其主要包括核对献血者身份及年龄、登记献血者信息、询问和查询既往献血史、献血前告知、健康征询、一般检查、献血前检测等。献血前检测是指在献血前采集献血者血液标本做检测。在采集血液标本前应核对献血者身份。检测项目包括血型检测，血红蛋白（Hb）测定，单采血小板献血者还应检测红细胞比容、血小板计数等项目。
采血：经过健康检查适合献血的献血者进入血液采集环节。请献血者躺在采血椅上，采血完毕按住止血棉球至少5分钟；献血后休息10分钟，摁压针眼15分钟；休息后到指定处领取献血证和纪念品。
血液成分制备:主要负责将采集到的全血在成分制备科室进行成分分离，血液中的不同成分离开人体后的存活时间不同，因此，必须在规定的时间内将全血制备成各种血液成分后发往待检库。
血液检测:主要是针对献血后献血者标本进行血型检测、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、输血相关传染病标志物（乙型肝炎病毒检测、丙型肝炎病毒检测、人类免疫缺陷病毒检测、梅毒螺旋体检测）血清学和核酸检测，以及国家和省级卫生健康行政部门规定的地方性、时限性输血相关传染病标志物检测。检测方法包括：核酸扩增检测技术（包括转录介导的核酸扩增检测技术（TMA）、实时荧光聚合酶链反应（PCR））；血清学检测技术（包括酶联免疫吸附试验（ELISA）、化学发光免疫分析试验（CLIA））、酶学检测技术（速率法）、血型检测技术（玻片法、微孔板法和柱凝集法）。
检验流程如下：
1.总检验检测步骤：标本接收（核对标本与血袋信息一致性）、标本预处理（离心分离血清等）、检测（血清学检测+核酸检测）、结果判定与复核（阳性标本需重复检测确认）、数据录入与反馈（不合格血液标记并隔离）。
1.1核酸检测步骤：标本采集（与血液采集同步留取）、核酸提取（使用专用试剂分离标本中核酸）、PCR扩增（通过仪器扩增核酸片段）、信号检测与结果分析（判断是否存在目标病原体核酸），全程约3-5小时。
1.2酶免检测步骤：加样（将标本、试剂加入酶标板对应孔位）、温育（在恒温箱中反应，使抗原抗体结合）、洗板（去除未结合物质）、显色（加入底物产生颜色反应）、酶标仪读数、结果判读（对比阈值判断阴阳性）。
1.3血型检测步骤：加样、加检测试剂、结果判读。
1.4 ALT检测步骤：加样、加检测试剂、温育、结果判读。
血液储存:未检测的血液储存在待检库的血液冰箱，检测合格的血液储存在成品血液冷藏库、冷冻库。
质检科：对采供血环境卫生进行质量检查、对全血及成分血进行质量检查、对关键物料进行质量检查、对关键设备进行质量检查。
1.采供血环境卫生进行质量检查方法：对献血车、采血室、储血点、血液制备室等环境，用平板暴露法（沉降菌法）:将营养琼脂平皿放置在距离地面0.8-1.5米、距离墙壁不少于1米的采样点，打开培养皿盖暴露规定时间（通常为5-30分钟）后，送往实验室在36℃条件下培养48小时，最后计数菌落数量。对于物体表面和人员手部卫生，则常采用擦拭法（用棉拭子在规定面积内涂抹采样）或接触碟法（用专用的接触式培养基直接按压取样）进行检测，送往实验室在36℃条件下培养48小时。观察菌落种数。
2.全血及成分血进行质量检查方法：每月按一定比例抽取成品库合格
血液及血液成分，按照全血及成分血质量要求进行检测，检测项目有游离血红蛋白、血红蛋白、红细胞压积、白细胞残留、血小板含量、血浆总蛋白、亚加蓝残留、微量蛋白含量、凝血八因子含量、纤维蛋白原含量。
3.关键物料进行质量检查方法：对新进物料进行外观、批号、有效期等质量检查，保证物料质量符合使用要求。目测为主。
4.对关键设备进行质量检方法：定期对关键设备进行相应（如冰箱温度、温度失控报警等）质量监测，保证设备符合使用要求。
（2）污水处理工艺流程：



粗、细格栅
化粪池

集水池
厌氧池

康巴什区污水处理厂
废气、废水、噪声、固废
调节池

生活污水
特殊性质废水
好氧池池
缺氧池池
MBR池
消毒池
科室预处理设施
污泥浓缩池
污泥







图3运营期污水处理站工艺流程及产污环节图
[bookmark: OLE_LINK1]本项目生活污水、实验室废水分流，实验室产生的特殊性质废水经规模为0.5m3/d的各科室预处理设施消毒（紫外线消毒）处理后和纯水制备浓水、生活污水进入本项目新建的污水处理站处理，污水处理站处理规模12m3/d，污水处理站采用“集水池+粗、细格栅+化粪池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒池”工艺进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理排放标准，排入市政污水管网，最终进入康巴什区污水处理厂。污泥通过污泥泵排入污泥池，并投加石灰消毒，污泥在消毒后进行脱水。污泥脱水采用离心脱水机。经消毒后污泥通过螺杆泵输送至污泥脱水机脱水后与经过消毒的栅渣交由有资质单位处置。
运营期主要污染工序：
(1)废气：主要是含致病微生物的气体、污水处理站废气、备用柴油发电机废气、停车场汽车尾气。
(2)废水：主要是实验室废水、纯水制备浓水、生活污水。
(3)噪声：主要是设备噪声、停车场噪声。
(4)固体废物：包括生活垃圾、医疗废物、污水处理过程格栅污泥、废实验样品、废实验用具、微生物培养基、高效过滤器废滤膜、废反渗透膜。

	与项目有关的原有环境污染问题
	鄂尔多斯市中心血站自1995年经原伊克昭盟行政公署办公室批准成立至今，是不以盈利为目的的公益性事业单位，2005年实现血液100%来自无偿自愿献血者。血站于2011年由鄂尔多斯市东胜区搬迁至康巴什区市卫生健康大厦，本次新建血站位置现状为空地；血站目前利用卫生健康大厦1-5层中间位置3124m2，设置有体检采血科、储发血科、成分血制备科以及实验室。现由于业务用房严重不足，开展业务受限，功能布局不合理，流程交叉混乱，配套设施缺失等原因，建设单位拟在鄂尔多斯市康巴什北区苏伦噶大街以南、哈达街以北、青春山路以东、团结路以西G-04-03a(A5)地块建设。本项目建成后市卫生健康大厦血站用房用作其他机构的办公场所，设备搬（不涉及清洗）至新建血站。
现有血站实验室废气采用生物安全柜配，生物安全柜配置“负压+高效空气过滤器”，处理后废气经排气筒排放；污水处理站废气产生量较少，污水处理站为全封闭结构，并定期喷洒除臭剂，氨、硫化氢无组织排放浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关限值要求。根据建设单位提供资料，实验室废水产生量约为109.5t/a，经污水处理设施净化后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理排放标准后排入市政污水管网，最终进入康巴什区污水处理厂。生活污水产生量约为3095.2t/a，由化粪池收集后经市政污水管网，最终进入康巴什区污水处理厂。医疗废物年产生量约为8t/a，交由鄂尔多斯市仲安医疗废物集中处置有限公司处置。生活垃圾产生量27.38t/a，经垃圾桶收集后交由环卫部门处理。存在问题：自行监测制度不完善；整改措施：新建血站后严格执行自行监测。
无其他与本项目有关的环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、大气环境质量现状
（1）大气环境质量达标区判定
根据生态环境部数据服务平台—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://cloud.lem.org.cn/）发布的2023年统计数据显示：SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10μg/m3、33μg/m3、56μg/m3、20μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为144ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）过渡阶段二级浓度限值，项目区属于达标区。
（2）其他污染物
本次评价共设置1个大气环境质量现状补充监测点，监测点位于项目区东南侧下风向6m处；内蒙古泽铭检测技术有限公司于2025年12月29日至2025年12月31日进行了氨、硫化氢环境空气质量现状采样；监测结果见表3-1。
表3-1补充监测统计结果一览表
	采样日期
	点位
	检测项目
	分析结果
	限值
	单位

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	2025.12.29
	厂界下风向
	硫化氢
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.01
	mg/m3

	2025.12.30
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	2025.12.31
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	2025.12.29
	
	氨
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.2
	mg/m3

	2025.12.30
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	2025.12.31
	
	
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	备注
	“ND”表示未检出。


由上表的监测结果可知，本项目所在区域氨、硫化氢监测结果均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求，项目所在区域环境空气质量现状较好。
二、声环境质量现状
本项目声环境质量现状由内蒙古泽铭检测技术有限公司于2025年12月30日进行现状检测，监测点位于厂界四周以及敏感点处（康巴什区疾病预防控制中心位于项目区南侧15m处）。监测1天，昼夜各监测1次。
表3-2声环境质量现状一览表
	检测日期
	类型
	测点编号
	测点位置
	检测结果Leq dB（A）
	标准限值Leq dB（A）

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	2025.12.30
	环境噪声
	1#
	东厂界
	49
	41
	55
	45

	
	
	2#
	南厂界
	51
	42
	
	

	
	
	3#
	西厂界
	50
	42
	
	

	
	
	4#
	北厂界
	52
	44
	70
	55

	
	
	5#
	康巴什区疾病预防控制中心
	52
	43
	55
	45

	备注
	2025年12月30日：昼间天气晴、西北风、风速1.9m/s，夜间天气晴、西风，风速2.2m/s。


根据监测结果，东厂界、西厂界、南厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70B(A)，夜间55dB(A)）。敏感点处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。
三、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目位于康巴什北区，经预处理的实验室废水和生活污水、纯水设备制备浓水经本项目新建污水处理站处理后经市政管网进入康巴什区污水处理厂处理。本项目采取分区防渗措施，固体废物妥善处置，不存在地下水、土壤环境污染途径，因此，本次不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
4、 生态环境质量现状
本项目所在区域周边无自然生态保护区、国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线、风景名胜区等生态环境保护目标，因此，本次不开展生态现状调查。

	环境
保护
目标
	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什北区苏伦噶大街以南、哈达街以北、青春山路以东、团结路以西G-04-03a(A5)地块。
大气环境：本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为康苑小区、康祥小区、康裕小区、康盛小区、东方澜郡、康巴什区疾病预防控制中心，具体见表3-6。
声环境：厂界外50m范围内声环境保护目标为康巴什区疾病预防控制中心；
地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境：本项目用地范围内不涉及生态保护红线、基本草原和永久基本农田、自然保护区、风景名胜区、国家公园、自然公园等敏感目标。
本项目不涉及文物保护单位。本项目环境保护目标见表3-3。
表3-3环境保护对象及保护目标一览表
	环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	与项目最近距离（m）
	人数
（人）
	环境功能目标

	大气环境
	康苑小区
	北
	446
	300
	《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）过渡阶段二级浓度限值

	
	康祥小区
	北
	209
	1450
	

	
	康裕小区
	东北
	256
	1500
	

	
	东方澜郡
	南
	197
	3500
	

	
	康巴什区疾病预防控制中心
	南
	15
	85
	

	声环境
	康巴什区疾病预防控制中心
	南
	15
	85
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准

	地下水
	本项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准




	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。
污水处理站排出的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。
表3-4《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
	污染物
	标准值
	备注

	NH3／（mg/m3）
	1.0
	污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	H2S／（mg/m3）
	0.03
	

	臭气浓度（无量纲）
	10
	

	氯气／mg/m3）
	0.1
	


备用发电机（800 kW）尾气大气污染物中无组织颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准要求，林格曼黑度级数执行《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）表1中要求。
表3-5大气污染物综合排放标准
	序号
	污染物
	执行标准限值
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	监控点
	浓度mg/m3

	1
	二氧化硫
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	周界外浓度最高点
	0.4

	2
	氮氧化物
	
	
	0.12

	3
	颗粒物
	
	
	1.0

	4
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）
	/
	1


2、废水
经过预处理的特殊性质废水和生活污水、纯水制备浓水全部进入本项目新建污水处理站处理，经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终排入康巴什区污水处理厂。污水处理站出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”。
表3-6《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）单位：mg/L，pH值除外
	序号
	控制项目
	预处理标准

	1
	粪大肠菌群数/(MPN/L)
	5000

	2
	肠道致病菌
	—

	3
	肠道病毒
	—

	4
	pH
	6-9

	5
	化学需氧量(COD)浓度/(mg/L)
最高允许排放负荷/[g/(床位·d)]
	250
250

	6
	生化需氧量(BOD)浓度/(mg/L)
最高允许排放负荷/[g/(床位·d)]
	100
100

	7
	悬浮物(SS)浓度/(mg/L)
最高允许排放负荷/[g/(床位·d)]
	60
60

	8
	氨氮/(mg/L)
	—

	9
	动植物油/(mg/L)
	20

	10
	石油类/(mg/L)
	20

	11
	阴离子表面活性剂/(mg/L)
	10

	12
	色度/(稀释倍数)
	—

	13
	挥发酚/(mg/L)
	1.0

	14
	总氰化物/(mg/L)
	0.5

	15
	总汞/(mg/L)
	0.05

	16
	总镉/(mg/L)
	0.1

	17
	总铬/(mg/L)
	1.5

	18
	六价铬/(mg/L)
	0.5

	19
	总砷/(mg/L)
	0.5

	20
	总铅/(mg/L)
	1.0

	21
	总银/(mg/L)
	0.5

	22
	总α/(Bq/L)
	1

	23
	总p(Bq/L)
	10

	24
	总余氯1）2）/(mg/L)
	—

	 注：1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：
排放标准：消毒接触池接触时间≥1 h,接触池出口总余氯3-10mg/L。
预处理标准：消毒接触池接触时间≥1 h,接触池出口总余氯2-8mg/L
2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。



3、噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；
根据《鄂尔多斯市（东胜区、康巴什区）声环境功能区划分方案》（2018年12月），本项目所在区域属于声环境功能区1类区，项目区北边界距离苏伦噶大街约29m，属于4a类声环境功能区；因此运营期东厂界、南厂界、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准，即昼间55B(A)，夜间45dB(A)；北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4a类标准，即昼间70B(A)，夜间55dB(A)。
表3-7噪声排放标准（单位：dB（A））
	项目
	昼间
	夜间
	执行标准

	施工期
	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准 》（GB12523-2025）

	运营期
	55
	45
	东厂界、南厂界、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值

	
	70
	55
	北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值


4、固体废物
固体废物《一般工业固体废物贮存和处置场污染控制标准》（GB18599-2020），医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。栅渣、污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准值（粪大肠菌群≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）。

	总量
控制
指标
	本项目废水经预处理后进入市政污水管网，不涉及总量控制。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	一、施工期环境影响分析
施工期污染源主要为扬尘、运输汽车及燃油机械产生的机械废气、施工人员生活污水、建筑施工噪声和生活垃圾、建筑垃圾等。
1、大气环境影响分析
施工期废气污染物主要源于各类燃油动力机械设备进行场地平整、运输材料产生的扬尘和汽车尾气。
对于施工期间产生的扬尘，施工工地要做到工地周边围挡、材料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、场地洒水降尘、渣土车密闭运输等，本项目应积极采取以上抑尘措施，并定期对场地进行洒水抑尘，减少对周边居民生活的影响。
此外燃油机械设备作业时产生的尾气，污染物主要为CO2、NOX、碳氧化合物等，呈无组织排放。由于燃油机械本身要求达到尾气排放标准，因此正常情况下可达标排放。
随着施工活动的结束，施工废气对环境空气的影响也就随之结束。
2、水环境影响分析
本项目施工期产生的废水主要为施工人员的日常生活污水和建筑施工废水，施工废水经过沉淀后回用于施工作业面及道路抑尘，施工人员生活污水依托项目区附近公共卫生间的生活污水收集设施处理。
3、声环境影响分析
施工期的噪声主要由施工机械引起。本项目施工期噪声防治具体措施如下：
①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严禁在22:00~06:00期间施工，以避免高噪声设备施工时扰民，因特殊情况确需在夜间作业的，须报经当地相关部门批准，并对附近居民进行公告。
②在设备选型中应选用噪音低、振动小的设备。现场高产噪机械设备采取隔（消）声措施（如加装消声器、吸声屏等）和减震措施（如在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术等）。
③使用商品混凝土，以避免搅拌机运行产生的噪声扰民；尽量采用低噪声设备进行施工，减轻单机噪声的影响程度；
④尽量减少施工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛；
⑤做到文明施工，特别要杜绝人为敲打、尖叫、野蛮装卸噪声等现象，最大限度限制噪声扰民。
⑥靠经敏感点处施工时，建立临时性声屏障，声屏障可设在面向敏感点的施工场地边界上，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，亦可设置在其附近，减少对敏感地点的影响。
在采取上述措施可有效降低施工噪声对外环境的影响。
4、固体废弃物环境影响分析
本项目施工期产生的固体废弃物主要为建筑废料和施工人员产生的生活垃圾。
（1）建筑垃圾
本项目产生的建筑垃圾主要为废弃钢材、混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等，项目施工过程中产生的建筑垃圾由施工单位运往康巴什区建筑垃圾填埋场处置。
（2）生活垃圾
施工期生活垃圾主要来自施工人员日常生活，施工期产生的生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理，对环境影响较小。
综上所述，采取上述防治措施后，施工期产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境造成的影响小。
综上所述，项目施工期间对周围环境会产生一些不利影响，但由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响会随着施工的结束而消除。 


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	营运期环境影响分析
1、环境空气影响分析
本项目运营期废气污染源主要为实验室废气、污水处理站废气、备用柴油发电机废气、停车场汽车尾气。
（1）实验室废气
本项目实验操作过程中可能含有病原微生物的废气造成实验室空气污染。本项目微生物实验均在生物安全柜中进行，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，基本可杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸；安全柜安装有高效空气过滤器，高效空气过滤器对气溶胶进行截留，过滤效率达到99.99%，实验室废气通过专用排气筒送至楼顶排放（参照《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011），三级和四级生物安全实验室防护区室外排风口高于所在建筑屋面2m以上。本项目为P2生物实验室，所在建筑高度为23.25m，排气筒高度设置为25.25m）。实验室内部还设置有辅助消毒装置，通过次氯酸钠、紫外线等消毒方式切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全。废气对周围环境的污染影响较小。
根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）：“应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。”实验室生物安全柜通过实验室专用排气筒排出，独立于其他公共通风系统，符合要求。
（2）污水处理站废气
本项目设置1座污水处理站，用于处理血站运营期产生的废水，主要是实验室废水、纯水制备浓水和生活污水，污水处理站运行过程中会产生恶臭气体，主要污染物是氨和硫化氢、臭气浓度、氯气等。本项目污水处理站所产生的臭气无组织排放至大气中。
根据美国EPA（环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，氨和硫化氢的产生量分别为0.0031g、0.00012g。本项目BOD5产生量为0.48t/a，排放量为0.05t/a，BOD5去除量为0.43t/a，则本项目污水处理站运行过程中氨和硫化氢的产生量分别为0.0013 t/a、0.000052t/a。
本项目污水处理站采用各种构筑物加盖密闭，并定期喷洒除臭剂（除臭效率约为50%），可有效控制污水处理站废气中氨和硫化氢排放对周围环境的影响。本项目污水处理站产生的废气污染物氨、硫化氢无组织排放浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关限值要求。
（3）备用柴油发电机废气 
本项目设置1台50KW柴油发电机作为应急备用电源，当市政电源均断电时，15s内柴油发电机投入，保证重要负荷、保障负荷及消防负荷的可靠供电。柴油发电机采用 0#柴油作为燃料，柴油发电机运行时会产生废气，废气中主要污染物是颗粒物、SO2和NOx等。本项目拟建地供电系统稳定，备用柴油发电机运行频率很低，仅在停电时短时间启动，废气污染物排放量很小，评价不再做定量计算。备用柴油发电机运行概率较低，单次运行时间很短，废气经专用烟道排放，对周围环境的影响较小。
（4）停车场汽车尾气
本项目地上停车位113辆，地下停车位25辆。汽车在汽车怠速行驶和启动时，将有汽车尾气排放，主要污染源是HC、NOx和CO。本项目地上停车位露天设置，地上停车位汽车尾气在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。由于地下停车场废气无法收集，本项目在地下车库设置机械抽排风系统，地下车库的换气次数每小时不小于6次。地下车库汽车尾气采用非歧视专用烟道引至建筑物顶部排放，尾气排放后经空气扩散稀释及绿化吸收后，其对周围环境影响不大。
本项目废气污染物产生及排放情况见表4-1。
表4-1项目废气产排情况汇总表
	污染源名称
	排放形式
	废气量m3/a
	污染物
	产生量t/a
	产生浓度mg/m3
	处理措施
	处理效率
	排放量
t/a
	排放浓度mg/m3
	执行标准

	实验室废气
	有组织
	511000
	病原微生物
	少量
	/
	采用“负压+高效空气过滤器”，处理后废气经25.25m高排气筒排放
	99.99%
	0
	0
	/

	污水处理站
	无组织
	/
	NH3
	0.0013
	/
	污水处理站各构筑物加盖密闭并喷洒除臭剂
	50%
	0.00065
	/
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的排放标准限值要求

	
	
	/
	H2S
	0.000052
	/
	
	
	0.000026
	/
	

	
	
	/
	臭气浓度
	/
	/
	
	
	/
	/
	

	备用柴油发电机废气
	
	/
	颗粒物、SO2和NOx
	少量
	/
	废气采用专用烟道放引至地面排。
	/
	少量
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中标准限值

	汽车尾气
	
	/
	CO
HC
NOx等
	少量
	/
	地下车库汽车尾气采用非歧视专用烟道引至建筑物顶部排放。空气扩散稀释、绿化吸收
	/
	少量
	/
	/


（5）废气污染物排放达标情况、环境影响分析及可行性分析
①实验室废气
本项目废气污染物主要为实验室废气、污水处理站废气、备用柴油发电机废气、汽车尾气；实验过程产生的含病原微生物的气溶胶废气通过在实验室设置生物安全柜，实验操作在生物安全柜内，实验操作在负压环境进行，废气能够得到有效收集；同时生物安全柜均配备有高效过滤器装置，实验室的微生物实验室废气通过专用排气筒送至楼顶排放，项目废气对周围环境的污染影响较小，对所在区域大气环境影响程度为可以接受的影响程度。
本项目的实验室采用定风量送风和定风量排风。通过控制实验室不同区域送、排风风量，保持实验室各区域维持一定的压差，从而保证实验室内气流按照“清洁区→半污染区→污染区一高效过滤器→排空”的方向流动。为了保证室内负压差，实验室内送、排风机实现连锁控制，保证排风机先于风机开启，后于送风机关闭。实验室各房间均安装微压差传感器，并在各主要房间入口设置室内压差显示器，送排风管的适当位置设置定风量阀和电动风阀，以控制各房间的送排风量，通过PLC闭环控制来保证室内负压强梯度，确保气流由清洁区流向污染区。
保证高效过滤器效果本项目实验使用微生物剂量有限，含病原性微生物的量极少。一般情况下，病毒在空气中不能独立存在，其必须依附在空气中的尘粒上形成气溶胶，气溶胶的直径一般为0.5μm 以上。本项目微生物操作均在生物安全柜内完成，生物安全柜的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，生物安全柜通过窗口处的下沉气流以阻止气溶胶逸散至柜外，同时排气处设有高效过滤器，该过滤器是目前生物安全实验室通用的生物性废气净化装置，其在额定风量下，对粒径≥0.5μm 的粒子捕集效率在99.99%以上，实验室废气通过专用排气筒送至楼顶排放（排气筒高25.25mm）。高效过滤器属于B类过滤器，过滤效率能够达到《高效空气过滤器》（GB13554-2008）要求B类效率，即过滤效率达到99.99%；过滤器后均设置微压差自动报警系统。可保证在各部分过滤器失效之前报警，提醒工作人员及时更换，保证期在良好的运行状态下工作。；
实验室内部还设置有辅助消毒装置，通过次氯酸钠、紫外线等消毒方式切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全。因此在正常运行情况下，可能带有病原微生物气溶胶的废气经消毒灭菌、高效过滤后，将病原微生物完全捕集，最后通过专用排气筒至楼顶排放，排气不会对周围环境空气产生不利影响。
综上所述，本项目采用以上措施处理实验室废气技术可行。
②污水处理站废气
污水处理设施污染物控制项目为氨、硫化氢、臭气浓度，采取对产生恶臭区域加罩或加盖、投放除臭剂等措施，满足《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）要求。本项目采取的污水处理设施废气控制措施是可行的，不会对周边环境产生不良影响，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，对周围环境影响较小。
③备用柴油发电机废气
备用发电机燃油产生的废气中含有SO2、颗粒物、NOx。本项目拟建地供电系统稳定，备用柴油发电机运行频率很低，单次运行时间很短，发电机使用燃料为0#轻质柴油，所排废气中大气污染物浓度较低，废气采用专用烟道引至地面排放。颗粒物、SO2、NOx无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，措施可行，对周围环境空气质量影响不大。
④汽车尾气
地上停车位汽车尾气在露天空旷条件下很容易扩散，在地下车库设置机械抽排风系统，地下车库的换气次数每小时不小于6次。通过机械通风换气系统将地下水车库汽车尾气引至地面排风口处排放，尾气排放后经空气扩散稀释及绿化吸收，采取以上措施后，汽车尾气对周围环境空气质量影响小。因此，项目机动车尾气治理措施可行。
项目所在区域为环境空气质量达标区，项目对各废气产生环节均采取有效的污染防治措施，正常工况下污染物均能稳定达标排放，对周边大气环境保护目标影响较小，对周边大气环境影响较小。
2、 水环境影响分析
本项目为血站项目。根据建设单位提供资料，本项目不涉及洗相污水，不设置口腔科，不产生口腔污水，血站运行过程中原辅料的使用不涉及重金属。
本项目运营过程中产生的废水主要为实验废水、纯水制备浓水、生活污水。
本项目实验室废水产生量按用水量的90%计，废水产生量为0.35m3/d（128.66m3/a）。本项目血站主要是进行血型检测、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、输血相关传染病标志物（乙型肝炎病毒检测、丙型肝炎病毒检测、人类免疫缺陷病毒检测、梅毒螺旋体检测）血清学和核酸检测。检验检测过程中可能会检测出带有传染性的病原微生物，因此本项目实验室废水为特殊性质污水，本项目特殊性质污水主要是传染性污水，采用消毒灭菌预处理后，排入本项目新建污水处理站处理。
本项目纯水制备浓水产生量为0.02m3/d（7.5m3/a），排入本项目新建污水处理站处理。
职工生活污水产生量为7.6m3/d（2774m3/a），献血人员生活污水产生量为0.88m3/d（321.2m3/a），托育生活污水产生量为0.36m3/d（131.4m3/a）。本项目生活污水与实验室产生的废水分流，生活污水由化粪池收集处理后排入本项目新建污水处理站处理。
本项目废水污染物源强参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表1医院污水水质指标参考数据中废水污染物浓度范围最高值以及参照医院项目废水水质，综合废水中COD产生浓度约为300mg/L、BOD5产生浓度约为150mg/L、SS产生浓度约为120mg/L、氨氮产生浓度约为50mg/L、粪大肠杆菌3.0×108MPN/L、动植物油产生浓度约为3.26mg/L、阴离子表面活性剂产生浓度约为1.97mg/L。本项目实验室废水、纯水设备浓水和生活污水排水量约9.21m3/d。本项目新建污水处理站处理量为12m3/d，污水处理站采用“集水池+粗、细格栅+化粪池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒池”工艺，本项目污水处理站出水中COD排放浓度为45mg/L、BOD5排放浓度为15mg/L、SS排放浓度为12mg/L、氨氮排放浓度为15mg/L、粪大肠菌群产生浓度约为9.69×1010MPN/L，本项目在污水处理站消毒池添加次氯酸钠进行消毒，仅核算总余氯出水浓度。污水处理站出水水质中各污染物排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准要求（COD排放浓度限值为250mg/L、BOD5排放浓度限值为100mg/L、SS排放浓度限值为60mg/L）。
表4-2污水处理站废水产排污统计
	产排污环节
	污染物名称
	废水量m3/a
	产生情况
	排放情况
	去除效率%
	治理措施
	排放方式
	排放去向

	
	
	
	产生量t/a
	产生浓度mg/L
	排放量t/a
	排放浓度mg/L
	
	
	
	

	血站废水、生活污水
	COD
	3361.65
	1.01
	300
	0.15
	45
	85
	经科室预处理设施消毒处理后的实验废水、纯水制备浓水、生活污水排入本项目新建污水处理站（设计规模12m3/d，采用“集水池+粗、细格栅+化粪池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒池”工艺）进一步处理达标后排入市政管网
	间接排放
	经市政污水管网进入康巴什区生活污水处理厂

	
	BOD5
	
	0.5
	150
	0.05
	15
	90
	
	
	

	
	SS
	
	0.4
	120
	0.04
	12
	90
	
	
	

	
	氨氮
	
	0.17
	50
	0.05
	15
	70
	
	
	

	
	粪大肠菌群
	
	9.69×1014MPN/a
	3.0×108MPN/L
	9.69×109MPN/a
	3000MPN/L
	99.999
	
	
	

	
	动植物油
	
	0.01
	3.26
	0.007
	2.11
	35.3
	
	
	

	
	阴离子表面活性剂
	
	0.006
	1.97
	0.005
	1.48
	24.9
	
	
	

	
	总余氯
	
	/
	/
	0.022
	6.69
	/
	
	
	


表4-3污水出水水质一览表
	水质指标
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	粪大肠菌群
	动植物油
	阴离子表面活性剂
	总余氯

	本项目废水污水处理站出水水质（mg/L）
	45
	15
	12
	15
	3000MPN/L
	2.11
	1.48
	6.69

	医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)”预处理标准限值（mg/L）
	250
	100
	60
	—
	5000MPN/L
	20
	10
	2—8

	达标情况判定
	满足
	满足
	满足
	满足
	满足
	满足
	满足
	满足


表4-4 废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	排放口类型

	1
	DW001
	109°44′10.55118″,39°38′50.75596″
	康巴什区生活污水处理厂
	连续
	一般排口


本项目生活污水、实验室废水分流；实验室产生的特殊性质废水经规模为0.5m3/d的各科室预处理设施消毒处理后和纯水制备浓水、生活污水进入本项目新建的污水处理站处理，本项目建设1座处理能力12m3/d的污水处理站，处理工艺为“集水池+粗、细格栅+化粪池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒池”工艺进行处理，处理后污水出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准，排入市政污水管网，最终进入康巴什区污水处理厂。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中可行技术中的推荐技术二级处理/深度处理+消毒工艺为可行性技术，因此本项目措施可行。
康巴什区污水处理厂位于康巴什区恩和路和达日罕街道交叉口，污水处理厂于2010年4月投入使用，设计处理规模为3万m3/d，采用“格栅+曝气+沉砂+A2O+沉淀+深度处理”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，出水主要用于新区园林绿化和晋能热电厂使用；本项目位于该污水处理厂纳污范围内，目前康巴什区污水处理厂接纳废水量为1.5万m3/d，剩余负荷1.5万m3/d，可完全接纳本项目排放的废水。
综上所述，本项目废水对地表水环境影响较小。
3、 声环境影响分析
本项目营运期的主要噪声源为水泵、风机、实验室设备等设备噪声和停车场车辆噪声等。主要噪声源强一般在75-90dB（A）之间。
表4-5主要设备噪声源强一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	降噪后源强dB（A）
	运行时段

	
	
	
	
	
	
	

	1
	污水处理站、业务楼、停车场
	水泵
	90
	选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声和消声等（隔声量约25dB（A））
	65
	24h/d

	
	
	风机
	85
	
	60
	

	2
	
	实验室设备
	80
	
	55
	

	3
	
	停车场车辆噪声
	75
	
	50
	


建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
[image: ]
式中：Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi--i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T--预测计算的时间段，s；
ti--i声源在T时段内的运行时间，s。
预测点的预测等效声级计算公式：
[image: ]
式中：Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb--预测点的背景值，dB(A)。
根据噪声预测模式，噪声预测结果见下表。
表4-5本项目设备噪声预测结果一览表单位：dB(A)
	序号
	场界
	噪声源与厂界距离m
	贡献值
	背景值
	预测值
	排放限值

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东厂界
	21
	40.17
	49
	41
	49.53
	43.62
	55
	45

	2
	南厂界
	45
	33.55
	51
	42
	51.08
	42.58
	
	

	3
	西厂界
	39
	34.79
	50
	42
	50.13
	42.76
	
	

	4
	北厂界
	17
	42.00
	52
	44
	52.41
	46.12
	70
	55

	5
	康巴什区疾病预防控制中心
	63
	30.62
	52
	43
	52.03
	43.24
	55
	45


由噪声预测结果可知，东厂界、南厂界、西厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A）），北厂界昼间、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类的噪声标准限值要求（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。
敏感点住处昼间噪声预测值为52.03dB(A)，夜间噪声预测值在43.24dB(A)之间，噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））要求。
根据项目特点，本项目采取以下噪声污染防治措施：
（1） 在满足工艺设计技术要求的条件下，优先选用低噪声设备，设备安装减振基础，从声源上降低噪声值。运营规划要合理布局，高噪音设备的设置位置要考虑到对周围环境的影响。
（2） 相关设备安装时采用基础减震，并将产噪声设备安装布置在室内，通过减振和隔声进一步减小运营噪声影响。
（3） 选用先进的低噪设备。水泵进出口设软胶接头、消声缓闭止回阀，水泵出口管道上设吊架减振器、托架减振器等减振设施。对风机进行减振处理，其中包括在设备底部设置减振机座或安装减振垫，风机风管上设置消声装置，连接设备的进出管用柔性材料连接。合理设计生产工序，避免夜间运行高噪声设备。
（4）加强车辆管理，设置限速和禁止鸣笛标志。控制车辆速度和车流量。
采取以上措施后，对周围环境影响较小
4、 固体废物环境影响分析
本项目运营期产生的固体废物主要包括医疗废物、污水处理过程栅渣污泥、废实验用具、废实验样品、微生物培养基、高效过滤器废滤芯、纯水制备产生的废反渗透膜和生活垃圾等。
（1）医疗废物
主要为实验过程产生的医疗废物主要为废一次性医疗器材（包括废棉球、棉签、一次性针头等）和过期的药品，产生量约为1.0kg/d（0.37t/a），经过消毒灭菌后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处理。 
（2）废实验样品
本项目运营期产生的废实验样品主要为废弃的血液等；产生废实验样品的量为3kg/d（1.1t/a），经过消毒灭菌后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处理。
（3）废实验用具 
本项目实验用具主要为包括一次性材料、器械、试剂及试剂瓶等；一次性材料废隔离服、防护服、手套、面罩等防护用品，本项目产生废实验用具的量为5kg/d（1.83t/a），经过消毒灭菌后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处理。 
（4）微生物培养基 
本项目微生物培养过程中会产生废弃的微生物培养基，产生量约为1kg/d（0.37t/a），经过消毒灭菌后用专用容器包装，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处理。 
（5）污水处理站栅渣、污泥 
本项目污泥在污泥浓缩池采用污泥脱水机进行脱水，污泥经过脱水后暂存于污泥池。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197 号），文件中的污泥产生系数（总固体66-75g/人·d，含水率93%-97%），本项目按照总固体70g/人·d，含水率95%计，本项目劳动定员95人，预计每日接待献血人次约为55人，则本项目污水处理站污泥产生量约0.01t/d（3.65t/a）（含水率95%）。污水处理站产生的栅渣、污泥采用石灰消毒，消毒后采用离心式脱水机，污泥脱水后含水率70%，则污泥产生量约为2.92t/a，委托有资质单位定期处理。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废水处理过程格栅及污泥属于危险废物，危险废物类别HW01医疗废物（841-001-01）。由于含水率较高，且含有致病菌等污染物，在污水处理站的污泥池内收集，经石灰消毒和机械脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准值，及时交由有资质单位处置。
（6）高效过滤器废滤芯 
本项目实验室废气采用高效过滤器进行过滤，过滤过程会产生废滤芯，则产生量为 0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物中 HW01 医疗废物（废物代码：841-001-01），高压灭菌处理后，暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处理。 
（7）纯水制备产生的废反渗透膜
本项目拟采用纯水机设备制取纯水，原理为反渗透技术，本项目反渗透膜产生量为2t/a，由于处理的是新鲜水，因此产生的废反渗透膜属于一般固废，定期交由厂家回收处置。
（8）废包装物：，药品、医疗耗材使用过程中产生的废包装物，主要为废纸箱、废塑料袋，不沾染废药品、有毒有害物质的废包装，属于一般工业固体废物，本项目废包装物产生量约为1t/a，收集后由环卫部门清运处理。
（9）废紫外灯管
紫外线消毒需定期更换紫外灯管，产生的废紫外灯管，产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废紫外灯管属于HW29含汞废物（废物代码为900-023-29）。废紫外灯管密封塑料袋盛装后，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位处置。
（10）生活垃圾。 
本项目劳动定员95人，生活垃圾产生量按 0.5kg/人•d，则员工生活垃圾产生量为17.34t/a，预计每日接待献血人次约为55人，则献血人员生活垃圾产生量为10.04t/a，托育人数一般不超过15人，则托育生活垃圾产生量为2.74t/a，生活垃圾总产生量为30.12t/a，本项目运营过程中产生的生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门统一清运处理处置。
本项目拟建设1座占地面积为23.65m2的医疗废物暂存间，医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中相关要求建设。
采取以上措施，本项目运营期产生的固体废物均可以得到妥善处置，不外排，对外环境的影响可以接受。
本项目固体废物产生及处置情况一览表，详见表4-5，危险废物类别、代码及处理措施一览表见表4-6
表4-5  本项目固体废物产生及处置情况
	序号
	产生环节
	名称
	数量t/a
	属性及编码
	贮存、处置方式和去向

	1
	实验室
	废一次性医疗器材
	0.37
	危险废物
	医疗废物HW01（841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01）
	暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处理

	2
	
	过期药品
	
	
	废药物、药品HW03(900-002-03)
	

	3
	
	废实验样品
	1.1
	
	其他废物HW49(900-047-49)
	暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处理

	4
	
	废实验用具
	1.83
	
	
	

	5
	
	废微生物培养基
	0.37
	
	
	

	6
	
	高效过滤器废滤膜
	0.5
	
	
	

	
	
	废紫外灯管
	0.5
	
	HW29含汞废物（900-023-29）。
	暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位处置

	7
	污水处理站
	污水处理站污泥
	2.92
	
	医疗废物HW01(841-001-01)
	脱水、消毒后，暂存于污泥池，定期委托有资质单位处理

	8
	纯水制备设备
	废反渗透膜
	2
	一般固体废物
	定期由厂家回收处置，不在场内暂存

	9
	实验室
	废包装物
	1
	
	收集后由环卫部门清运处理。

	10
	办公
	生活垃圾
	30.12
	生活垃圾
	由当地环卫部门统一收集处置

	合计
	40.71
	/
	/


管理要求
（1）管理要求 
本项目实验室排放的危险废物处置工作，由实验室安全管理部门负责，同时设专职安全责任人，持证上岗，并做好固体废物处理处置的文件记录工作。 
（2）各危废暂存间建设要求 
①污泥池建设要求 
本项目污水处理设施运营过程会产生污泥，污泥经过脱水后置于污泥池中进行消毒处理，污泥属于危险废物，消毒后定期委托有资质单位处理。污泥池容积为5m3，底部及四周按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），顶部进行加盖封闭。
②医疗废物暂存间建设要求 
本项目业务楼设置1间医疗废物暂存间，面积23.65m2，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）的要求设置，拟采取的具体措施如下： 
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
医疗废物处理处置单位收集的医疗废物包装应符合HJ 421的要求。处理处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。医疗废物运输使用车辆应符合GB 19217的要求。运输过程应按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免医疗废物丢失、遗撒。医疗废物处理处置单位应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；若收集化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装 于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。处理处置单位对感染性、损伤性、病理性废物的贮存应符合以下要求：a）贮存温度≥5℃，贮存时间不得超过24小时；b）贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时；c）偏远地区贮存温度＜5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时。化学性、药物性废物贮存应符合GB18597的要求。医疗废物处理处置单位应设置医疗废物运输车辆、转运工具、周转箱/桶的清洗消毒场所，并应配置废水收集设施。运输车辆、转运工具、周转箱/桶每次使用后应及时（24小时内）清洗消毒，周转箱/桶清洗消毒宜选用自动化程度高的设施设备。
（3）医疗废物的收集 
环评要求本项目医疗垃圾的分类收集、运送与暂时贮存应按《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求执行：
1、医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：
(一)根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；
(二)在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；
(三)感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；
(四)废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；
(五)化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；
(六)批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；
(七)医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；
(十)放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
2、医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。
3、盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。
4、包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。
5、盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。
6、运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。
7、医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：
(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；
(二)有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；
(三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；
(四)防止渗漏和雨水冲刷；
(五)易于清洁和消毒；
(六)避免阳光直射；
(七)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
8、暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。
9、医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。
10、医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
11、医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。
12、禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。
13、医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：
(一)确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；
(二)组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；
(三)对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；
(四)采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；
(五)对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；
(六)工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 
医疗废物的转移和运输：医疗废物的转移和运输应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号）等有关规定执行。
采取以上措施，本项目运营期产生的固体废物均可以得到妥善处置，不外排，对外环境的影响可以接受。
5、土壤环境和地下水环境
为防止污水对地下水和土壤造成污染，项目区采取分区防渗措施，将项目厂区内划分为重点防渗区、简单防渗区和一般防渗区。
重点防渗区：医疗废物暂存间、污水处理设施各构筑物池体以及管道为重点防渗区，防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：业务楼（业务楼内除医疗废物暂存间外的区域），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；
简单防渗区：主要是指除重点防渗区外等无污染产生的区域，一般地面硬化。
对土壤和地下水环境的影响主要体现在污水收集管网和污水处理设施池体等发生泄漏，废水下渗进入土壤和地下水环境。本项目污水收集管网按照规范要求进行选材和铺设，污水处理站各构筑物均采用了防渗措施，正常情况下发生污水收集管网和污水处理站池体泄漏点概率很低。
本项目医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准和规范进行建设，因此不会对土壤和地下水环境造成污染影响。
本项目的建设对周围土壤、地下水环境的影响程度较小。
6、生态环境影响分析 
本项目影响范围基本集中在项目区内，不会改变周围生态系统类型，不会改变生态系统结构和功能。项目区建设绿化带后本工程的建设对生态环境的影响较小，不会对周围生态环境造成大的不利影响。
7、环境风险
7.1、风险源调查
根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、GB3000.18、GB30000.28，本项目涉及的危险物质主要是次氯酸钠、、医疗废物、酒精、柴油等。
7.2、环境风险潜势初判
7.2.1危险物质数量与临界量比值
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)。计算结果见表3-1
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式中：q1，q2，...，qn--每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn--每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I
Q≥1时，将Q值划分为：1）1≤Q＜10；2）10≤Q＜100；3）Q≥100
表4-8危险物质最大存在量与临界量比值
	危险物质种类
	CAS号
	最大暂存量
	临界量
	Q值
	暂存位置

	次氯酸钠
	7681-52-9
	0.1t
	5t
	0.02
	各科室

	医疗废物
	/
	0.08t
	50t
	0.0016
	

	酒精（主要成分为乙醇）
	64-17-5
	0.00084t
	500t
	0.00000168
	

	柴油
	/
	0.2
	2500
	0.00008
	柴油发电机间


注：医疗废物临界量参照HJ169-2018附录B中表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）考虑。
由上表计算可知，Q=0.02＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，项目环境风险评价等级为简单分析。
7.3、环境风险识别及环境风险分析
（1）次氯酸钠在使用过程中发生泄漏，次氯酸钠挥发进入环境空气，对周围环境空气质量和人群健康产生影响。
（2）本项目污水收集管网和污水处理设施构筑物发生泄漏，泄漏的废水中污染物通过包气带进行土壤和地下水环境，进而对土壤环境和地下水环境造成污染影响。另外，非正常情况下污水处理站运行异常，污染物去除效率降低，污水处理站出口水质不满足排放标准要求造成废水非正常排放，可能对市政污水处理厂运行造成不利影响。
（3）医疗废物在收集、贮存、运输过程中发生泄漏，进而对土壤环境和地下水环境造成污染影响。
（4）本项目使用的酒精，主要成分为乙醇，属于易燃物品，管理不善可能发生火灾爆炸。
（5）柴油储存过程中因油桶腐蚀、受压变形导致油品泄漏。本项目布置有柴油发电机作为备用电源，使用柴油为燃料，因此柴油的储存和使 用存在一定的环境风险，如发生柴油泄漏，可燃物、易燃物遇火源则导致火灾。大量柴油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。
7.4、环境风险防范措施
针对本项目可能存在的环境风险事故类型，评价提出如下环境风险防范措施：
（1）次氯酸钠泄漏事故风险防范措施
在生产过程易发生次氯酸钠泄漏事故。余氯过高会造成地表水体内水生生物死亡，同时次氯酸钠具有腐蚀性。
①针对余氯过高会造成地表水体内水生生物死亡和影响河流水质的情况，血站应对所排废水采取余氯控制措施，确保废水中总余氯达标排放。
②严格执行次氯酸钠设备的维护保养，定期对设备、输送管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验。
③次氯酸钠对眼睛、皮肤、呼吸道和消化道具有腐蚀性。血站应加强管理，确保危险化学品责任到人，经常组织人员培训，学习安全使用相关内容。
④次氯酸钠投放采用先进的自动化系统，有效控制生产过程，当发生事故时能及时反馈信息，减少因事故造成的消毒气体泄漏。
⑤操作中加强巡回检查，对出现的泄露，及时发现立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。
（2）污水处理站风险防范措施
为了保证污水处理站正常运行，防止环境风险事故的发生，针对污水处理站可能存在的环境风险，本项目采取以下风险防范措施：
①选用优质机械电器、仪表等设备，关键设备一备一用，出现事故时能及时更换。对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不间断，重要的设备需设置备用。
②加强血站污水收集管网的维护及管理，防止因管网破损、堵漏等原因造成废水外渗。污水处理站构筑物池体采用重点防渗措施。加强对污水处理站技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障；
③加强对污水处理站设备的检查、维护，确保设备正常运转，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过消毒处理就排放情况的发生。
④为了防止污水站可能发生尾水超标排放事故，应制定相关应急预案，当污水站污水水量超标、出水水质超标、大面积、长时间停电时立即启动应急预案，污水站暂停运行，成立应急指挥机构，职责分工，根据领导小组指挥，尽快保证运行工艺、设备抢修、电力供应各方面恢复正常，防止超标污水排放进入地表水及地下水环境。
⑤制定风险应急预案，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。
（3）医疗垃圾收集、贮存、运输、处理风险防范措施
①项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。医院应当及时分类收集医疗废物，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。
②医疗废物暂时贮存设施和设备，不得露天存放医疗废物，应做好医疗垃圾的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行医疗垃圾暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
③运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求；在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。
（4） 酒精泄漏事故风险防范措施
酒精乙醇为危险化学品，对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。医院建立药品和药剂的管理办法，严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。其中危险化学品的管理措施如下：①贮存化学危险品的地点应根据物品性质，按规范要求设置相应的防爆、防火、防雷、报警、防晒、调温、消除静电等安全装置和设施。②化学危险物品储存地点只能贮存同一类化学危险物品，不同品种要分别存放，不能超量贮存，并应有一定的安全距离。③氧化剂不得与易燃易爆物品同存在一起。④能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存在一起。⑤对于遇水易爆，遇高温、低温、爆晒会发生分解的化学危险物品，以及液化气体分别不得在潮湿、易积水、高温处及低温处贮存。
（5）柴油存储风险防范措施
柴油的储存应派专人管理，布置在防火、防渗、待围堰的储存间内，定期查看和补充；备用发电机布置在带隔声措施的操作间内，做好防渗，修建必要的围堰。避免储存和使用时发生泄漏。定期检查柴油机柴油管路有无破损、老化；配备灭火器材，并定期演练。
另外，评价要求建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）等要求，编制企业突发环境事件应急预案，经过专家评审通过后报生态环境主管部门备案，以便在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。
7.5、小节
综合环境风险评价内容，建设单位在落实各项环境风险防范措施、有效的应急预案，并加强风险管理条件下，项目的环境风险可防可控，环境风险水平可以接受。
本项目环境风险简单分析内容表见表6-1。
表4-9建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	鄂尔多斯市中心血站建设项目

	建设地点
	内蒙古自治区
	鄂尔多斯市
	康巴什区

	地理坐标
	109度44分9.977秒，39度38分50.347秒

	主要危险物质及分布
	次氯酸钠、医疗废物、酒精、柴油

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	（1）次氯酸钠发生泄漏，次氯酸钠挥发进入环境空气，对周围环境空气质量和人群健康产生影响。
（2）污水收集管网和污水处理站构筑物发生泄漏，对土壤环境和地下水环境造成污染影响。另外，非正常情况下污水处理站运行异常，污水处理站出口水质不满足排放标准要求造成废水非正常排放，可能对市政污水处理厂运行造成不利影响。
（3）医疗废物在收集、贮存、运输过程中发生泄漏，进而对土壤环境和地下水环境造成污染影响。
（4）酒精，主要成分为乙醇，属于易燃物品，管理不善可能发生火灾爆炸。
（5）柴油储存过程中因油桶腐蚀、受压变形导致油品泄漏。

	风险防范措施要求
	（1）次氯酸钠泄漏事故风险防范措施
医院应加强管理，医院应对所排废水采取余氯控制措施，确保废水中总余氯达标排放。严格执行次氯酸钠设备的维护保养，定期对设备、输送管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验；次氯酸钠暂存于污水处理站格栅间内，污水处理设施各构筑物池体为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。操作中加强巡回检查，对出现的泄露，及时发现立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。
（2）污水处理站风险防范措施
关键设备一备一用，对污水处理站提供双路电源和应急电源。加强医院污水收集管网的维护及管理，污水处理站构筑物池体采用重点防渗措施。加强对污水处理站技术人员操作工作的培训；加强对污水处理站设备的检查、维护，确保设备正常运转，并备有应急的消毒剂。为了防止污水站可能发生尾水超标排放事故，污水站暂停运行，成立应急指挥机构，职责分工，根据领导小组指挥，尽快保证运行工艺、设备抢修、电力供应各方面恢复正常。
（3）医疗垃圾收集、贮存、运输、处理风险防范措施
项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。医疗废物暂时贮存设施和设备，不得露天存放医疗废物，应做好医疗垃圾的密封、清运和消毒工作，定期进行医疗垃圾暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
（4）酒精乙醇存储设施泄漏事故风险防范措施
酒精乙醇为危险化学品，对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。
（5） 制定风险应急预案，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。
（6） 柴油的储存应派专人管理，布置在防火、防渗、待围堰的储存间内，定期查看和补充；备用发电机布置在带隔声措施的操作间内，做好防渗，修建必要的围堰。避免储存和使用时发生泄漏。定期检查柴油机柴油管路有无破损、老化；配备灭火器材，并定期演练。

	填表说明（列出相关信息及评价说明）
本项目环境风险潜势I，判定项目风险评价级别为“简单分析”。



8、监测计划
根据工程特点和环境管理的要求，对工程噪声和废气进行监测以及对敏感目标进行环境质量监测。建设单位应定期委托有资质单位对厂区噪声、废气进行监测以及环境质量监测。
参照《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）可得出本次项目的环境跟踪监测计划如下
表4-10项目环境自行监测一览表
	排放类型
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	废气
	无组织
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	污水处理站周界
	1次/季度
	无组织排放可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关限值要求

	噪声
	等效连续A声级
	厂界四周
	1次/季度
	东厂界、南厂界、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准；北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4a类标准

	废水
	流量
	污水处理站污水总排放口
	在线监测
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中的预处理标准

	
	pH值
	
	12小时
	

	
	化学需氧量、悬浮物
	
	1次/周
	

	
	粪大肠菌群数
	
	1次/月
	

	
	五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物
	
	1次/季度
	

	
	总余氯
	污水处理站污水总排放口
	1次/季度
	

	
	
	接触池出口
	1次/12小时
	

	声环境质量监测
	等效连续A声级
	康巴什区疾病预防控制中心
	1次/季度
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类


9、 环保投资一览表
本项目总投资10000万元，其中环保投资239.45万元，占总投资的2.39%。本项目环保投资见表4-11。
表4-11环保投资一览表
	序号
	污染源
	污染防治措施
	环保投资（万元）

	废气
	实验室废气
	采用生物安全柜配，生物安全柜配置“负压+高效空气过滤器”，处理后废气经25.25m高排气筒排放
	100

	
	污水处理站废气
	污水处理站各构筑物加盖密闭，并定期喷洒除臭剂
	10

	
	备用柴油发电机废气
	废气采用专用烟道引至地面排放。
	1

	
	汽车尾气
	地下车库汽车尾气采用非歧视专用烟道引至建筑物顶部排放，尾气排放后经空气扩散稀释及绿化吸收。
	2

	废水
	实验室废水、纯水设备浓水、生活污水
	各科室预处理设施（规模为0.5m3/d）、1座污水处理站，设计规模120m3/d,采用“集水池+粗、细格栅+化粪池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒池”工艺。
	15

	噪声
	水泵、风机等设备噪声
	选用低噪声设备，采用基础减震、厂房隔声和消声等综合降噪措施
	3

	固废
	生活垃圾
	分类收集于加盖垃圾桶内交由当地环卫部门统一清运；
	1

	
	污水处理过程污泥
	污水处理过程格栅污泥，经石灰消毒和机械脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准值，及时交由有资质单位处置。
	3

	
	医疗废物、废实验用具、微生物培养基、高效过滤器废滤膜
	暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处理。
	7

	
	废紫外灯管
	暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置。
	1

	
	废反渗透膜
	交由厂家回收处置
	1

	
	废包装物
	收集后由环卫部门清运处理。
	1

	防渗
	重点防渗区：医疗废物暂存间、污水处理站各构筑物池体为重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
一般防渗区：业务楼（除医疗废物暂存间外的区域），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；
简单防渗区：主要是指除重点防渗区外等无污染产生的区域，一般地面硬化。
	10

	绿化
	绿化面积为8445m2。
	84.45

	合计
	239.45 








[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	实验室废气
	病原微生物
	采用生物安全柜配，生物安全柜配置“负压+高效空气过滤器”，处理后废气经25.25m高排气筒排放
	/

	
	污水处理站废气
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	污水处理站各构筑物加盖密闭，并定期喷洒除臭剂
	无组织排放可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关限值要求

	
	备用柴油发电机废气
	颗粒物、SO2 和NOx
	废气采用专用烟道引至地面排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中标准限值

	
	汽车尾气
	CO、HC、NOx、等
	地下车库汽车尾气采用非歧视专用烟道引至建筑物顶部排放，尾气排放后经空气扩散稀释及绿化吸收。
	/

	地表水环境
	实验室废水、纯水设备浓水、生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠菌群
	生活污水与实验室产生的废水分流；纯水制备浓水、生活污水进入本项目新建的污水处理站处理；实验室产生的特殊性质废水经科室预处理设施消毒（紫外线消毒）处理后进入本项目新建的污水处理站处理，污水处理站处理规模12m3/d，污水处理站采用“集水池+粗、细格栅+化粪池+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒池”工艺
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准

	声环境
	水泵等设备噪声
	等效A声级
	选用低噪声设备，采用基础减震、隔声和消声等综合降噪措施
	东厂界、南厂界、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准；北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4a类标准

	
	停车场车辆噪声
	
	加强车辆管理，设置限速和禁止鸣笛标志。
	

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活垃圾分类收集于加盖垃圾桶内交由当地环卫部门统一清运；污水处理站污泥暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处理；废一次性医疗器材、过期药品、废实验样品、废实验用具、废微生物培养基、高效过滤器废滤膜暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处理。废紫外灯管暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置。废反渗透膜交由厂家回收处置，废包装物收集后由环卫部门清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗措施，重点防渗区：医疗废物暂存间、污水处理站各构筑物池体以及管道为重点防渗区，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。一般防渗区：业务楼（业务楼内除医疗废物暂存间外的区域），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：主要是指除重点防渗区外等无污染产生的区域，一般地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	（1）次氯酸钠泄漏事故风险防范措施
医院应加强管理，医院应对所排废水采取余氯控制措施。严格执行次氯酸钠设备的维护保养，定期对设备、输送管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验；次氯酸钠暂存于污水处理站格栅间内，污水处理设施各构筑物池体为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。操作中加强巡回检查，对出现的泄露，及时发现立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。
（2）污水处理站风险防范措施
关键设备一备一用，对污水处理站提供双路电源和应急电源。加强医院污水收集管网的维护及管理，污水处理站构筑物池体采用重点防渗措施。加强对污水处理站技术人员操作工作的培训；加强对污水处理站设备的检查、维护，确保设备正常运转，并备有应急的消毒剂。为了防止污水站可能发生尾水超标排放事故，污水站暂停运行，成立应急指挥机构，职责分工，根据领导小组指挥，尽快保证运行工艺、设备抢修、电力供应各方面恢复正常。
（3）医疗垃圾收集、贮存、运输、处理风险防范措施
项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。医疗废物暂时贮存设施和设备，不得露天存放医疗废物，应做好医疗垃圾的密封、清运和消毒工作，定期进行医疗垃圾暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
（4）酒精存储设施泄漏事故风险防范措施
酒精乙醇为危险化学品，对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。
（5）柴油的储存应派专人管理，布置在防火、防渗、待围堰的储存间内，定期查看和补充；备用发电机布置在带隔声措施的操作间内，做好防渗，修建必要的围堰。避免储存和使用时发生泄漏。定期检查柴油机柴油管路有无破损、老化；配备灭火器材，并定期演练。
（6）制定风险应急预案，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

	其他环境
管理要求
	/



六、结论
	本项目符合国家产业政策，选址可行，项目建设满足国家关于“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境负面清单”相关要求；按照环评提出的废气、废水、噪声、固废治理措施进行建设，并加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响较小，环境风险控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	氨
	/
	/
	/
	0.00065t/a
	/
	0.00065t/a
	+0.00065t/a

	
	硫化氢
	
	/
	/
	0.000026t/a
	
	0.000026t/a
	+0.000026t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	3230.25m3/a
	/
	3230.25m3/a
	+3230.25m3/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.15t/a
	/
	0.15t/a
	+0.15t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	SS
	
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	+0.04t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.007t/a
	/
	0.007t/a
	+0.007t/a

	
	阴离子表面活性剂
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	总余氯
	/
	/
	/
	0.022t/a
	/
	0.022t/a
	+0.022t/a

	一般工业
固体废物
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	0.12t/a
	+0.12t/a

	危险废物
	废一次性医疗器材
	
	/
	/
	0.37t/a
	/
	0.37t/a
	+0.37t/a

	
	过期药品
	/
	/
	/
	
	/
	
	

	
	废实验样品
	/
	/
	/
	1.1t/a
	/
	1.1t/a
	+1.1t/a

	
	废实验用具
	/
	/
	/
	1.83t/a
	/
	1.83t/a
	+1.83t/a

	
	废微生物培养基
	/
	/
	/
	0.37t/a
	/
	0.37t/a
	+0.37t/a

	
	高效过滤器废滤膜
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	污水处理站污泥
	/
	/
	/
	2.92t/a
	/
	2.92t/a
	+2.92t/a

	
	废包装物
	
	
	
	1t/a
	
	1t/a
	+1t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	30.12t/a
	/
	30.12t/a
	+30.12t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1、项目地理位置图
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附图2鄂尔多斯市生态环境分区管控图
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附图3“内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台”研判智能分析结果图

污水处理设施
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附图4、项目平面布置图
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附图5、本项目周边情况及敏感目标图本项目位置


附件1委托书




委托书


内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，特委托贵公司承担我单位鄂尔多斯市中心血站建设项目的环境影响评价工作。其环境影响报告文本应满足有关环评技术导则和环境保护主管部门的规定和要求。



委托单位：鄂尔多斯市中心血站
日期：2025年12月12日

附件2、《鄂尔多斯市发展和改革委员会关于鄂尔多斯市中心血站建设项目可行性研究报告的批复》
[image: 鄂尔多斯市发展和改革委员会关于鄂尔多斯市中心血站建设项目可行性研究报告的批复---鄂发改审批发【2025】38号_01][image: 鄂尔多斯市发展和改革委员会关于鄂尔多斯市中心血站建设项目可行性研究报告的批复---鄂发改审批发【2025】38号_02][image: 鄂尔多斯市发展和改革委员会关于鄂尔多斯市中心血站建设项目可行性研究报告的批复---鄂发改审批发【2025】38号_03][image: 鄂尔多斯市发展和改革委员会关于鄂尔多斯市中心血站建设项目可行性研究报告的批复---鄂发改审批发【2025】38号_04]


附件3建设项目用地预审与选址意见书
[image: 鄂尔多斯市中心血站建设项目建设项目用地预审与选址意见书_01][image: 鄂尔多斯市中心血站建设项目建设项目用地预审与选址意见书_02][image: 鄂尔多斯市中心血站建设项目建设项目用地预审与选址意见书_03]


附件4《鄂尔多斯市自然资源局康巴什区分局关于市中心血站拟建用地核实空间规划是否在生态保护红线范围内情况的复函》
[image: 康巴什区自然资源局生态红线_01]


附件5《鄂尔多斯市林业和草原局康巴什区分局关于市中心血站拟建用地核实情况的复函》
[image: 康巴什区林草局_01]


附件6水源地查询文件
[image: 康巴什区农牧水利局_01][image: 康巴什生态环境局回函—鄂尔多斯市卫生健康委员会市中心血站项目不占水源地的函_01]




附件7《鄂尔多斯市康巴什区文化和旅游局关于拟建设用地再次申请核实占用文物保护区的复函》
[image: 文物_01][image: 文物_02]



附件8检测报告
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