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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯市康巴什区第一中学建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘智
	联系方式
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15947720166

	建设地点
	鄂尔多斯市康巴什区

	地理坐标
	中心坐标E 109°45'48.389",N 39°36'06.637"

	国民经济

行业类别
	P8331普通初中教育
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业，

110学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）--有化学、生物实验室的学校

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	鄂尔多斯市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	鄂发改发〔2010〕829号

	总投资（万元）
	8630
	环保投资（万元）
	22.1

	环保投资占比（%）
	0.256
	建设期限
	3个月

	是否开工建设
	(否

( 是：康巴什新区第一中学建设项目于2010年开工建设，2011年9月主体工程全部建设完成，投入运行。
	用地（用海）

面积（m2）
	57020

	专项评价

设置情况
	本项目专项评价设置识别如下：

表1-1 专项评价设置识别一览表

评价类别

设置原则

本项目情况

是否需要设置专题

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目运营期仅产生少量实验废气，不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等，排放氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、氨气等，无需设置专项评价。
否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水汇入市政污水管网送至污水处理厂处理，不直接排入自然水体，无需设置专项评价。
否

地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

本项目属于教育类实验室建设项目，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。无需设置专项评价。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目涉及的危险化学品最大储存量未超过临界量，无需设置专项评价。
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水，无需设置专项评价。
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及

否

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中专项评价设置原则及本项目生产运营情况可知，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划文件：鄂尔多斯市康巴什区人民政府关于印发《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》的通知

发布文号：鄂康政发〔2024〕17号

发布机构：康巴什区人民政府

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》的符合性分析

本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区新区。本项目与《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》的相符性见表1。

表1-1  本项目与《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》

的符合性分析

《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》相关内容摘录
本项目建设情况
符合性
1.科学规划教育布局及投入。科学优化学校结构和布局，扩大优质教育规模。继续深化与北京师范大学合作办学，探索九年一贯、合作办学、民办公助等办学模式，扩大优质教育资源覆盖面。加强学位紧缺区域的学校规划建设，推进落实教育配套设施，实现标准化班额。加大教育经费投入，健全财政教育投入持续稳定增长的长效机制，确保“一个不低于”“两个只增不减”。积极扩大社会投入，完善社会捐赠收入财政配比政策，充分发挥教育基金会作用，鼓励捐资助学和民间资金投资教育。优化教育经费支出结构，加大教育领域综合改革投入力度。加强对公共教育经费的预算管理和财政监督，及时发现问题，切实督促解决。
本项目所处区域学位紧缺，项目的建设落实了教育配套设施的建设。
符合
2.扎实落实立德树人根本任务。强化德育落实。进一步强化国家基础教育优秀成果推广应用示范区成果推广力度，构建新时代德育工作体系，推进幼小初高课内课外德育一体化建设，落实“十化”（工作机制创新化、队伍建设专业化、养成教育标准化、主题活动课程化、课题研究精准化、课程建设系统化、校内校外融合化、学生评价多元化、家校共育常态化、心理健康专业化）育人体系。健全家校社协同育人机制。创新育人模式，着力提升青少年学生的人文科学素养，传承优秀中华传统文化，厚植爱国主义情怀。德育工作的时代性、科学性、创造性走在全国前列，德育一体化构建工作示范项目取得新成果，努力争取2022年全国基础教育优秀成果奖。

提升智育水平。以“基础教育课程改革实验区”建设为契机，利用好实验区优质资源，设计基于地方特色、学校办学理念、培养目标、学情状况的特色精品课程，构建结构完善、思路完整、学段衔接，并能与学科课程、实践课程等进行有机融合的一体化课程体系，做强国家课程、做实地方课程、做精校本课程，丰富学生生命体验，提升学生综合素养。关注学生核心素养，聚焦深度学习，推进“二轮”课改，在落实学科核心素养、课标精准解读、目标清晰表达上下功夫。探索有利于个性发展的人才培养模式，着力培养学生的认知能力，促进学生思维发展，突出学生主体地位，注重保护学生好奇心、想象力、求知欲，激发学习兴趣，提高智育水平。加强体育工作。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》……
本项目提供多样化教室，包括普通教室、专业教室及其配套附属用房，满足不同班级规模和教学形式。配置专业实验室、计算机房等，适配理工科、艺术类等专业实践教学需求。

符合
3.大力推进基础教育高质量发展，义务教育优质均衡发展。实施标准化学校建设工程，加大中小学校建设力度，严格落实《内蒙古自治区中小学校办学条件标准》，保证辖区内中小学建设安全达标，全部建成标准化学校，在3—5年内实现教育部优质均衡发展评估验收。深化基础教育课程改革，严格执行国家课程与地方课程，并开发可供学生自主选择的校本课程，满足学生的个性化学习需求，做到开齐国家课程、开好地方课程，校本课程优质多元……
本项目校园规划功能齐全，布局合理，分区明确，建设多样化教室，包括普通教室、专业教室及其配套附属用房，满足不同班级规模和教学形式。配置专业实验室、计算机房等，适配理工科、艺术类等专业实践教学需求，义务教育优质均衡发展。

符合
4.科学规划学校建设布局。加强区域整体的综合资源开发机制建设，利用康巴什体量小的优势，把全区的教育资源盘活，统筹学校、家庭、社会教育，形成政府主导，全社会关心、参与、支持教育的新的育人格局。按照我市“十三五”期间新生人口数量及在我区的其他旗区、市外人口比例实际，参照国家人口政策，“十四五”期间，计划新建、续改建学校17所，其中中学4所：鄂尔多斯市康巴什区高级中学（鄂尔多斯市第一中学东校区）、第二中学（教学楼和公寓扩建）、第四中学、第五中学；小学5所：第九小学、第七小学、第十小学（高新区）、第十一小学（原北师大高中北校区）、第十二小学；幼儿园6所：第十五幼儿园、第十六幼儿园、第十七幼儿园、第十八幼儿园、第十九幼儿园、第二十幼儿园；九年一贯制学校1所：满世九年一贯制特色学校；实践基地1处：鄂尔多斯青少年综合实践基地。
本项目最初规划时为康巴什区第三中学，现为康巴什区第一中学。
符合
综上所述，本项目建设符合《康巴什区教育体育事业“十四五”发展规划》要求。

	其他符合性

分析
	1.产业政策符合性分析

本项目属于学校教育教学基础设施，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律法规和政策规定的属于允许类，符合现行国家产业政策。
本项目于2010年11月19日取得鄂尔多斯市发展和改革局《鄂尔多斯市发展和改革委员会关于康巴什新区第三中学建设项目可行性研究报告的批复》鄂发改发〔2010〕829号，见附件3），符合现行产业政策要求。

综上，本项目符合现行的国家及地方产业政策要求。
2.选址合理性分析
本项目位于康巴什区新区，占地类型属于科教用地。地理位置优越，交通便利，电力、给排水、通讯等公用设施条件完善，建设条件良好。项目周边市政污水管网已铺设完成，可满足项目正常开展教学活动要求。

根据现场踏勘及建设单位提供的资料，本项目周边不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区和自然风景区等特殊环境敏感区、饮用水水源地保护区和生态红线，也不涉及文物保护单位（见附件）。各类污染物可做到达标排放，对周边环境影响较小。
综上所述，本项目选址合理可行。
3.生态环境分区管控符合性分析

（1）生态保护红线

根据2024 年 8 月 6 日鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》的通知，调整后，全市划分优先保护、重点管控、一般管控 3 类，共171 个环境管控单元，其中，优先保护单元 76 个，面积占比64.35%；重点管控单元 86 个，面积占比 28.10%；一般管控单元9 个，面积占比 7.56%。
本项目位于重点管控单元，环境管控单元名称为康巴什区城镇边界，环境管控单元编码为ZH15060320008，本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及其他需要特殊保护的区域范围内，在落实报告提出的各项防治措施及风险防控措施后，不会对周边环境造成影响。因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。
资源利用上线

项目建成投产后，所消耗的电能、水资源等资源消耗量少，符合资源利用上限要求。

环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2025年发布）中鄂尔多斯市的数据统计，鄂尔多斯市康巴什区环境质量整体良好，所在区域有一定的环境容量，本项目运营后排放的废气、废水经处理后可达标排放，固废均可妥善处理，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。

环境准入负面清单

本项目位于康巴什区城镇边界，环境管控单元编码为ZH15060320008，管控单元分类为重点管控单元。
表1-2 本项目与 “三线一单”管控要求符合性一览表

单元

管控要求

本项目

符合性

康巴什区城镇边界单元编码：ZH15060320008
空间布局约束

1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。

1.本项目采暖由市政供热管网及空调等提供，不新建锅炉。

2.本项目为学校建设项目，不属于生产型企业，正常运营情况下不会对土壤造成污染。

3.本项目供水由市政供水管网提供，不新建水井。

符合

污染物排放管控

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改造、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。

本项目生活污水排入化粪池处理后排入市政污水管网，食堂污水经隔油池+化粪池收集后排入市政污水管网；实验室废水经中和预处理后，排入化粪池收集，最终排入市政污水管网；实验废液集中收集后定期委托有资质单位处理，不外排。

资源利用效率要求

1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

本项目供水由市政供水管网提供，不新增取用地下水。

综上所述，本项目的建设符合生态环境分区管控要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来

康巴什区第一中学建设于2011年秋季，是为适应康巴什新区城市快速发展、完善区域基础教育配套而规划建设的全日制公办初级中学，学校选址于康巴什市府北路，毗邻市一中，占地 57020 平方米，建有四栋主体教学大楼，总建筑面积 24500 平方米，2011 年 9 月正式建成开学，办学以来以 “创建幸福教育，享受教育幸福” 为理念，持续推进智慧校园与课程体系建设，逐步发展成为区域优质初中教育标杆。截至2024 年 6 月，鄂尔多斯市康巴什区第一中学（简称康一中）有 51 个教学班，在校生约 2600 人。

康巴什区第一中学新校区建成投用后，同步建成基础实验用房，包括物理实验室、化学实验室、生物实验室，纳入主体教学大楼功能布局。考虑到现有校区未开展过环境影响评价，本次补办环评根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定，普通中小学校的整体建设项目无需开展环境影响评价，但本项目涉及的生物、物理、化学实验室，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》五十、社会事业与服务业，110学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）有化学、生物实验室的学校，应编制环境影响报告表。我公司受建设单位的委托承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经过现场踏勘、收集有关工程及周边环境资料，在工程分析的基础上编制了《鄂尔多斯市康巴什区第一中学建设项目环境影响报告表》，呈请生态环境部门审查。

2.项目概况
本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区市府北街 11 号，中心坐标E 109°45'48.389",N 39°36'06.637”。处于湖滨路西段以东、伊克昭街以南、团结路以西、正阳街以北的核心文教片区，毗邻鄂尔多斯市第一中学、市蒙古族学校。项目地理位置图见附图3。

主要建设内容为教学楼、实验楼、公寓、体育馆及附属配套设施、公辅工程等。

主要建设内容见表2-1。

表2-1 项目建设内容一览表

项目组成

主项名称

建设内容

备注

主体

工程

教学楼
采用钢筋混凝土框架结构，面积1307.6m2，“凹”字型，共设4层，总建筑高度19.05m。
已建
实验楼（高11.5m，共两层）

生物实验室

（1层）

设置1个生物实验室，分别划分实验区（设12组实验台，配套生物安全柜3个）、准备区（设试剂配制台、样品处理台）、消毒区（配备高压灭菌锅、含氯消毒剂存放柜）；室内铺设防腐防滑地砖，墙面做防腐蚀处理，安装紫外消毒灯。
已建
物理实验室

（2层）

共有4个物理实验室，分别划分力学实验区（设力学实验台，配备小型机械操作台）、电学实验区（设电学实验台，配备防静电地板及专用电源控制柜）、设备存放区；室内安装防爆照明及通风设施。
化学实验室

（1层）

共4个化学实验室，功能定位为跨学科实验操作（包含一部分化学实验）及器材预处理，设12组综合实验台、器材储物柜；室内墙面做耐擦洗处理，地面铺设防滑耐磨地砖，配置化学仪器室、化学准备室。
学生宿舍

采用钢筋混凝土框架结构，面积1308.6m2，共设4层，总建筑高度18m。
已建
学校食堂

学校食堂面积822m2
已建

体育馆
采用钢筋混凝土框架结构，面积1300m2，共设2层，总建筑高度12.5m。
已建
储运

工程

试剂及耗材储存设施

生物实验室配套1台2℃-8℃医用冷藏柜（储存微生物试剂）、常温试剂柜（存放培养基、染色剂等）；物理实验室配套常温耗材柜（存放金属试件、玻璃器皿等）；化学实验室配套化学仪器室、化学准备室。

已建

危废贮存库

在实验楼1层设置危废库用于暂存实验产生废试剂、废液等危险废物。新建面积15m2，增设1个防渗漏危废收集桶+1套危废标识牌+台账记录表

新建

化学药品室

在实验楼设置10m2药品室内用于存储化学实验药品
新建

公用

工程

给水系统
本项目用水由市政供水管网统一供给。
依托现有

排水系统

接入校园现有分流制排水管网。
依托现有

供电系统

引自市政电网
依托现有
环保

工程

废气

生物、化学实验室废气经万向罩收集后，排风系统选用轴流排风机，实验室废气经万向罩收集后由通风管道引至楼顶排气筒，排放口（DA001）高出楼顶3.5m，排放口（DA001）距离地面15m高度；

三同时

食堂油烟经油烟净化设施处理后，引至食堂楼顶排气筒排放，排气筒总高度为13m。

废水

实验废水经中和预处理后与生活污水一起进入化粪池处理，处理后排入市政污水管网；食堂废水：食堂废水经隔油池（3.0m3）预处理后，排入化粪池（30m3），收集后进入市政污水管网。
三同时

噪声

噪声源主要为风机和水泵，选用低噪声设备、设备安装时采用基础减振、软连接等措施。
三同时

固废

一般固废

一般固废：2个专用垃圾箱+2个分类收集箱；废包装物分类收集定期外售；

一般废试剂（氯化钠、淀粉、蔗糖等中性盐类及惰性有机物过期试剂）收集后交环卫部门统一处理。

三同时

危险

废物

实验废液、器皿首次清洗废水、废试剂瓶（沾染酸碱、有机物等）、废酸碱、有机试剂等，分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置；

三同时

防渗工程

药品室和危废库为重点防渗区，地面和裙角按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定做防渗处理；化粪池为一般防渗区，防渗等级为等效粘土层厚度≥1.5米，渗透系数≤10-7cm/s；其他工程为简单防渗，进行一般地面硬化。
三同时

3. 实验内容

物理实验室：实验核心在于通过各类操作与器材使用，探究物理规律，同时实验过程伴随不同类型的污染与安全风险。学生将开展光学、电学、力学实验。

化学实验室：实验核心在于掌握化学基本操作、物质制备与性质探究方法。学生将开展基本操作类、气体制备类、物质性质类、检验鉴别除杂类、探究类、定量实验，通过药品取用、加热、过滤蒸发的基础操作，完成氧气、二氧化碳、氢气的制取流程，探究金属与酸反应、酸碱中和等物质性质，开展常见离子检验、燃烧条件探究、质量守恒定律验证、溶液配制等实验。

生物实验室：实验核心在于以观察、探究、模拟、栽培等方式研究生命系统。学生依据人教版初中生物教材，开展七至八年级全学段实验，通过光学显微镜观察动植物细胞、种子结构等生命形态，利用稀碘液、稀酒精等低毒试剂完成临时装片制作、绿叶制造有机物等实验，进行种子萌发、酸雨对生物影响等模拟探究，开展饲养蚯蚓、观察鱼鳍作用等生物行为体验，以及植物扦插嫁接、检测细菌真菌等实践操作。

4.主要原辅料消耗情况

项目建设的实验室为普通高中实验室，主要为化学、生物、物理实验室。主要设备及设备参数见表2-2。

表2-2  主要原辅材料消耗一览表
类别

试剂名称

年最大用量

最大储存量

形态

实验类型及用法

盐类

高锰酸钾

45千克

50千克

固态

学生实验用，制取氧气

硝酸钾

20千克

50千克

固态

学生实验用

氯化钠

20千克

50千克

固态

学生实验用

单质类

过氧化氢

1.5升

2升

液态

教师演示实验，制取氧气用

红磷

0.1克

5千克

固态

教师演示实验用，红磷燃烧，分析空气中氧气的含量

硫粉

0.1千克

0.5千克

固态

教师演示实验用，硫在氧气中燃烧的现象

镁条

1千克

5千克

固态

教师演示（镁条的燃烧现象）及学生实验用，金属与盐的置换反应

酸类试剂

硝酸

0.1升

1升

液态

教师演示实验用检验氯化物中的氯离子

硫酸

10升

20升

液态

教师演示（制氢气）及学生实验用，酸碱盐之间反应

盐酸

50升

50升

液态

教师演示（制氢气）及学生实验用，酸碱盐之间反应及制取二氧化碳

无机碱类试剂

氢氧化钠

1千克

50千克

固态

教师演示实验及学生实验用，与酸的中和反应及与盐的反应

氢氧化钙

0.5千克

10千克

固态

教师演示实验及学生实验用，配置澄清石灰水与二氧化碳的反应

碱石灰

0.1千克

1千克

固态

教师演示实验，吸收除去二氧化碳

氨水

0.5升

3升

液态

教师演示实验，分子的运动实验，碱性指示实验

有机物

酒精

50升

50升

液态

各种加热实验用

实验耗材

玻璃器皿：烧杯、锥形瓶、容量瓶、试剂瓶（广口/细口）等

实验耗材，每学期补充

移液器（移液枪）、一次性枪头

一次性医用手套、乳胶手套、防护口罩

项目生物、物理、化学实验室所在楼层均设置独立库房，用于存放实验试剂、药品，涉及化学实验试剂单独存在1楼的药品室内。实验试剂、药品设置试剂柜专柜存放，易燃易爆危险化学品设置危险品专柜上锁存放，专人看管。
表2-3  主要试剂理化性质一览表

名称
标识（分子式 / 分子量 / CAS 号）
理化性质
过氧化氢
分子式：H₂O₂分子量：34.01CAS 号：7722-84-1
熔点 - 0.43℃、沸点 150.2℃，密度 1.46g/mL（20℃），闪点 107℃；无色透明液体，有微弱的特殊气味；易分解，遇光、热易分解为水和氧气，具有强氧化性；可用于制取氧气、消毒等，受热或接触杂质易剧烈分解，具有一定腐蚀性。
高锰酸钾
分子式：KMnO₄
深紫色（或黑紫色）细长斜方柱状结晶，带金属光泽；亦可呈针状、菱形或颗粒状；密度：约 2.7 g・cm⁻³（20℃）；熔点：约 240℃（分解后熔化）；具有强氧化性，可用于制取氧气、氧化反应实验等，遇有机物、还原剂易发生剧烈反应。
硝酸钾
分子式：KNO₃分子量：101.10CAS 号：7757-79-1
熔点 334℃、沸点 400℃（分解），密度 2.11g/cm³（20℃）；无色透明棱柱状或白色颗粒、结晶性粉末，无臭，味咸而凉；易溶于水，溶于甘油，不溶于无水乙醇、乙醚；具有强氧化性，可用于配制溶液、氧化反应相关实验，与有机物、还原剂接触易引发燃烧爆炸。
氯化钠
分子式：NaCl分子量：58.44CAS 号：7647-14-5
熔点 801℃、沸点 1413℃，密度 2.165g/cm³（25℃）；无色透明的立方结晶或白色结晶粉末，无臭，味咸；易溶于水，溶于甘油，微溶于乙醇、液氨；性质稳定，可用于配制溶液、离子检验等实验。
酒精（乙醇）
分子式：C₂H₆O分子量：46.07CAS 号：64-17-5
熔点 - 114.1℃，沸点 78.8℃，相对密度 0.79g/mL（水 = 1，20℃），闪点 12℃；无色透明液体，有特殊香味，易挥发；能与水以任意比互溶，可混溶于多数有机溶剂；易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，可用于加热实验、溶剂等。
红磷
分子式：P分子量：30.97CAS 号：7723-14-0
熔点 590℃（43atm），沸点 280℃（升华），密度 2.34g/cm³；紫红色无定形粉末，无臭，具有金属光泽；不溶于水、二硫化碳，微溶于无水乙醇；易燃，在空气中能自燃生成氧化物，可用于燃烧实验、分析空气中氧气含量等。
硫粉
分子式：S分子量：32.06CAS 号：7704-34-9
熔点 112.8℃（α- 硫）、沸点 444.6℃，密度 2.07g/cm³（α- 硫）；淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味；不溶于水，微溶于乙醇、乙醚，易溶于二硫化碳；易燃，燃烧时产生蓝色火焰，生成二氧化硫，可用于燃烧实验、氧化反应实验。
镁条
分子式：Mg分子量：24.31CAS 号：7439-95-4
熔点 650℃、沸点 1090℃，密度 1.74g/cm³（20℃）；银白色有金属光泽的固体，质轻，有延展性；易溶于酸，不溶于水（除热水缓慢反应）；化学性质活泼，在空气中易氧化，燃烧时发出耀眼白光，可用于燃烧实验。
硝酸
分子式：HNO₃分子量：63.01CAS 号：7697-37-2
熔点 - 42℃、沸点 83℃，密度 1.51g/mL（20℃），闪点 120.5℃；无色透明液体，有刺鼻性气味，具有强腐蚀性和强氧化性；易挥发，浓硝酸遇光或热易分解产生二氧化氮而变黄；可用于检验氯离子、酸碱反应等实验。
硫酸
分子式：H₂SO₄分子量：98.08CAS 号：7664-93-9
熔点 10.37℃、沸点 337℃，密度 1.84g/mL（20℃），闪点无（强氧化剂）；无色透明油状液体，无臭，具有强腐蚀性、脱水性和氧化性；与水混溶时放出大量热；可用于制氢气、酸碱盐反应等实验。
盐酸
分子式：HCl分子量：36.46CAS 号：7647-01-0
熔点 - 35℃、沸点 57℃，密度 1.2g/mL（25℃），闪点 - 40℃；无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；与水混溶，溶于碱液；浓盐酸（质量分数约为 37%）具有极强的挥发性，打开容器后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸酸雾；可用于配制标准溶液、调节酸碱度、制氢气、酸碱盐反应及制取二氧化碳等实验。
氢氧化钙
分子式：Ca (OH)₂分子量：74.09CAS 号：1305-62-0
熔点 580℃（失水），密度 2.24g/cm³（20℃）；白色粉末状固体，微溶于水，水溶液俗称澄清石灰水；呈强碱性，具有腐蚀性；可用于配制澄清石灰水、检验二氧化碳、酸碱中和反应等实验。
碱石灰
分子式：混合物（主要为 CaO、NaOH）CAS 号：无（混合物）
熔点无（混合物），沸点无（混合物），密度约 2.1g/cm³；白色或灰白色多孔颗粒或粉末，易吸收水分和二氧化碳；具有强碱性和腐蚀性；可用于吸收除去二氧化碳、干燥气体等实验。
氢氧化钠
分子式：NaOH分子量：40.00CAS 号：1310-73-2
熔点 318.4℃、沸点 1390℃，密度 2.13g/cm³（20℃）；白色半透明结晶状固体，易溶于水，溶于水时放出大量热；具有强腐蚀性和强碱性，易吸收空气中的水分和二氧化碳；可用于酸碱中和反应、与盐的反应等实验。
氨水
分子式：NH₃・H₂O分子量：35.05CAS 号：1336-21-6
熔点 - 77℃、沸点 38℃，密度 0.91g/mL（20℃）；无色透明液体，有强烈的刺激性气味，呈弱碱性；易挥发，能与乙醇混溶；具有腐蚀性和刺激性；可用于分子运动实验、碱性指示实验等。
5.总平面布置

康巴什区第一中学采用“一轴两翼、动静分区”的规划理念，校园整体布局沿东西中轴线对称分布，教学区、运动区、生活区功能明确，既保证了教学的安静环境，又满足了师生的活动需求。本项目建设实验楼其中1层为化学实验室，2层为生物、物理实验室。实验室平面布置图见附图。

6.劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员。项目实验室年使用天数240天。

7.公用工程

1）给水
本项目实验室清洁主要采用拖把拖地，地面不冲洗，因此，不产生地面冲洗废水。

本项目用水主要为实验用水、实验器皿清洗用水及师生的生活用水。

①实验用水

根据本项目实验室设置情况，项目实验室用水主要集中在生物、化学实验室。中学实验设置较为简单，多数都是演示及观察实验，故所用试剂和实验用水量较少。实验用水为纯水，纯水外购。项目实验室可容纳40人，分组实验学生分两人一组做实验，共设置10组。根据康巴什一中现有实验室统计的用水资料，每组实验用水量约100mL。根据实验室课程设计，实验每年分组实验600课时（每个课时分20组），演示实验300课时（每个课时按1组计），则每年共做12300组实验，每组实验用水量约100mL。则年实验用水约1.23m3/a（平均每天为0.005m3/d）。该部分用水进入实验废液，不外排。

②实验器皿清洗用水

项目实验结束后，需对实验器皿进行三次清洗，第一次使用少量新鲜水进行冲洗，去除实验器皿表面残留的试剂，第二次采用新鲜水和自来水对实验器皿进行彻底清洗，第三次采用纯水对实验器皿进行润洗。根据经验，实验室用水情况为：第一次用水量约为0.01m3/d（合计2.4m3/a）；第二次用水量约为0.05m3/d（合计12m3/a）；第三次用水量约为0.01m3/d（合计2.4m3/a）。

③生活用水

本项目生活用水主要考虑图书试验综合楼的师生洗手、厕所等用水全校师生共计3000人。根据《行业用水定额》（GB15/T385-2025），中等教育学校用水定额为14m3/（人•a），用水量为42000m3/a，在校时间240天，平均每天175m3/d。

④学校食堂用水

根据《建筑给水排水设计标准》中规定，学生食堂最高日用水量为20～25L/人·次，本项目取20L/人·次计，食堂最大用餐人数按3000人次/d计，则食堂用水量为60m3/d（12000m3/a）。

2）排水
①实验废液

实验用水约1.23m3/a（平均每天为0.005m3/d），主要成分为废酸液、碱液、稀碘液以及酸碱中和废水，不含含重金属废水、有机废水等。此部分废水全部按照危废处理，进入危废库贮存，最终由有资质的单位处置。
②实验器皿清洗废水

第一次（简称“首次”）清洗废水在实验室清洗台下方拟设收集装置，收集后按危险废物，交由资质单位处置，不外排。

第二次、第三次（简称“后续”）清洗用水产污系数取0.85，则后续（包含第二次、第三次）清洗废水产生量约为0.05m3/d（合计12m3/a）。实验器皿后续清洗废水经化粪池处理后，排入市政污水管网。

③生活污水

生活用水使用量为175m3/d，生活污水产污系数取0.8，则生活污水产生量约为140m3/d（合计33600m3/a）。生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。

④学校食堂废水

食堂废水的产生量按用水的80%计，则本项目产生的食堂废水量为48m3/d（9600m3/a），产生的食堂废水经隔油池去除浮油后，进入化粪池，与生活污水排入市政污水管网进行处理。

项目具体用水情况详见表2-4项目水平衡一览表和图2-1。

表2-4  项目水平衡一览表
序号

用水项目

用水量

m3/d
损耗量

m3/d
废水产生量m3/d
备注

1

外购纯水

实验用水

0.005

/

0.00

进入实验废液

2

实验器皿三次清洗用水

0.01

0.002

0.008

进入化粪池

3

市政自来水

实验器皿首次清洗用水

0.01

0.01

0.00

收集后按危险废物，交由资质单位处置，不外排

4

实验器皿二次清洗用水

0.05

0.008

0.042

进入化粪池

5

生活污水

175

35

140

6

食堂用水

60

12

48

进入隔油池

合计

235.075
47.02
188.05
--
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图2-1  用水平衡图（单位：m3/d）

3）供电

该项目用电由市政电网接入，本项目年用电量约为0.84万kWh。

4）供热

本项目冬季供暖由市政集中供热管网供给。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程

本项目已建设完成，仅危废贮存库需要新建。

一、施工期工艺流程及排污节点 

施工期间主要环境影响包括土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程中产生的扬尘，建筑施工废水及施工人员生活污水，建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾，施工机械设备噪声。 

施工期工艺流程及产污节点见下图2-2。
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图2-2  施工期工艺流程及产污环节图
二、运营期工艺流程及排污节点图

本项目实验室仅用于教学。本项目三类实验室的核心教学实验流程具有高度共性，均遵循“实验准备→实验操作→器材清洗→废物分类处置”的闭环逻辑，仅在污染物类型、处置方式上存在差异，无需单独绘制多幅流程图。

项目运营期各类教学实验工艺流程及产污节点图见图 2-1。
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图2-3实验工艺流程及产排污节点图

1、化学实验教学过程简述
（1）气体制备类

1.氧气制取（KMnO₄/H₂O₂）

制备方法：KMnO₄加热法或H₂O₂分解法 关键流程：查气密性→装药品→固定装置→加热/反应→收集→先移导管后熄灯

废液：倒入指定废液桶

废气：O₂无毒，直接排放

2.二氧化碳制取（大理石+稀盐酸）

流程：查气密→加固体→加液体→收集（向上排空气）→验满（燃着木条放瓶口） 

废气：CO₂无毒，直接排放

废渣：洗净倒入废物桶 

3.氢气制取（Zn+稀硫酸）

流程（同CO₂制取，一定要先验纯再点燃）
废气：H₂气球收集 

（2）物质性质实验

1.酸碱中和

流程：加碱→滴酚酞→逐滴加酸→至恰好无色

废液：中和后废液pH接近7再处理

废气：酸雾挥发
2.燃烧条件探究

流程：对比白磷红磷着火点

（3）探究类实验 

燃烧条件、铁生锈条件、催化剂影响、影响反应速率因素

通用流程：

提出问题→猜想→设计（控制变量）→实验→现象→结论

废液：倒入废液缸，最终进入危废库

（4）定量实验

1.质量守恒定律验证

流程：称量→反应→再称量

2.配制一定质量分数溶液 

流程：计算→称量→溶解→装瓶

废液：腐蚀性溶液（NaOH）用玻璃器皿称量，酸碱中和后排放

2、生物实验工艺简述

依据2024年新版人教版初中生物学教材（七、八年级共4册）分组实验、演示实验、探究实践的具体内容，本项目实验室涉及的实验内容如下：

（1）七年级上册（生命的基础与植物生理）

1.练习使用显微镜：器材为光学显微镜、载玻片、盖玻片、擦镜纸；无化学药品，仅产生废纸、废镜头纸，属生活垃圾。

2.制作并观察洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片：试剂为清水、稀碘液；耗材为洋葱、载玻片、盖玻片、吸水纸；废弃物为植物残体、洁净玻璃耗材，无有毒物质。

3.观察人的口腔上皮细胞临时装片：试剂为生理盐水、稀碘液；耗材为消毒牙签、吸水纸；生物材料为人体上皮细胞，无致病性，按一般废弃物处理。

4.观察种子的结构：材料为菜豆、玉米种子、放大镜、刀片；试剂为稀碘液；废弃物为植物残体，可自然降解。

5.种子萌发的环境条件：材料为种子、培养皿、滤纸、清水；无化学药品，废弃物为种子残体与滤纸，可降解。

6.观察叶片的结构：材料为新鲜叶片、双面刀片、培养皿、显微镜；无有害试剂，植物残体无害化处理。

7.绿叶在光下制造有机物：试剂为稀酒精、稀碘液（均为低浓度教学用），材料为天竺葵、黑纸片、烧杯；酒精仅用于水浴脱色，全程密闭操作，无挥发污染；碘液为微量显色，无毒性。

8.探究种子呼吸作用释放二氧化碳：试剂为澄清石灰水（氢氧化钙饱和溶液）；材料为萌发种子、广口瓶、导管；无有害气体，反应产物为碳酸钙沉淀，无污染物。

（2）七年级下册（人体生理与健康）

1.探究馒头在口腔中的变化：试剂为碘液、清水；材料为馒头碎屑、试管、温度计；无有害药品，废弃物为淀粉残渣，可降解。

2.观察小鱼尾鳍内血液的流动：材料为活小鱼、显微镜、棉絮、清水；实验后小鱼放生，无生物污染，无化学试剂。

3.用显微镜观察人血永久涂片：使用成品永久涂片，无采血、无生物废液，仅观察不产生废弃物。

4.膝跳反射、测定反应速度：纯生理体验实验，无器材消耗、无药品、无废弃物。

5.探究酸雨对生物的影响（模拟）：以食醋+清水模拟酸雨，无强酸、无腐蚀性试剂，全程模拟不产生真实污染物。

（3）八年级上册（动物类群与微生物）

1.饲养和观察蚯蚓：材料为蚯蚓、湿土、培养皿；实验后放生，无生物危害，无化学药品。

2.探究鱼鳍的作用、鸟适于飞行的特点：观察与模拟实验，无解剖、无试剂、无废弃物。

3.探究蚂蚁的通讯、动物的绕道取食：行为观察实验，材料为面包屑、纸盒，无药品，无污染物。

4.检测不同环境中的细菌和真菌：使用无菌培养基、无菌棉棒，恒温培养后高压蒸汽灭菌再处置，无生物扩散风险，无有害化学药品。

（4）八年级下册（生殖遗传与生态）

1.植物的扦插或嫁接：材料为植物枝条、营养土、花盆；纯栽培实践，无试剂，无污染物。

2.观察鸟卵的结构：材料为鸡蛋、放大镜、培养皿；实验后食材正常处置，无生物污染。

3.探究酒精对水蚤心率的影响：使用低浓度酒精溶液，微量使用，无危废；水蚤为小型浮游生物，实验后统一无害化处理。

4.模拟精子与卵细胞随机结合、模拟保护色形成：模型模拟实验，无生物材料、无化学药品，无废弃物。

3、物理实验工艺简述

项目物理实验主要为老师展示实验，其器材可循环使用，实验期间主要为噪声。

综上所述，初中实验室以实验操作和教学演示观察为主，产生污染物较少，废气、废水产生情况如下：

废气：实验室产生废气主要由酸类试剂存放、使用过程中挥发产生的氯化氢、硫酸雾为主；乙醇存放、使用过程中产生的挥发性有机（以非甲烷总烃表征）。食堂产生的饮食油烟。

废水：实验室废水为化学、生物实验过程产生的实验废液（纳入危废管理）、冲洗废水。

项目运营期排污情况详见表2-5。
表2-5 项目污染源情况

类别

产污环节

污染物

治理措施

去向

废气

实验室

氯化氢

万向罩+15m排气筒（DA001）

大气

硫酸雾

非甲烷总烃

食堂油烟

油烟

油烟净化设施+13m排气筒
废水

实验器皿清洗

实验器皿后续清洗废水

化粪池

市政污水管网

师生生活

生活污水

噪声

实验室风机

噪声

低噪声设备、基础减振、软连接、建筑隔声等措施

厂界

水泵房水泵

噪声

固废

实验室

废包装

分类收集定期外售

不外排

一般废试剂

收集后交环卫部门统一处理

不外排

实验废液

分类收集后暂存危废库，定期交由资质单位处置

不外排

废试剂瓶（沾染酸碱、有机物等）

不外排

废酸碱、有机试剂

不外排

实验器皿清洗

实验器皿首次清洗废水

不外排

师生生活

生活垃圾

设垃圾桶收集，定期交环卫部门统一处理

不外排



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目于2011年主体工程建成投运，运行至今，根据现场踏勘情况，本项目化学与生物实验室、药品储藏室内置排风系统，排风系统选用轴流排风机，实验室废气由通风管道引至教学楼外排放，实际排气筒高度为12m，废气排放无法满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值要求，现进行排气筒加高施工，施工完成后，排气筒总高度为15m。实验室危险废物，包括废包装、一般废试剂、实验废液、废试剂瓶、废酸碱、有机试剂、首次清洗废水等实验室危险废物贮存不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，现新建一座占地面积15m2的危险废物暂存间，并采取严格的防渗措施。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1.环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量及达标判定
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用2025年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》作为评价区域达标情况的依据。根据《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024 年，全区城市环境空气六项污染物年均浓度均达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1 的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域城市环境空气质量达标。
项目所在区域2024年各项基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值要求，区域环境空气质量属于达标区，环境空气质量较好。

其他污染物环境空气质量现状评价

本项目主要特征因子为非甲烷总烃、氨、氯化氢及硫酸雾，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》、特征污染物可引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据。
本次评价引用《康巴什区第七中学新建项目（高中部）建设项目环境影响报告表》委托内蒙古科远环境检测有限公司于2025年9月3日至5日对污染因子进行监测数据。监测点布设及监测项目情况见表3-1，监测结果见表3-3，监测布点具体位置见附图6。
表3-1 环境空气现状监测布点表

编号

名称

坐标
监测项目
距本项目位置

1

康和山庄南侧

E:109.7873388″

N:39.63260734″

非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫酸雾

3.82km

表3-2现状监测结果统计表

检测点位

检测项目

单位

检测

时间

检测日期（2025.9.3-2025.9.5）

标准限值

最大浓度占标率%
超标率%
达标情况

检测结果

康和山庄南侧
非甲烷总烃

mg/m3
1小时均值

0.36-0.58

2.0

29

0
达标

氯化氢
μg/m3
1小时均值

ND
50
--

0
达标

氨
μg/m3
1小时均值

ND

200

--
0

达标

硫酸雾
μg/m3
1小时均值

ND

300

--
0

达标

由监测结果可以看出，项目区域环境空气中氨、硫酸雾、氯化氢环境质量现状监测值均《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2028）附录D限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求，项目区域环境空气质量良好。
2.声环境现状

为了解项目建设地噪声环境质量现状，根据该项目厂址周边现状，拟建实验楼周边50米范围内敏感点仅为位于本项目西侧的胜达园丁小区，因此在教学楼胜达园丁小区布设1个噪声监测点。
监测单位：内蒙古宏智检测技术有限公司

监测时间：2026年4月21日、2025年4月22日
监测频次：每日昼夜各监测一次
监测条件：无雨雪雷电天气，风速小于5m/s

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定进行。监测结果统计见表3-3。

表3-3环境噪声现状监测结果统计表（单位：dB（A））

监测时间
监测点位

检测结果LAeq（dB（A））
昼间

夜间

2026.4.21

胜达园丁小区

50
41
2026.4.22

胜达园丁小区

51
40
监测结果显示，敏感点四周噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类声环境功能区环境噪声限值昼间55 dB（A），夜间45dB（A）标准限值要求。

3.地下水

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

经调查，项目已经采取严格的防渗措施，即使发生渗漏也难以对区域地下水环境造成影响。综合考虑，本次评价不开展地下水环境质量现状监测。

4.土壤

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。指南中未给出土壤环境保护目标。本次依照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3 给出的分级判别依据确定土壤环境保护目标。
经调查，项目已经采取严格的防渗措施，即使发生渗漏也难以对区域土壤环境造成影响。综合考虑，本次评价不开展土壤环境质量现状监测。

	环境保护目标
	根据现场踏勘，项目所在厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等。
大气环境保护目标见表3-4和附图6（环境保护目标分布图）。

表3-4 环境空气保护目标
名称
坐标

保护对象
保护内容

环境功能区

相对项目方位
相对项目边界最近距离/m

X
Y
胜达园丁小区
109°45'41.941"
39°36'08.126"
居住人群

人群健康，800人
二类区

西
30
鄂尔多斯蒙古族中学

109°45'38.311"
39°35'55.804"
师生

人群健康，1000人

二类区

南

80

鄂尔多斯市第一中学
109°45'54.991"
39°36'01.783"
师生

人群健康，4000人
二类区

东

118

育英一品小区

109°45'56.653"
39°36'15.504"
居住人群

人群健康，500人
二类区

北

125

亿利城文小区

109°45'45.147"
39°36'20.627"
居住人群

人群健康，7000人

二类区

西南

290

康巴什第十幼儿园

109°45'38.309"
39°35'50.505"
师生

人群健康，300人

二类区

西

348

 声环境

根据现场踏勘，本项目周边50米为胜达园丁小区中五栋楼，见表3-4和附图6（环境保护目标分布图）。

表3-5 声环境保护目标
名称
坐标

保护对象
保护
内容

相对厂址方位

相对厂界最近距离/m

执行标准
X
Y
胜达园丁小区
109°45'41.941"

39°36'08.126"
居民

人群健康，200人
西
30
1类

⑶ 地下水环境
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。
⑷ 生态环境

项目为校园建设项目，占地区域已经人为改造，自然植被和野生动物很少，都为当地常见种，不存在需要特征保护的生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1.废气排放标准
项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2二级排放标准要求。
实验室废气HCl、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准。本项目排气筒高度为15m（位于实验楼楼顶，实验楼高11.5m，本项目排气筒高于实验楼3.5m，总计15m高），周边200m范围内有高于本实验楼的建筑，因此排放速率严格50%执行。具体见表3-6。
表3-6 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

污染物

名称

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h

无组织排放监控点浓度限值

标准来源

排气筒高度

二级限值

监控点

浓度mg/m3
非甲烷总烃

120

15m

10

周界外浓度最高点

4

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2
氯化氢

100

0.26

0.20

硫酸雾

45

1.5

1.2

备注：排放速率标准值严格50%执行（本项目教学楼周围200m范围内教学楼、宿舍、居民楼等建筑高度与教学楼高度相差小于5m）。

表3-7 恶臭污染物排放标准一览表

污染物

有组织最高允许排放浓度
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度
排放速率

监控点

浓度
氨

15m

4.9kg/h（折算值）
周界外浓度最高点

1.5mg/m3
2.废水排放标准
本项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，具体标准限值如下表3-8。
表3-8 废水标准一览表
监测项目

标准限值

单位

标准名称

pH
6-9
无量纲

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
COD

500
mg/L

BOD5
300
mg/L

SS
400
mg/L

氨氮
45
mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求

总磷

8

mg/L

总氮

70
mg/L

色度
64
倍

注：本项目实验室器皿清洗过程不使用任何洗涤剂，废水中无阴离子表面活性剂。酸碱废水经中和预处理、生物实验室废水经高温灭菌预处理后，与其他废水一并进入化粪池处理。
3.声环境排放标准
施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关规定。
表3-9《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
单位[dB(A)]
昼间
夜间
70
55
运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，具体标准限值见表3-9。

表3-10   工业企业厂界环境噪声排放标准一览表

标准名称

评价因子

项目

标准值dB（A）

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

1类

等效声级Leq
南、西、东厂界
55
45
4.固体废弃物

一般工业固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 

	总量控制指标
	当前污染物总量控制指标为COD、NH3-N、VOCs、NOX。

本项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，废水中主要污染因子为COD、氨氮，无需单独申请总量指标。

综上，本项目总量控制建议因子为VOCs，总量控制指标建议指标见表3-10，最终总量控制指标由当地环境管理部门确定。

表3-11   项目总量控制一览表

类别

污染物

本项目排放量t/a

总量控制指标建议指标t/a

废气

VOCs
0.0003955
0.0003955
废水

COD

1.504

0

氨氮

0.150

0




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目施工期已结束，根据现场勘察，项目周边已无施工痕迹，因此，本次评价仅对施工期内容进行回顾性分析。

⑴ 施工期大气环境保护措施

① 施工扬尘
施工期的环境空气污染主要由扬尘引起的，为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位在施工作业过程中的主要防治措施如下：
A.施工现场堆放使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘；

B.对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘。
C.施工场地内部裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响。
D.土方工程作业时，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。
E.施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带。
F.施工现场不设置混凝土搅拌站，全部使用预拌商品混凝土。
G.全面提升施工扬尘管理水平。加强渣土车运输监管，运输车辆杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。

通过采取上述措施，可有效减轻施工期扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响，且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，只要采取以上施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境的影响是有限的。

②装修废气

施工期装饰装修，使用水性涂料，施工过程中会产生有机废气。

建设单位必须使用符合环保要求及满足产品质量要求的涂料进行施工，项目使用水性涂料，对空气环境影响很小；施工期间门窗打开，保持室内空气的流动性，随着施工期的结束，废气所产生的气味也会渐渐散去，对周围环境影响很小。

③施工机械废气

本项目施工阶段挖土机、推土机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，由于施工车辆及施工机械数量少，产生的燃油废气量较小。环评要求，严禁使用低于国六标准的汽柴油，禁止使用不符合排放标准要求的非道路移动机械，故对周边环境空气质量影响范围及程度较小。

综上所述，当施工单位严格执行本环评提出的措施之后，废气对大气环境质量影响较小。
⑵ 施工期水环境保护措施

施工期废水主要为建筑施工废水及施工人员生活污水。

施工废水主要污染因子为SS等，生活污水中的主要污染因子为COD、BOD5、SS等。由于施工期往往缺乏完善的排水设施，如果对上述污水不采取必要的处理，则会随地表径流汇入周边收纳水体，对周边水体带来污染，增加水体中的泥沙含量。尤其建筑垃圾中的有毒有害（如装饰工程中的废油漆、废涂料）物质流入，将会使水体污染更为严重。为减轻施工期间对水环境的不利影响，施工废水设置沉淀池处理后回用于施工生产，同时，施工单位还应做到以下几个方面：

① 对其产生的污水排放进行组织和设计。

② 尽量减少建筑施工设备与水体的直接接触，加强各类机械设备的维修保养，避免其在施工过程中燃料用油跑、冒、漏的现象。

③ 尽量减少在施工场地随意对机械车辆冲洗，应定点冲洗；冲洗废水沉淀处理后回用。

④ 施工废水和生活废水禁止以渗坑、渗井或漫流方式排放。

本项目施工期废水主要是施工人员的生活污水。施工人员不在施工现场住宿，依据其他类似施工现场情况，其生活污水排放量按0.05m3/d.人计，施工高峰期人数按100人计，则生活污水总排放量为5.00m3/人·d，施工人员生活依托康巴什区第一中学现有化粪池。

⑶ 施工期声环境保护措施

项目施工期的噪声主要是设备安装噪声及材料运输车引起的交通噪声。由于工程施工阶段各安装设备是交互作业的，且在施工场地内的位置和设备使用率也不断地变化，故施工场地工作噪声声级大约为75～95dB（A）。施工机械噪声具有噪声值高、无规则、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会在局部空间产生噪声污染。

但施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围的，随着施工结束其影响也随之消失。为避免施工场地噪声对周围环境产生不良影响，建设单位应积极采取各种噪声控制措施，具体如下：

① 合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声设备施工时间均安排在昼间，禁止夜间施工。

② 降低设备声级：设备选用上尽量采用低噪声设备。

③ 适当限制大型载重车的车速，运输途中路过村庄、学校和医院等声敏感区时，减少或杜绝鸣笛。

⑷ 施工期固体废物环境保护措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

工程施工过程中产生的建筑垃圾主要为废弃材料、废包装和拆除废物，如果随意堆放势必影响周边环境，施工场地建筑垃圾应统一收集并及时清理外运。

在施工现场设置垃圾箱集中收集生活垃圾，并联系当地环卫部门定期外运处置，以减少对周边环境卫生的影响。

⑸ 施工期对康巴什区第一中学自身影响的环境保护措施
施工时对康巴什区第一中学自身的影响主要是施工扬尘（包含拆除扬尘）、装修废气和噪声产生的影响，拟采取以下污染防治措施：
①施工场地内部裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘影响。
②严格管控施工扬尘，加强渣土车运输监管，运输车辆杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。

③建设单位必须使用符合环保要求及满足产品质量要求的涂料进行装修。项目使用水性涂料，对空气环境影响很小；施工期间门窗打开，保持室内空气的流动性。

④合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声设备施工时间应避开学生上课期间，尽可能将高噪声设备施工阶段安排在寒暑假期间。

⑤施工现场不设置混凝土搅拌站，全部使用预拌商品混凝土；物料堆放等临时占地尽可能布设在永久占地范围内，且临时占地尽可能布设在远离教学楼一侧。
⑥车辆运输进入学校时，禁止鸣笛。
⑹ 施工期对周边环境保护目标的影响及治理措施
施工时对周边环境保护目标的影响主要是施工扬尘和噪声产生的影响，拟采取以下污染防治措施：
①施工场地内部裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘影响。
②严格管控施工扬尘，加强渣土车运输监管，运输车辆杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象。

③合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

④适当限制运输车辆的载重及车速，运输途中路过村庄、学校等声环境保护目标区时，减少或禁止鸣笛。


	运营期环境影响和保护措施
	1.大气环境
本项目运营期废气主要为化学实验过程中硫酸、盐酸、乙醇、氨水挥发产生的废气，用硫酸雾、HCl、非甲烷总烃和氨气表征。
① 源强核算
A.实验室废气
实验室废气主要分为酸性废气和有机废气。
a.酸性废气
项目化学实验在配制溶液、试剂等过程中会使用到无机酸，主要以硫酸、盐酸为主，硫酸在实验过程中分别会挥发出硫酸雾酸性气体、盐酸在实验过程中分别会挥发出氯化氢酸性气体。项目酸性试剂在储存过程中均为密封保存，储存过程中无酸性气体挥发。

实验室盐酸的使用量为50L，根据建设单位提供的资料，盐酸的浓度为37%，密度为1.20g/cm3，则盐酸折纯含量为2.22kg/a。本次评价挥发量按使用量10%考虑，则氯化氢的产生量为2.2kg/a；硫酸浓度为80%，密度为1.84g/cm3，则折纯含量为7.36kg/a。本次评价挥发量按使用量10%考虑，则氯化氢的产生量为2.2kg/a，硫酸雾的产生量为1.47kg/a。

项目涉及酸性试剂使用的工作时间以每天2h计算，年工作215d。

氯化氢气体产生情况见表4-1。
表4-1  本项目酸性废气产生量一览表
序号

污染物

产生量（kg/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

1
氯化氢
2.2
0.00512
2.558

2

硫酸雾

1.47

0.00342
1.709

b.有机废气
本项目有机废气主要来源于实验室有机试剂的挥发，有机试剂主要为乙醇等。

实验室使用乙醇（95%），使用乙醇会挥发产生有机废气乙醇，本次评价以“非甲烷总烃”计。

乙醇（95%）的使用量为5L/a，密度为0.79g/cm3，则乙醇使用量为3.95kg/a，本次评价挥发量按使用量10%考虑，则非甲烷总烃产生量为0.395kg/a。

项目涉及有机试剂使用的工作时间以每天2h计算，年工作215d。

有机气体产生情况见表4-2。
表4-2  本项目有机废气产生量一览表
序号

污染物

产生量（kg/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）
1

非甲烷总烃

0.395
0.00092
0.459

c.氨气

本项目氨水（20%）用量1.5L/a，参照同类型项目，则氨气的排放浓度较小，远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的排放限值要求，并且低于《环境空气和废气氨的测 定纳氏试剂分光光度法》（HJ533-2009）工业废气中氨的检出限（0.25mg/m3）。因此，无需再单独采取污染防治措施，本次环评只进行定性分析。
B.食堂油烟

食堂油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物等，根据《中国居民膳食指南》，食用油用量平均按 0.03kg/（人•天）计，本项目食堂烹饪过程中油烟产生量根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域）》推荐的参数计算，油烟产生系数为3.815kg/t 油。根据提供资料，日常就餐总人数按 3000 人次计，项目年运行 200 天，日均烹饪时间约 6 小时。学校食堂设 20 个基准灶头，排风量约 7000m3 /h。则本项目年油烟产生量为68.67kg/a（0.069t/a），采用专用厨房油烟净化装置（去除率 85%）净化油烟，油烟排放量为10.3×10 -3 t/a（0.0086kg/h），排放浓度为1.23mg/m³，本项目油烟排放可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）中大型标准。
废气污染源源强核算结果见表4-3。

表4-3  废气污染源源强核算结果一览表（有组织）

产污环节

污染物种类

污染物产生情况

收集效率
治理设施

污染物排放情况

浓度

mg/m3
速率

kg/h

产生量kg/a

名称

处理风量m3/h

浓度

mg/m3
速率

kg/h

排放量kg/a

实验室

氯化氢
2.558
0.00512

2.2

90%

万向罩+15m排气筒DA001
2000

2.302 
0.00461 
1.980 
硫酸雾

1.709

0.00342

1.47

1.538 
0.00308 
1.323 
非甲烷总烃

0.459
0.00092

0.395

0.413 
0.00083 
0.356 
食堂
食堂油烟

8.1
0.057
68.67
85%
油烟净化器

7000
1.23
0.0086
10.3

表4-4  废气污染源源强核算结果一览表（无组织）

产污环节

污染物种类

污染物产生情况

速率

kg/h

产生量kg/a

实验室

氯化氢
0.000512
0.22
硫酸雾

0.000342
0.147
非甲烷总烃

0.000092
0.0395
② 达标排放及环境影响分析

实验室废气经万向罩收集后，于实验楼顶排放，排放口（DA001）高出楼顶3.5m，排放口（DA001）距离地面15m，排风系统风量2000m3/h，由源强核算结果可知，非甲烷总烃排放速率为0.00083kg/h，排放浓度为0.413mg/m3；氯化氢排放速率为0.00461kg/h，排放浓度为2.302mg/m3；硫酸排放速率为0.00308kg/h，排放浓度为1.538mg/m3；非甲烷总烃、氯化氢及硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值，实验室废气均可达标排放。油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表 2 中大型规模排放浓度限值要求，对外环境影响较小，因此废气处理设施可行。

③排气筒高度可行性分析

本项目实验室废气经万向罩收集，于实验楼楼顶排放，排放口（DA001）高出楼顶3.5m，排放口（DA001）距离地面15m高度；实验室废气经万向罩收集后进入排气筒排放。根据源强核算结果可知，各项污染物排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求（严格50%执行），可以达标排放，对外环境影响较小。

因此，实验室废气排放口高度15m可行。

④ 排放口基本情况
本项目废气排放口（DA001）为一般排放口。

排放口基本信息见表4-5。

表4-5 排放口基本情况一览表
产污

环节

排放口编号

污染物

排气筒参数

排放口类型

执行标准

高度

m

内径

m

温度℃

实验室
DA001

硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃
15
0.3

常温

一般排放口
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
食堂
/

油烟

13
0.2
40
一般排放口
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）

⑤ 监测要求
建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）的相关要求开展自行监测，并主动向当地主管部门报送监测结果。
本项目污染监测采样点、监测因子及监测频率见下表4-6。
表4-6  本项目废气污染源监测计划表
类别
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
有组织废气
DA001
排气筒
硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
⑥ 污染治理措施
项目实验室废气经万向罩收集后，于实验楼楼顶经15m排放口排放。根据源强核算结果可知，各项污染物排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求（严格50%执行），可以达标排放，对外环境影响较小，治理措施可行。

2.废水

① 源强核算
本项目外排废水主要为实验室器皿后续清洗废水及食堂废水、生活污水，废水产生浓度参考同行业废水水质给出，各废水经管道收集后排入化粪池处理，处理达标后排入市政污水管网。本项目实验室器皿清洗过程不使用任何洗涤剂，废水中无阴离子表面活性剂。酸碱废水经中和预处理后，与其他废水一并进入化粪池处理。

废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-7。
表4-7  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
废水

类型

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

核算

方法

产生

废水量m3/a

浓度

mg/L

产生量

t/a

措施

处理

效率%

排放

废水量m3/a

浓度

mg/L

排放量

t/a

综合废水

pH

（无量纲）
经验

系数

37610
6-9

--

化粪池

--

37610
6-9

--

COD

500

16.894
20

400
1.504
BOD5
300

10.117
20

240
0.903
NH3-N

40

1.375
0

40
0.150
SS

300

10.117
40

120
0.451
总磷

8

0.295
0

8
0.030
总氮

70

2.357
0

70
0.263
色度（倍）

2

--

--

2

--

②废水达标分析
由源强核算结果可知，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求，可以达标排放。
③废水污染治理措施可行性分析
本项目外排废水主要为实验室器皿后续清洗废水及生活污水，各废水经管道收集后排入化粪池处理，处理达标后排入市政污水管网。
④环境监测计划
本项目污染监测采样点、监测因子及监测频率见下表4-8。
表4-8  本项目废水污染源监测计划表
类别
监测点位
监测指标
频次
执行排放标准
实验室后续清洗废水及生活污水
化粪池出水口
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、色度
1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

3.噪声
① 噪声源强
本项目噪声源主要为风机、水泵及扩音器，风机位于实验楼楼顶，水泵位于实验楼一层的设备用房中的水泵房内。
本项目噪声源均为室内噪声源，无室外噪声源。噪声源统计依据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2021）中D.1噪声源调查表中表D.2统计。
本项目主要噪声源调查清单（室内声源）见表4-9。
表4-9  项目主要噪声源强一览表
序号

建筑物名称
声源名称

型号

声功率级dB

(A)
声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离m
室内边界声级dB

(A)

运行时段

建筑物插入损失dB

(A)

建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级dB

(A)
建筑物外距离m
1

实验楼楼顶
风机
--
80
低噪设备、室内、基础减振、软连接

9.2
75.6
24.0
1.0
72.0
昼间

20
52.0
77.5
2

设备用房（水泵房）

水泵
--
75
5.1
72.5
-3.0
2.1
60.6
昼间
20
40.6
74.4
注：坐标原点以实验楼西南角XY（0，0）。

② 厂界达标分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2021）中推荐模式进行预测，具体模式如下：

A.预测条件假设

a.所有产噪设备均在正常工况条件下运行，设备噪声源强度统计75dB（A）以上；

b.室内噪声源考虑声源所在房间围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测；

c.为便于预测计算，将各车间噪声源概化叠加作为源强；

d.考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

③ 预测模式

a.室内声源

a）计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级：

[image: image9.png]



式中：Q—指向性因子；

LW—室内声源声功率级，dB(A）；

R—房间常数；


[image: image10.wmf]1

r

—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

b） 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级：
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式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A）；

Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A）；

N—室内声源总数。

c） 计算靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image12.png](1) = Lpy(T)—(TL +6)




式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A）；

TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A）。

d） 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级：
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b.室外点源

采用的衰减公式为：

L（r）=L（r0）－20lg（r／r0）
式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A）；

r —预测点距离噪声源的距离，m；

r0—参考位置距离噪声源的距离，m。

c.合成声压级

在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下：
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式中：
[image: image15.wmf]T
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L

—某预测点叠加后的总声压级，dB(A）；


[image: image16.wmf]i

P

L

—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A）。

B.预测结果及评价

根据上述公式以及本项目的平面布置进行预测计算，计算时噪声源强采用所有设备同时运作时的噪声源强叠加值。

本项目位于现有康巴什区第一中学校区内，本项目建成后夜间实验楼无人，因此本次评价仅评价昼间噪声达标情况。
本项目对厂界的噪声预测值见表4-10。

表4-10  厂界噪声预测结果一览表
预测点

贡献值dB(A)
标准dB(A)
是否
达标
昼间

昼间

实验楼边界
北厂界

19.1

55
达标
南厂界

25.8
55

达标
西厂界

23.1

55

达标
北厂界

22.6

55

达标
由上表预测结果可知，本项目建设运营后，厂界噪声昼间（本项目夜间不产生噪声）预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，可以达标排放。

本项目对周边声环境保护目标噪声预测值见表4-11。
表4-11  声环境保护目标噪声预测结果一览表
预测点

现状值dB(A)
贡献值dB(A)
预测值dB(A)
较现状增量dB(A)

标准dB(A)
是否
达标
昼间

昼间

昼间

昼间

昼间

环境保护目标
胜达园丁小区
48
19.1
48.0
0.0
55

达标

由上表预测结果可知，本项目建设运营后，胜达园丁小区声环境保护目标处昼间（本项目夜间不产生噪声）噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，学校边界外敏感目标已超出本项目噪声影响范围（50m），项目建设对其影响很小。因此，本项目的噪声环境影响可接受。
④监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测点位及监测频率见下表4-12。
表4-12  本项目噪声监测计划表
类别
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
厂界

北、南、西、东厂界

等效A

声级

1次/季，每次昼间一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类

4.固体废物

本项目产生的固体废物主要有废包装物、实验废液、实验器皿首次清洗废水、废试剂瓶、废试剂（分为一般废试剂和废酸碱、有机试剂）及职工生活垃圾。其中，废包装物、一般废试剂（氯化钠、淀粉、蔗糖等中性盐类及惰性有机物）属于一般固废；实验废液、实验器皿首次清洗废水、废试剂瓶（沾染酸碱、有机物等）、废酸碱、有机试剂属于危险废物（危废贮存周期为6个月）。

①一般固体废物
本项目产生的一般固体废物主要为废包装物和一般废试剂。

废包装物：项目运营过程中，实验室会有纸箱和塑料瓶袋等废包装物产生。本项目实验室与现有实验内容、试剂用量及种类均一致，且本项目运营后完全取代现有实验室。因此，本项目实验室废包装根据现有工程统计情况，产生量约为2kg/d（合计0.43t/a），分类收集后定期外售。

一般废试剂：一般废试剂指氯化钠、淀粉、蔗糖等过期试剂。根据建设单位提供的资料，一般废试剂最大产生量为0.05t/a。收集后交环卫部门统一处理。

② 危险废物
实验废液：本项目实验过程会产生含废酸、废碱、有机溶剂及其他试剂的实验废液，收集至实验废液收集桶内，作为危废处置。由现有工程统计结果和水平衡分析可知，产生量约为1.48t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》，实验废液属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49，分类收集后暂存于危废库内，定期交有资质单位处置。
实验器皿首次清洗废水：实验结束后需对实验器皿进行清洗，实验器皿首次清洗废水产生量为2.15t/a，实验器皿第一次清洗废水中含有较高浓度的废酸、废碱、有机溶剂等，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，实验器皿首次清洗废水属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49，在实验室清洗台下方拟设收集装置，收集后按危险废物，交由资质单位处置，不外排。
废试剂瓶：根据建设单位提供资料，项目废试剂瓶（沾染酸碱、有机物等）产生量约为0.02t/a，废试剂瓶为盐酸、乙醇等试剂瓶，沾染有酸碱、有机物等。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废物类别属于HW49危险废物，代码为900-041-49，收集后分类暂存于危废库内，定期交有资质单位处置。
废酸碱、有机试剂：废酸碱、有机试剂指过期的盐酸、乙醇等酸碱、有机试剂，废酸碱、有机试剂产生量最大约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废试剂属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49，收集后暂存于危废库内，定期交由资质单位处置。
根据企业设计资料，拟在实验楼设1危废库，用于分类收集化学实验产生的危险废物，分类收集后，定期交由资质单位统一处理。

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）规定：“c）危险废物登记管理单位：同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位”，本项目危险废物年产生量未超过10t，且未纳入危险废物环境重点监管，因此，属于危险废物登记管理单位。
因此，建设单位拟按照设计建设危废库可行。危废库建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定要求。

危险废物贮存设施污染控制要求：
A.危废库须按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定设置明显警示标志（危险废物贮存警告图形符号见图4-1，标志的形状和颜色见表4-13），专人负责危险废物的收集工作，专人监管。

表4-13  标志的形状和颜色表
名称

形状

背景颜色

图形颜色
警告标识

三角形

黄色

黑色

[image: image17.png]



图4-1  危险废物贮存警告图形符号
B.危废库防渗性能须达到重点防渗要求。

C.各危险废物应设专用容器收集，并对所有包装容器、包装袋贴上危险物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的橘黄色。

D.制定危险废物暂存相关的规章制度并上墙。

E.建立台账并悬挂于危废库内，转入及转出需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

F.危废库内禁止存放危险废物及应急工具以外的其他物品。
危险废物容器和包装物的污染控制要求：
A.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
B.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
C.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
D.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
E.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
F.容器和包装物外表面应保持清洁。
危险废物贮存设施运行环境管理要求：
A.危险废物存入危废库前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
B.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理危废库地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证危废库功能完好。
C.危废库运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
D.建设单位应建立危废库环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
E.建设单位应建立危废库全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
③ 生活垃圾
本项目实验楼每天可容纳实验师生人数400人，生活垃圾人均产生量按0.5kg/人。d计，则生活垃圾产生量为0.20kg/d（合计48.00t/a）。设置带盖垃圾桶收集，定期交环卫部门统一处理。
5.地下水、土壤

项目正常运行期，实验室分布在1至3层，化学试剂均存储于药品室（药品室设有试剂柜，用于存储试剂），药品室位于实验楼1层；危废库也位于1层。药品室设有试剂柜，用于存贮试剂；危险废物用桶装密闭存储，药品室及危废库地面按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定做防渗处理，采用抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10cm/s），并采用托盘等收集措施。危废暂存间设置事故废液收集池。试剂和危险废物贮存过程不会对土壤和地下水产生影响；且药品室和危险危废库的地面采取重点防渗措施，泄漏物料不会对地下水和土壤造成污染。同时本项目将编制突发环境事件应急预案，配置应急设施，制定地下水污染应急响应制度，明确污染状况下采取的控制措施、切断污染源的途径等。
运营过程中定期对污水管道进行检查维护，防止跑冒滴漏等事故情形发生。

综上，在采取地面防腐、污水管道定期检查维护等措施后，项目建设对区域土壤和地下水环境影响较小。
6.环境风险

①环境风险调查

根据《危险化学品目录（2015版）》（2022年调整、2026 年增补），项目涉及的危险物质及分布情况见表4-14。

表4-14  危险物质调查及分布情况一览表

序号

危险物质
CAS号

最大存储量t

临界量t

Q值

分布位置

1

乙醇

64-17-5
0.005
100

0.000050
药品室

2

废酸碱、有机试剂等
--
0.05

100
0.0005

危废库
② 环境影响分析
根据项目特点，本项目环境风险源为药品室，其危险主要来自化学实验室试剂和标准样品的泄漏事故，药品室内贮存的不同规格的瓶装试剂均分区分类存放，试剂根据理化性质的不同和危险性的不同，均设置相互独立的试剂柜，对于药品室的存储、使用、归还设置专职老师管理负责，对使用量进行登记，实时记录试剂库存情况。根据项目特点，项目风险主要来源于试剂使用和储存过程中，风险类型主要为试剂泄漏事故，易燃试剂遇到明火发生火灾事故。

由于本项目正常运营对化学试剂的需求量均较小，药品室内化学试剂的储备量也均远小于技术导则中突发环境事件风险物质临界量；另外危废泄漏也可能导致对地面腐蚀，本项目危险危废库内危废均分类存放，且有专用容器。因此，项目在加强试剂管理与使用的前提下，同时严格按照危废管理制度和危废贮存要求贮存，对周围外环境产生的影响较小。
③ 风险防范措施

本项目坚持“源头控制、分区防渗、应急响应”相结合的原则。项目针对涉及的环境风险物质储存及使用过程中存在的风险拟采取如下措施：

A.设置专用的药品室和试剂柜存储项目所用化学试剂，加强管理。

B.遵循少量、多次的原则，尽量减少化学试剂储存量。

C.对项目所用化学试剂根据其酸碱性、腐蚀性、易燃易爆性、易制毒等性质进行分类、分区存储和分类管理，并设置使用记录及进出台账，避免试剂间的相互影响和反应，保证存放安全。其中易制毒类化学试剂单独存放，严格按照相关规范管理，并设置记录台账。

D.实验室、药品室、危废库设置禁止烟火标识，设置灭火器、消防沙、护目镜、口罩、橡胶手套等应急物资。

E.学校对学生及教师进行课前培训，加强管理和日常维护，加强学生及教师风险防范意识。
F.制定突发环境事件应急预案并备案，根据预案要求加强演练，切实提高突发环境事件的处置能力。
G.药品室和危废库为重点防渗区，地面和裙角按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定做防渗处理；化粪池为一般防渗区，防渗等级为等效粘土层厚度≥1.5米，渗透系数≤10-7cm/s；其他工程为简单防渗，进行一般地面硬化。

经采取以上风险防范措施后，本项目环境风险处于可接受水平，对外环境影响较小。

7.环保投资
环保投资及验收清单见表4-15。

表4-15   环保投资及验收清单一览表
项目

产污

环节
污染物

污染防治设施名称

参数
数量

环保投资/万元
验收标准

废气

实验室
氯化氢、非甲烷总烃

万向罩
--

60个
3.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2
15m排气筒
--

1根

3.0

废水
实验室器皿后续清洗废水及生活污水

化粪池

容积30m3
1座

8.0

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

噪声

水泵、风机等

噪声
加强管理、选用低噪声设备、基础减振、软连接等
--
配套
2.0
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类

固废

各类实验室

废包装
分类收集定期外售

--

--

--

定期外售，不外排
一般废试剂

收集后交环卫部门
--
--
--
交环卫部门统一处理
实验室
实验废液

设专用收集桶收集，实验楼1层设1座15平方米危废库
--

--

6.0

定期交由资质单位处理

废试剂瓶（沾染酸碱、有机物等）

废酸碱、有机试剂

实验器皿清洗
实验器皿首次清洗废水

师生

生活

生活垃圾

垃圾桶

--

--

0.1

定期交环卫部门统一处理
合计

22.1

--




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	实验室废气
	非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾
	万向罩+15m排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 表 2 新污染源大气污染物排放限值中二级标准

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化设施+13m排气筒
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）

	地表水环境
	实验室器皿清洗及师生生活
	实验室器皿后续清洗废水及生活污水
	化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

	声环境
	水泵、风机等
	Leq
	加强管理、选用低噪声设备、基础减振、软连接等
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类

	电磁辐射
	无

	固体废物
	①一般固废：废包装物分类收集定期外售；一般废试剂收集后交环卫部门统一处理。

② 危险固体废物：实验废液、实验器皿首次清洗废水、废试剂瓶（沾染酸碱、有机物等）、废酸碱、有机试剂等，分类收集后暂存危废库，定期交由资质单位处置；在实验楼1层设1座危废库，用于分类收集化学实验产生的危险废物。

③ 生活垃圾：设置加盖垃圾桶收集，定期交环卫部门统一处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目正常运行期间，化学试剂均存储于药品室（药品室设有试剂柜，用于存贮试剂）。药品存放在试剂柜中；危险废物用桶装密闭存储，药品室和危废库为重点防渗区，地面和裙角按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定做防渗处理；化粪池为一般防渗区，防渗等级为等效粘土层厚度≥1.5米，渗透系数≤10-7cm/s；其他工程为简单防渗，进行一般地面硬化。试剂和危险废物贮存过程不会对土壤和地下水产生影响。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	本项目坚持“源头控制、分区防渗、应急响应”相结合的原则。项目针对涉及的环境风险物质储存及使用过程中存在的风险拟采取如下措施：

A.设置专用的药品室和试剂柜存储项目所用化学试剂，加强管理。

B.遵循少量、多次的原则，尽量减少化学试剂储存量。

C.对项目所用化学试剂根据其酸碱性、腐蚀性、易燃易爆性、易制毒等性质进行分类、分区存储和分类管理，并设置使用记录及进出台账，避免试剂间的相互影响和反应，保证存放安全。其中易制毒类化学试剂单独存放，严格按照相关规范管理，并设置记录台账。

D.实验室、药品室、危废库设置禁止烟火标识，设置灭火器、消防沙、护目镜、口罩、橡胶手套等应急物资。

E.学校对学生及教师进行课前培训，加强管理和日常维护，加强学生及教师风险防范意识。

F.制定突发环境事件应急预案并备案，根据预案要求加强演练，切实提高突发环境事件的处置能力。
G.药品室和危废库为重点防渗区，地面和裙角按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定做防渗处理；化粪池为一般防渗区，防渗等级为等效粘土层厚度≥1.5米，渗透系数≤10-7cm/s；其他工程为简单防渗，进行一般地面硬化。

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	综合分析表明，本项目作为康巴什区第一中学校园内配套的教学实验室建设项目，其性质属于社会事业与教育基础设施，项目符合产业政策，符合生态环境分区管控要求，选址合理。在全面落实本报告提出的各项废气、废水、噪声、固体废物污染防治措施及环境风险防范措施的前提下，项目运营期产生的各类污染物均能实现稳定达标排放和安全处置，对周边大气、地表水、地下水、声环境及土壤的影响可控制在较低水平，不会改变区域环境质量现状及功能。
综上所述，从环境保护角度分析，本项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

	项目

 分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	-
	0
	0.3955kg/a
	0
	0.3955kg/a
	+0.3955kg/a

	
	硫酸雾
	0
	
	
	1.34kg/a
	
	1.34kg/a
	+1.34kg/a

	
	氯化氢
	0
	-
	0
	2kg/a
	0
	2kg/a
	+2kg/a

	
	食堂油烟
	0
	-
	0
	10.3kg/a
	
	10.3kg/a
	+10.3kg/a

	废水
	生产废水
	0
	-
	0
	37610(m3/a)
	0
	37610(m3/a)
	+37610

	
	COD
	0
	-
	0
	1.504
	0
	1.504
	+1.504

	
	氨氮
	0
	-
	0
	0.150
	0
	0.150
	+0.150

	一般工业

固体废物
	废包装物
	0
	--
	--
	0.43t/a
	0
	0.43t/a
	+0.43 t/a

	
	一般废试剂
	
	--
	--
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05 

	危险废物
	实验废液
	0
	-
	0
	1.48t/a
	0
	1.48t/a
	+1.48

	
	实验器皿首次清洗废水
	0
	-
	0
	2.15t/a
	0
	2.15t/a
	+2.15

	
	废试剂瓶（沾染酸碱、有机物等）
	0
	-
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	+0.02

	
	废酸碱、有机试剂
	0
	-
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1 鄂尔多斯市环境管控单元分类图
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附图2 本项目生态环境分区管控单元查询图
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附图3 项目地理位置
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附图4项目监测布点图（引用）
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附图5-1总平面布置图
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附图5-2  实验楼1层总平面布置图
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附图5-3 实验楼2层总平面布置图
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附图6环境保护目标图

附件1委托书
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附件2 康巴什区一中土地证[image: image27.png]
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附件3 项目可行性研究报告批复
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附件4 监测报告
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附件 5 文旅局文物核查情况文件
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_1234567893
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南园街
鄂尔多斯市一中
育英一品
树林召
第十幼儿园
康巴什区第一中学
亿利城
本项目
康巴什一中
敏感目标
100m
胜达园丁
鄂尔多斯市蒙古族中学



_1234567894.unknown

_1234567891

_1234567892.unknown

危废暂存间暂存，最终交由有资质单位处理
化粪池处理后排入市政污水管网
0.01
第一次清洗用水
损失0.008m3/d
生活用水
食堂用水
第二次清洗用水
第三次清洗用水
实验用水
实验废液，进入危废间
0.005
外购纯水0.015
新鲜水235.06
175
60
0.01
0.01
0.005
0.042
35
48
0.008
损失35m3/d
损失12m3/d
损失0.002m3/d
0.05



